도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면고시도

○ 기반시설의 배치와 규모에 관한 결정(변경)도

기능 및 형태변경, 노선분리

특수도로→ 국지도로

보행자전용도로 →일반도로

B=10m, L=36m

근린광장 신설

･ A = 490㎡

노선신설

･ B = 8m

･ L = 206m

노선축소

･ L = 50m → 14m

감)36m

○ 가구 및 획지, 건축물 등에 관한 결정(변경)도