강원도고시 제2020-448호

소양강 상류권역(소양강, 내린천, 계방천, 자운천, 조항천, 방내천, 방태천, 귀둔천) 하천기본계획(부분변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 소양강 상류권역 하천기본계획(부분변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

※ 강원도 고시 제2019-190호(2019. 5. 17.) 강원도보 제4807호 관련임.

2020년   11월  13일

강   원   도   지   사

1. 하천기본계획 변경의 목적

◦ 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본  계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고자 함

연번	하천명	등급	하 천 구 간		수립연장 (㎞)	비고
			기 점	종 점
1	소양강	지방	인제군 기린면 방태천(지방) 합류점	인제군 인제읍 소양강(국가) 합류점	0.48	28.63㎞ 중 일부변경
2	내린천	지방	홍천군 내면 광원리 42	인제군 기린면 소양강(지방) 합류점	3.02	51.33㎞ 중 일부변경
3	계방천	지방	홍천군 내면 오대산 국립공원 입구	홍천군 내면 내린천(지방) 합류점	0.21	10.75㎞ 중 일부변경
4	자운천	지방	홍천군 내면 자운리 산89-1	홍천군 내면 내린천(지방) 합류점	0.60	20.30㎞ 중 일부변경
5	조항천	지방	홍천군 내면 자운리 653	홍천군 내면 자운천(지방) 합류점	0.06	7.10㎞ 중 일부변경
6	방내천	지방	홍천군 내면 율전리 1645-1	인제군 상남면 내린천(지방) 합류점	0.57	30.80㎞ 중 일부변경
7	방태천	지방	인제군 기린면 진동리 25-8	인제군 기린면 소양강(지방) 합류점	0.30	28.53㎞ 중 일부변경
8	귀둔천	지방	인제군 인제읍 귀둔리 300-4	인제군 기린면 소양강(지방) 합류점	0.12	11.82㎞ 중 일부변경

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

◦ 해당사항(변경) 없음

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

◦ 해당사항(변경) 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량·계획홍수량·계획홍수위 및 계획하폭에 관한 사항

하천명	주요지점	홍수빈도 (년)	기본홍수량 (m³/s)	계획홍수량 (m³/s)	계획홍수위(EL.m)		계획하폭 (m)
					기수립	금회
소양강	소양강(지방) 종점	100	5,642	5,650	199.19	-	230
	피아시천 합류전	〃	5,543	5,550	216.12	-	144
	내린천 수위표	〃	5,439	5,440	239.57	-	135
	가리산천 합류전	〃	5,124	5,130	249.65	-	230
	귀둔천 합류전	〃	4,996	5,000	260.46	-	144
	양지천 합류전	〃	4,909	4,910	276.86	-	166
	소양강(지방) 시점	〃	4,882	4,882	289.83	-	178
내린천	내린천 종점	100	3,828	3,830	289.83	-	188
	매화동천 합류전	〃	3,713	3,720	308.10	-	107
	가산교 지점	〃	3,618	3,620	314.79	-	108
	후평교 지점	〃	3,598	3,600	328.27	-	120
	방내천 합류전	〃	2,672	2,680	344.79	-	134
	왕성동 수위표	〃	2,623	2,630	381.35	-	90
	인현천 합류전	〃	2,209	2,210	458.97	-	136
	자운천 합류전	〃	1,250	1,250	513.65	-	289
	계방천 합류전	50	445	450	548.95	-	39
	작은대산골 합류전	〃	445	450	660.38	-	32
	내리천 시점	〃	354	360	687.55	-	35
계방천	계방천 종점	50	713	720	546.93	-	57
	명개교 지점	〃	713	720	611.84	-	60
	외청도교 지점	〃	633	640	615.35	-	72
	내청도교 지점	〃	487	490	639.16	-	40
	계방천 시점	〃	301	310	674.53	-	38
자운천	자운천 종점	80	926	930	513.15	-	60
	정서골 합류전	〃	809	810	554.56	-	69
	수청골 합류전	〃	686	690	572.36	572.57	50
	조항천 합류전	〃	302	310	598.33	-	89
	솔모치교 지점	〃	255	260	612.30	-	44
	용장골 합류점	〃	211	220	640.34	-	30
	새마을교 지점	〃	96	100	684.07	-	20
	자운천 시점	〃	60	60	749.13	-	19

하천명	주요지점	홍수빈도 (년)	기본홍수량 (m³/s)	계획홍수량 (m³/s)	계획홍수위(EL.m)		계획하폭 (m)
					기수립	금회
조항천	조항천 종점	50	427	430	598.33	-	73
	조항동 지점	〃	427	430	630.62	-	35
	운두천 합류전	〃	128	130	662.22	-	18
	조항천 시점	〃	98	100	710.71	-	13
방내천	방내천 종점	80	978	980	344.79	-	95
	상남천 합류전	〃	510	510	350.13	-	61
	수유동천 합류전	〃	510	510	477.64	-	66
	큰가마소천 합류전	〃	252	260	513.05	-	27
	성내동 지점	〃	252	260	573.67	-	27
	가진포천 합류전	〃	73	80	622.09	-	32
	방내천 시점	〃	66	70	670.99	-	19
방태천	방태천 종점	80	1,417	1,420	289.87	-	142
	사동천 합류점	〃	1,417	1,420	329.61	-	80
	대학동천 합류전	〃	1,200	1,200	365.57	-	62
	조경동천 합류전	〃	686	690	397.19	-	69
	밤바위천 합류전	〃	648	650	465.02	-	42
	진동천 합류전	〃	531	540	495.34	-	68
	방내천 시점	〃	520	520	584.57	-	92
귀둔천	귀둔천 종점	80	477	480	260.46	-	50
	중답교 지점	〃	477	480	306.79	-	45
	상답교 지점	〃	474	480	376.40	-	53
	오작골천 합류전	〃	246	250	419.10	-	26
	귀둔천 시점	〃	216	220	481.13	-	27

◦ 기본홍수량, 계획홍수량, 계획하폭은 해당사항(변경) 없음

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

◦ 해당사항(변경) 없음

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도 건설교통국 치수과(☎ 033-249-2814), 인제군 안전건설과(☎ 033-460-2095), 홍천군 건설방재과(☎ 033-430-2861)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.