충청남도 고시 제2020 - 453호

삽교방조제 배수갑문확장사업 시행계획변경에 따른

당진시 도시관리계획(도로) 결정(변경) 지형도면의 변  경 고시

｢농어촌정비법｣ 제106조제2항에 따른 도시관리계획 결정(변경)에 대하여 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제32조 및 ｢토지이용규제 기본법｣ 제8조에 따라 지형도면을 다음과 같이 변경하여 고시합니다.

2020년   11월  10일

충  청  남  도  지  사

1. 사 업 명: 삽교방조제 배수갑문확장사업

2. 사업위치: 충청남도 당진시 신평면 운정리 일원

3. 사업목적

❍ 배수갑문의 홍수배제 능력 증대로 항구적 침수피해 방지

❍ 어도 겸 통선문 설치로 하천과 해양 수생태계 복원 및 어선 통행

❍ 홍수 예·경보시스템 구축으로 유역의 홍수관리 능력 증대

4. 유역면적: 1,649.39㎢,  관계면적: 18,000 ha

5. 사 업 량

❍ 배수갑문 확장: 폭 120m ⟶ 240m (폭24m x 높이10.6m x 5련 신설)

❍ 어도 및 통선문: 폭 7.0m x 길이 30.0m (30톤급)

❍ 어도관찰대: 어도관찰아레나, 뱀장어 어도 1식

❍ 기존배수갑문 리모델링: 보수 및 리모델링 1식

❍ 관리동: 기존관리동 증축 및 리모델링 1식

❍ 친수공간 및 산책로: 삽교호 국민관광지 자전거도로 연결, 생태공원 1식

❍ 홍수 예·경보시스템 1식

6. 도시관리계획 결정(변경) 중 교통시설(도로)

가. 도로 결정(변경)조서

나. 도로 결정(변경) 사유서

변경 전 도로명	변경 후 도로명	변경내용	변경사유
중로3 시8A	중로3 시8A	·일부구간 선형변경 (평면교차로 → 회전교차로)	·공사로 인한 교통 통제기간 단축 ·교통사고 위험성 감소 및 유지관리 편의 도모

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	중로	3	시 8A	12∼15	주간선 도로	443.0	중로1-국34 신평면 운정리 901	중로1-805 신평면 운정리184	일반 도로	-	당진시 고시 제92호 (2009.06.10.)
변경	중로	3	시 8A	12∼15	주간선 도로	443.0	중로1-국34 신평면 운정리 901	중로1-805 신평면 운정리184	일반 도로	-	-

7. 사 업 비: 83,974백만원

8. 사업기간: 2016년 ∼2021년

9. 사업시행자: 한국농어촌공사 충남지역본부장

10. 시행계획 수립일: 2016.  8.  8.

11. 지형도면 고시일: 2020. 10.   .

12. 관련고시: 충청남도 고시 제2019-1157호

13. 지형도면: 게재생략(열람 장소에 비치)

14. 지형도면 열람방법

- ｢토지이용규제 기본법｣ 제8조에 따라 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능하고, 충남도청 농업정책과(041-635-4022)와 당진시청 도시재생과(041-350-4414)에 비치하고 있어 이해관계자가 열람할 수 있습니다.