세종특별자치시 고시 제 2020–287 호

도시관리계획(장기미집행 도시계획시설) 결정(변경) 및 지형도면고시

1. 세종특별자치시 일원의 장기미집행 도시계획시설 정비를 위해 □국토의 계획 및 이용에 관한 법률□ 제30조 및 같은 법 시행령 제25조의 규정에 따라 다음과 같이 도시관리계획 결정(변경)하고,

2. □국토의 계획 및 이용에 관한 법률□ 제32조 및 □토지이용규제 기본법□ 제8조의 규정에 의하여 지형도면 고시합니다.

2020년 6월 30일

세 종 특 별 자 치 시 장

1. 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 조치원읍(조치원도시지역) 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 교통시설

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
폐지	대로	2	2	30	주간선 도 로	712	5호 광장	대로 3-6	일반도로	중로 1-9	충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
기정	대로	3	4	25~28	주간선 도 로	1,829	대로 1-3	대로 3-6	일반도로	신 안 저수지	충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
변경	대로	3	4	12~28	주간선 도 로	1,860	대로 1-3	대로 3-6	일반도로
기정	대로	3	6	25~28	주간선 도로	4,618	월하리 구역계	봉산리 구역계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
변경	대로	3	6	12~28	주간선 도로	3,995	월하리 구역계	대로 3-4	일반도로
기정	중로	1	8	20 ~24.5	집산도로	568	대로 1-3	중로 1-12	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
변경	중로	1	8	20~22	집산도로	289	대로 1-3	중로 3-11	일반도로
기정	중로	1	9	20 ~23.5	보조간선 도 로	1,390	대로 2-1	대로 2-2	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
변경	중로	3	11	10~13	보조간선도로	815	대로 2-1	중로 3-5	일반도로
신설	소로	1	27	10	국지도로	157	소로 2-149	소로 2-152	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	중로	1	10	20	집산도로	290	대로 1-3	중로 1-9	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
기정	중로	1	12	20 ~23	집산도로	410	대로 2-1	중로 1-8	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
변경	중로	1	12	20 ~23	집산도로	205	대로 2-1	소로 1-13	일반도로
기정	중로	2	5	15	집산도로	633	대로 1-1	대로 1-3	일반도로		건설부고시 제372호 (´73.9.6)
변경	중로	2	5	15	집산도로	349	대로 1-1	중로 2-6	일반도로
신설	중로	2	19	15	집산도로	182	소로 1-3	대로 1-3	일반도로		건설부고시 제372호 (´73.9.6)
기정	중로	3	4	12	집산도로	1,470	대로 1-3	대로 3-6	일반도로	신봉초교	충남고시 제243호 (´85.6.3)
변경	중로	3	4	12	집산도로	891	대로 1-3	소로 2-95	일반도로
신설	중로	3	12	12	집산도로	323	중로 2-3	대로 3-6	일반도로
폐지	소로	1	11	10	국지도로	40	소로 2-129	중로 1-8	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	1	14	10	국지도로	142	소로 2-152	소로 2-149	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	1	22	10	국지도로	263	소로 1-23	소로 1-7	일반도로		충남고시 제348호 (´77.12.31)
폐지	소로	1	23	10	국지도로	242	소로 1-24	소로 1-22	일반도로		충남고시 제348호 (´77.12.31)
폐지	소로	1	24	10	국지도로	306	대로 1-1	소로 1-23	일반도로		충남고시 제348호 (´77.12.31)
폐지	소로	2	32	8	국지도로	294	대로 3-2	소로 2-40	일반도로		건설부고시 제372호 (´73.9.6)
폐지	소로	2	37	8	국지도로	102	소로 2-48	소로 3-86	일반도로		건설부고시 제372호 (´73.9.6)
폐지	소로	2	43	8	국지도로	105	대로 3-2	소로 2-11	일반도로		충남고시 제348호 (´77.12.31)
기정	소로	2	118	8	국지도로	126	소로 3-65	소로 2-119	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
변경	소로	2	118	8	국지도로	67	소로 3-66	소로 2-119	일반도로
기정	소로	2	129	8	국지도로	265	중로 1-12	중로 1-9	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
변경	소로	2	129	8	국지도로	198	연서면 월하리 876-1	중로 3-11	일반도로
폐지	소로	2	133	8	국지도로	120	소로 1-8	소로 2-132	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	2	139	8	국지도로	256	대로 3-5	중로 1-10	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	2	143	8	국지도로	88	중로 1-10	소로 2-144	일반도로		충남고시 제1995-64호 (95.04.19)
폐지	소로	2	144	8	국지도로	56	소로 2-143	중로 1-9	일반도로		충남고시 제1995-64호 (95.04.19)
기정	소로	2	145	8	국지도로	285	중로 1-10	소로 2-152	일반도로		충남고시 제1995-64호 (95.04.19)
변경	소로	2	145	8	국지도로	150	소로 2-149	소로 2-152	일반도로
폐지	소로	2	146	8	국지도로	52	소로 2-145	소로 3-75	일반도로		충남고시 제1995-64호 (95.04.19)
폐지	소로	2	150	8	국지도로	142	소로 2-149	소로 2-152	일반도로		충남고시 제1995-64호 (95.04.19)
폐지	소로	2	154	8	국지도로	150	소로 2-132	소로 1-8	일반도로		충남고시 제1995-64호 (95.04.19)
폐지	소로	3	6	6	국지도로	110	소로 2-2	소로 2-6	일반도로		내무부고시 제266호 (´54.5.15)
폐지	소로	3	45	4~6	국지도로	140	중로 3-5	취락지구 경계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
기정	소로	3	65	6	국지도로	154	대로 3-4	소로 2-118	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
변경	소로	3	65	6	국지도로	68	대로 3-4	소로 3-63	일반도로
기정	소로	3	75	6	국지도로	230	소로 2-146	소로 2-152	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
변경	소로	3	75	6	국지도로	163	소로 2-149	소로 2-152	일반도로
폐지	소로	3	76	6	국지도로	43	소로 1-8	소로 3-77	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	77	6	국지도로	79	소로 3-78	소로 3-76	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	78	6	국지도로	148	소로 2-154	소로 3-77	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	80	6	국지도로	100	소로 3-78	소로 3-81	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	81	6	국지도로	112	소로 1-8	소로 3-198	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	82	6	국지도로	150	소로 1-8	소로 2-133	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	83	6	국지도로	102	소로 2-132	소로 2-82	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	89	6	국지도로	165	대로 1-1	취락지구계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	94	6	국지도로	122	중로 1-1	소로 3-113	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
기정	소로	3	95	6	국지도로	386	중로 1-1	취 락 지 구 계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
변경	소로	3	95	6	국지도로	172	중로 1-1	서창리 42-13	일반도로
폐지	소로	3	101	6	국지도로	478	소로 2-131	취 락 지 구 계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	102	6	국지도로	79	대로 3-6	소로 3-128	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	104	6	국지도로	60	대로 1-1	소로 3-139	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	107	4	국지도로	200	소로 3-88	소로 3-106	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	109	4	국지도로	90	소로 3-90	취 락 지 구 계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	113	4	국지도로	350	서창리 277	서창리 42-50	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	114	4	국지도로	90	소로 3-94	소로 3-95	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	115	4	국지도로	75	소로 3-95	소로 3-114	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	128	4	국지도로	142	소로 3-102	중로 3-5	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	131	4	국지도로	96	중로 3-6	취 락 지 구 계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	132	4	국지도로	140	소로 3-131	취 락 지 구 계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	134	4	국지도로	196	중로 3-6	취 락 지 구 계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	135	4	국지도로	158	소로 3-136	중로 3-6	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	136	4	국지도로	150	소로 3-135	취 락 지 구 계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	139	4	국지도로	423	소로 3-104	대로 1-1	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	142	4	국지도로	205	취 락 지 구 계	소로 3-139	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	144	4	국지도로	145	소로 3-142	취 락 지 구 계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	146	4	국지도로	108	취 락 지 구 계	소로 3-147	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
폐지	소로	3	147	4	국지도로	280	소로 3-146	취 락 지 구 계	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)
기정	소로	3	163	6	국지도로	169	중로 2-8	소로 2-81	일반도로		충남고시 제1998-31호 (´98.3.23)
변경	소로	3	163	6	국지도로	127	중로 2-8	소로 2-157	일반도로
폐지	소로	3	198	6	국지도로	101	소로 3-81	소로 1-8	일반도로		충남고시 제1995-64호 (´95.4.19)

■ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
대로 2-2호선	-	⦁도로 폐지 - B = 30m - L = 712m	⦁조치원 우회도로 개설 계획을 고려하여 장기미집행 도로 해제
대로 3-4호선	대로 3-4호선	⦁선형 변경 및 폭원 축소 - B = 25~28m → 12~28m - L = 1,829m → 1,860m(증 31m)	⦁대로 3-6호선 연장 축소에 따라 종점부 선형 변경 및 폭원 축소
대로 3-6호선	대로 3-6호선	⦁폭원 및 연장 축소 - B = 25~28m → 12~28m - L = 4,617m → 3,995m(감 622m)	⦁조치원 우회도로 개설 계획을 고려하여 교통량 감소가 예상되는 구간의 폭원 및 연장 축소
중로 1-8호선	중로 1-8호선	⦁연장 축소 - L = 568m → 289m(감 279m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립
중로 1-9호선	중로 3-11호선	⦁폭원 축소(노선 분리) - B = 20~23.5m → 10~13m - L = 1,390m → 815m(감 575m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하고 폭원 축소
	소로 1-27호선	⦁도로 신설(노선 분리) - B = 10m - L = 157m	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 노선 분리 및 도로 신설
중로 1-10호선	-	⦁도로 폐지 - B = 20m - L = 290m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망 체계 계획 수립
중로 1-12호선	중로 1-12호선	⦁연장 축소 - L = 410m → 205m(감 205m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립
중로 2-5호선	중로 2-5호선	⦁연장 축소(노선 분리) - B = 15m - L = 633m → 349m(감 284m)	⦁지장물(죽림사)로 인해 개설이 어려운 장기미집행시설 일부 구간을 해제하고 노선을 분리하여 연장 축소
	중로 2-19호선	⦁도로 신설(노선 분리) - B = 15m - L = 185m	⦁지장물(죽림사)로 인해 개설이 어려운 장기미집행시설 일부 구간을 해제하고 노선을 분리하여 도로 신설
중로 3-4호선	중로 3-4호선	⦁연장 축소(노선 분리) - B = 12m - L = 1,470m → 891m(감 579m)	⦁근린공원② 폐지에 따라 개설이 불필요한 도로는 폐지하고 현황도로로 이용중인 구간은 존치
	중로 3-12호선	⦁도로 신설(노선 분리) - B = 12m - L = 323m	⦁근린공원② 폐지에 따라 개설이 불필요한 도로는 폐지하고 현황도로로 이용중인 구간은 존치하여 노선 분리 및 도로 신설
소로 1-11호선	-	⦁도로 폐지 - B = 10m - L = 40m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망 체계 계획 수립
소로 1-14호선	-	⦁도로 폐지 - B = 10m - L = 142m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망 체계 계획 수립
소로 1-22호선	-	⦁도로 폐지 - B = 10m - L = 263m	⦁번암 공업지역내 공장 및 창고 등 지장물이 다수 분포하여 도로 개설이 어려워 장기미집행 도로를 해제하고 향후 현황도로를 고려한 도로 신설
소로 1-23호선	-	⦁도로 폐지 - B = 10m - L = 242m	⦁번암 공업지역내 공장 및 창고 등 지장물이 다수 분포하여 도로 개설이 어려워 장기미집행 도로를 해제하고 향후 현황도로를 고려한 도로 신설
소로 1-24호선	-	⦁도로 폐지 - B = 10m - L = 306m	⦁번암 공업지역내 공장 및 창고 등 지장물이 다수 분포하여 도로 개설이 어려워 장기미집행 도로를 해제하고 향후 현황도로를 고려한 도로 신설
소로 2-32호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 294m	⦁지장물이 다수 분포하여 도로 개설이 어렵고 현황도로를 통해 통행이 가능한 장기미집행 도로 해제
소로 2-37호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 102m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망 체계 계획 수립
소로 2-43호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 105m	⦁사유지에 결정되어 도로 개설이 어렵고 우회도로를 통해 통행이 가능한 장기미집행 도로 해제
소로 2-118호선	소로 2-118호선	⦁연장 축소 - L = 126m → 67m(감 59m)	⦁급경사지에 계획되어 개설시 옹벽이 발생하는 등 도로 개설이 어려운 장기미집행 도로의 미개설 구간 해제
소로 2-129호선	소로 2-129호선	⦁연장 축소 - L = 265m → 198m(감 67m)	⦁중로 3-11호선 폭원 축소에 따라 종점부 연장 축소
소로 2-133호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 120m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행도로 해제
소로 2-139호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 256m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망 체계 계획 수립
소로 2-143호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 88m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망 체계 계획 수립
소로 2-144호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 56m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망 체계 계획 수립
소로 2-145호선	소로 2-145호선	⦁연장 축소 - L = 285m → 150m(감 135m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립
소로 2-146호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 52m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망 체계 계획 수립
소로 2-150호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 142m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망 체계 계획 수립
소로 2-154호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 150m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-6호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 110m	⦁지장물이 다수 분포하여 도로 개설이 어렵고 현황도로를 통해 통행이 가능한 장기미집행 도로 해제
소로 3-45호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 140m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-65호선	소로 3-65호선	⦁연장 축소 - L = 154m → 68m(감 86m)	⦁급경사지에 계획되어 개설시 옹벽이 발생하는 등 도로 개설이 어려운 장기미집행 도로의 미개설 구간 해제
소로 3-75호선	소로 3-75호선	⦁연장 축소 - L = 230m → 163m(감 67m)	⦁급경사지에 계획되어 개설시 옹벽이 발생하는 등 도로 개설이 어려운 장기미집행 도로의 미개설 구간 해제
소로 3-76호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 43m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-77호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 79m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-78호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 148m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-80호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 100m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-81호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 112m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-82호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 150m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-83호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 102m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-89호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 165m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-94호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 122m	⦁지장물이 다수 분포하여 도로 개설이 어렵고 현황도로를 통해 통행이 가능한 장기미집행 도로 해제
소로 3-95호선	소로 3-95호선	⦁연장 축소 - B = 6m - L = 386m → 172m(감 214m)	⦁소하천(신안천) 정비기본계획 고시를 반영하여 소하천구역내 결정된 장기미집행 도로 해제
소로 3-101호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 478m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-102호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 79m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-104호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 60m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
서로 3-107호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 200m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-109호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 90m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-113호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 350m	⦁소하천(신안천) 정비기본계획 고시를 반영하여 소하천구역내 결정된 장기미집행 도로 해제
소로 3-114호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 90m	⦁지장물이 다수 분포하여 도로 개설이 어렵고 현황도로를 통해 통행이 가능한 장기미집행 도로 해제
소로 3-115호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 75m	⦁지장물이 다수 분포하여 도로 개설이 어렵고 현황도로를 통해 통행이 가능한 장기미집행 도로 해제
소로 3-128호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 142m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-131호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 96m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-132호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 140m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-134호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 196m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-135호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 158m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-136호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 150m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-139호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 423m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-142호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 205m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-144호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 145m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-146호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 108m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-147호선	-	⦁도로 폐지 - B = 4m - L = 280m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제
소로 3-163호선	소로 3-163호선	⦁연장 축소 - B = 6m - L = 169m → 127m(감 42m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립
소로 3-198호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 101m	⦁현황도로로 대체 가능한 취락지구내 장기미집행 도로 해제

2) 공간시설

가) 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후
폐지	2	서창공원	근린공원	서창리 일원	38,360	감)38,360	-	내무부고시 제266 (´54.5.15)
폐지	3	번암공원	근린공원	번암공업지역 남측 일원	86,300	감)86,300	-	건설부고시 제243 (´85.6.3)
폐지	14	신안공원	근린공원	신안리 일원	55,504	감)55,504	-	충남고시 제1995-64호 (´95.4.12)
폐지	15	죽림공원	근린공원	월하리,죽림리, 번암리 일원	83,700	감)83,700	-	충남고시 제1995-64호 (´95.4.12)

■ 공원 결정(변경)사유서

도 면 표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
2	서창공원	⦁공원 폐지 - A = 38,360㎡	⦁이용권내 주거지역이 산발적으로 분포하고, 서북부도시개발구역내 대체공원이 신규 조성되어 공원 조성 필요성이 낮은 장기미집행공원 해제
3	번암공원	⦁공원 폐지 - A = 86,300㎡	⦁공업지역 남측에 위치하여 주거지역과 단절되어 접근이 어렵고, 대부분 경사도가 높은 임야로 공원 활용도가 낮은 장기미집행공원 해제
14	신안공원	⦁공원 폐지 - A = 55,504㎡	⦁대부분 경사도가 높은 임야로 공원 조성이 어렵고, 공원으로서 활용도가 낮은 장기미집행공원 해제
15	죽림공원	⦁공원 폐지 - A = 83,700㎡	⦁장래 주거지역의 확장을 고려해 공원을 결정하였으나, 인근에 거점공원(청춘공원)이 인접하여 공원 조성 필요성이 낮은 장기미집행공원 해제

나) 녹지 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후
변경	3	녹지	완충녹지 (대로변)	대로 1-1호선변 죽림리 주거지역	9,610	감)3,886	6,217	건설부고시 제243호 (´85.6.3)
폐지	4	녹지	완충녹지 (대로변)	대로 1-3호선변 신안리 주거지역	1,040	감)1,040	-	충남고시 제1995-64호 (´95.4.12)
변경	5	녹지	완충녹지 (대로변)	대로 1-3호선변 신흥리,죽림리,번암리 주거지역	14,206	감)4,499	9,707	충남고시 제1995-64호 (´95.4.12)

■ 녹지 결정(변경)사유서

도 면 표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
3	완충녹지	⦁면적 축소 -A=9,603㎡→6,217㎡(감 3,386㎡)	⦁대로1-1호선의 일부 구간은 고가도로로 개설되어 도로와 완충녹지 간 단차가 커 설치가 어렵고 실효성이 부족하므로 개설이 완료된 녹지는 존치하고 개설이 어려운 장기미집행 구간은 해제
4	완충녹지	⦁폐지 - A=1,040㎡	⦁국도1호선(대로1-3호선) 변 완충녹지에 이면도로가 없어 인접부지로의 진출입이 어렵고 상업용도로 주거환경 보전의 필요성이 낮은 지역 현황을 고려하여 장기미집행 녹지 해제
5	완충녹지	⦁면적 축소 -A=14,206㎡→9,707㎡(감 4,499㎡)	⦁국도1호선(대로1-3호선)변 주거지역의 주거환경 보전을 위한 완충공간 확보가 필요한 구간을 제외한 장기미집행 녹지 해제

다) 광장 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	광장명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후
변경	5	광 장	교통광장	번암리 160-2 일원	16,500	감) 5,852	10,648	충남고시 제1995-64호 (’95.4.12)
폐지	6	광 장	교통광장	신흥리 945 일원	5,500	감) 5,500	-	충남고시 제1995-64호 (’95.4.12)

■ 광장 결정(변경)사유서

도 면 표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
5	교통광장	⦁면적 축소 -A=16,500㎡→10,648㎡(감 5,852㎡)	⦁조치원 우회도로 개설계획에 따라 폐지되는 대로 2-2호선을 반영하여 교통광장 일부 축소
6	교통광장	⦁폐지 -A=5,500㎡	⦁조치원 우회도로 개설계획에 따라 폭원이 축소되는 대로3-6호선을 반영하여 교통광장 폐지

나. 부강면(부강도시지역) 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 교통시설

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	중로	1	4	20	보조 간선도로	1,389	대로 3-1	부강리 801-5 (남서측 도시지역경계)	일반 도로	부강공원	74.10.2
변경	중로	1	4	20	보조 간선도로	640	대로 3-1	부강리 882-12	일반 도로
신설	중로	1	6	20	보조 간선도로	340	중로 1-5	부강리 801-5 (남서측 도시지역경계)	일반 도로
폐지	중로	3	1	12	집산도로	395	중로 1-1	중로 1-4	일반 도로	부강초교	76.12.31
기정	소로	2	1	8	국지도로	272	중로 2-1	중로 1-1	일반 도로		86.4.7
변경	소로	2	1	8	국지도로	303	중로 2-1	중로 1-1	일반 도로
폐지	소로	2	10	8	국지도로	97	대로 3-1	소로 2-5	일반 도로	면사 무소	86.4.7
기정	소로	2	16	8	국지도로	631	중로 1-1	소로 2-15	일반 도로	새말 공원	74.10.2
변경	소로	2	16	8	국지도로	389	중로 1-1	소로 2-11	일반 도로
기정	소로	2	21	8	국지도로	426	중로 1-1	중로 1-4	일반 도로	파출소	74.10.2
변경	소로	2	21	8	국지도로	379	소로 2-16	중로 1-4	일반 도로
기정	소로	2	22	8	국지도로	379	중로 1-4	소로 2-16	일반 도로		74.10.2
변경	소로	2	22	8	국지도로	121	소로 2-11	소로 2-16	일반 도로
폐지	소로	2	26	8	국지도로	68	소로 2-29	소로 2-29	일반 도로		충북고시 제92-5호 (92.01.30)
폐지	소로	3	2	6	국지도로	113	소로 2-31	소로 3-15	일반 도로		충북고시 제92-5호 (92.01.30)
폐지	소로	3	15	6	국지도로	92	소로 1-3	소로 3-2	일반 도로		충북고시 제92-5호 (92.01.30)

■ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
중로 1-4호선	중로 1-4호선	⦁연장 축소(노선 분리) - B = 20m - L = 1,389m→640m(감 749m)	⦁문화재 보존지역을 통과하여 선형변경이 불가피 하나 하천구역에 접하여 도로 개설이 어려운 장기미집행 도로 일부 구간 해제
	중로 1-6호선	⦁도로 신설(노선 분리) - B = 20m - L = 340m	⦁문화재 보존지역을 통과하여 개설이 어려운 장기미집행 도로 일부 구간을 해제하고 노선을 분리하여 도로 신설
중로 3-1호선	-	⦁도로 폐지 - B = 12m - L = 395m	⦁대체도로를 통해 행복도시로 통행이 가능하고, 도로 개설시 급격한 표고차(10m)로 인해 절토부 추가 편입 및 구조물 설치가 필요하여 장기미집행 도로 해제
소로 2-1호선	소로 2-1호선	⦁선형 변경 및 연장 증가 - B = 8m - L = 272m→303m(증 31m)	⦁현황도로를 반영하여 장기미집행 도로의 선형변경 및 도로연장 증가
소로 2-10호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 97m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 2-16호선	소로 2-16호선	⦁연장 축소 - B = 8m - L = 631m→389m(감 242m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립
소로 2-21호선	소로 2-21호선	⦁연장 축소 - B = 8m - L = 426m→379m(감 47m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립
소로 2-22호선	소로 2-22호선	⦁연장 축소 - B = 8m - L = 379m→121m(감 258m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립
소로 2-26호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 68m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 3-2호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 113m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 3-15호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 92m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획

2) 공간시설

가) 공원 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
변경	1	부강공원	근린공원	부강면 부강리 498-6 일원	46,888	감) 28,527	18,361	74.10.2

■ 공원 결정(변경)사유서

도 면 표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	부강공원	⦁면적축소 -A=46,888㎡→18,361㎡ (감 28,527㎡)	⦁기조성된 부강게이트볼장을 중심으로 공유지는 공원으로 조성하여 주민의 이용 및 활용성을 향상시키고, 사유지는 해제하여 장기미집행 공원으로 인한 토지소유자의 재산권 침해 해소

다. 금남면(금남도시지역) 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 교통시설

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
폐지	소로	2	9	8	국지도로	108	소로 2-48	소로 2-8	일반 도로		73.9.28	금남도시
폐지	소로	2	10	8	국지도로	108	소로 2-48	소로 2-8	일반 도로		73.9.28	금남도시
폐지	소로	2	15	8	국지도로	48	소로 2-46	소로 2-16	일반 도로		73.9.28	금남도시
폐지	소로	2	16	8	국지도로	65	소로 2-15	소로 1-2	일반 도로		73.9.28	금남도시
기정	소로	2	42	8	국지도로	122	소로 2-1	중로 2-1	일반 도로		75.6.3	금남도시
변경	소로	2	42	8	국지도로	48	소로 2-1	중로 2-1	일반 도로
폐지	소로	2	48	8	국지로도	140	소로 2-10	금남면 용포리 482	일반 도로		73.9.28	금남도시

■ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
소로 2-9호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 108m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 2-10호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 108m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 2-15호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 48m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 2-16호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 65m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 2-42호선	소로 2-42호선	⦁연장 축소 - B=8 - L=122m→48m(감 74m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립
소로 2-48호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 140m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획

2) 공간시설

가) 공원 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
변경	1	1호공원	근린공원	금남면 용포리	60,092	감) 46,989	13,103	73. 6. 3

■ 공원 결정(변경)사유서

도 면 표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	1호공원	⦁면적축소 -A=60,092㎡→13,103㎡ (감 46,989㎡)	⦁공원 대부분이 국토환경성평가 1등급지로 공원해제에 따른 난개발 우려가 낮고, 주민의 이용거리를 고려하여 최소한의 공원 면적만 확보하고 장기미집행공원 해제

라. 전의면(전의도시지역) 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 교통시설

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	소로	2	1	8	국지도로	114	소로 2-4	소로 2-2	일반 도로	소로2-2	충남고시 제58호 (′77.3.17)
변경	소로	2	1	8	국지도로	57	소로 2-3	소로 2-2	일반 도로
기정	소로	2	2	8	국지도로	350	중로 3-1	소로 3-17	일반 도로		충남고시 제58호 (′77.3.17)
변경	소로	2	2	8	국지도로	60	소로 2-1	소로 3-17	일반 도로
폐지	소로	2	4	8	국지도로	51	소로 2-1	소로 3-17	일반 도로		충남고시 제58호 (′77.3.17)
기정	소로	2	5	8	국지도로	140	소로 2-2	소로 2-19	일반 도로		충남고시 제58호 (′77.3.17)
변경	소로	2	5	8	국지도로	80	동교리 121-10	소로 2-19	일반 도로
폐지	소로	2	12	8	국지도로	115	중로 3-1	소로 2-17	일반 도로	면사무소	충남고시 제98-21호 (´98.3.5)
기정	소로	2	16	8	국지도로	742	동교리 구역계	중로 3-1	일반 도로	전의역 광 장	충남고시 제98-21호 ( 98.3.5)
변경	소로	2	16	8	국지도로	512	소로 3-6	중로 3-1	일반 도로
폐지	소로	2	17	8	국지도로	78	소로 2-13	소로 2-12	일반 도로		충남고시 제98-21호 ( 98.3.5)
폐지	소로	2	20	8	국지도로	82	중로 3-2	소로 3-5	일반 도로	소로2-2	충남고시 제58호 (′77.3.17)
폐지	소로	3	2	6	국지도로	76	중로 3-2	소로 2-2	일반 도로	소로2-2	충남고시 제58호 (′77.3.17)
기정	소로	3	3	6	국지도로	185	중로 3-1	소로 2-16	일반 도로	소로3-16	충남고시 제58호 (′77.3.17)
변경	소로	3	3	6	국지도로	67	중로 3-1	소로 3-16	일반 도로
폐지	소로	3	12	6	국지도로	70	소로 2-7	소로 3-10	일반 도로		충남고시 제58호 (′77.3.17)
폐지	소로	3	15	6	국지도로	109	근린공원 구 역 계	소로 2-11	일반 도로		충남고시 제98-21호 ( 98.3.5)
폐지	소로	3	27	6	국지도로	145	소로 2-13	소로 2-11	일반 도로		충남고시 제98-21호 ( 98.3.5)

■ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
소로 2-1호선	소로 2-1호선	⦁연장 축소 - B = 8m - L = 114m→57m(감 57m)	⦁장기미집행 도로 중 급경사 지형으로 단차가 심해 도로 개설시 옹벽이 발생하는 구간 일부 해제
소로 2-2호선	소로 2-2호선	⦁연장 축소 - B = 8m - L = 350m→60m(감 290m)	⦁장기미집행 도로 중 급경사 지형으로 단차가 심해 도로 개설시 옹벽이 발생하는 구간 일부 해제
소로 2-4호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 51m	⦁장기미집행 도로 중 급경사 지형으로 단차가 심해 도로 개설시 옹벽이 발생하는 도로 해제
소로 2-5호선	소로 2-5호선	⦁연장 축소 - B = 8m - L = 140m→80m(감 60m)	⦁장기미집행 도로 중 급경사 지형으로 단차가 심해 도로 개설시 옹벽이 발생하는 구간 일부 해제
소로 2-12호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L= 115m	⦁전의면 복합커뮤니티센터 확장계획에 따라 편입된 장기미집행 도로 폐지
소로 2-16호선	소로 2-16호선	⦁노선변경 및 연장축소 - B = 8m - L = 742m→512m(감 230m)	⦁기개설 현황을 고려한 도로 선형 변경 및 연장 축소
소로 2-17호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 78m	⦁전의면 복합커뮤니티센터 확장계획에 따라 편입된 장기미집행 도로 해제
소로 2-20호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 82m	⦁장기미집행 도로 중 급경사 지형으로 단차가 심해 도로 개설시 옹벽이 발생하는 도로 해제
소로 3-2호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 76m	⦁지장물이 다수 분포하여 도로 개설이 어렵고 현황도로를 통해 통행이 가능한 미집행 도로 해제
소로 3-3호선	소로 3-3호선	⦁연장 축소 - B = 6m - L = 185m→67m(감 118m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립
소로 3-12호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 70m	⦁전의초등학교 남측 담장에 일부 저촉하여 개설이 불가능한 장기미집행 도로 해제
소로 3-15호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 109m	⦁전의 근린공원 축소에 따라 공원 진출입도로의 개설 필요성이 낮은 장기미집행시설 해제
소로 3-27호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 145m	⦁지장물이 다수 분포하여 도로 개설이 어렵고 현황도로를 통해 통행이 가능한 미집행 도로 해제

2) 공간시설

가) 공원 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
변경	1	전의공원	근린공원	읍내리 169-1일원	71,570	감) 52,287	19,283	충남고시 제145호 (′74.10.31)

■ 공원 결정(변경)사유서

도 면 표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	전의공원	⦁면적축소 -A=72,570㎡→19,283㎡ (감 52,287㎡)	⦁근린공원 남북을 잇는 산책로와 연계하여 근린공원의 기능을 충족하는 최소한의 면적만 존치하고 경작지나 노후건축물이 입지한 토지는 공원에서 제척

마. 연기면(연기지구) 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 교통시설

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
폐지	소로	2	4	8	집산도로	256	연기리 411-1	연기리 603-1	일반 도로		충남고시 제1994-132호 (′94.6.9)
폐지	소로	3	3	6	국지도로	65	연기리 601-2	연기리 602	일반 도로		충남고시 제1994-132호 (´94.6.9)
폐지	소로	3	5	6	국지도로	65	소로 2-1	소로 3-41	일반 도로		충남고시 제1994-132호 (94.06.09)
폐지	소로	3	25	6	국지도로	78	소로 3-24	소로 3-26	일반 도로		충남고시 제1994-132호 (´94.6.9)
폐지	소로	3	26	6	국지도로	44	중로 2-5	소로 3-25	일반 도로		충남고시 제1994-132호 (´94.6.9)
폐지	소로	3	37	6	국지도로	76	연기리 332	연기리 347	일반 도로		충남고시 제1994-132호 (´94.6.9)
폐지	소로	3	41	4	국지도로	34	중로 2-1	소로 3-5	일반 도로		충남고시 제1994-132호 (´94.6.9)

■ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
소로 2-4호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 256m	⦁기존 현황도로를 통해 통행이 가능하고 주택 등 지장물이 다수 입지하여 개설이 어려운 장기미집행 도로 해제
소로 3-3호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 65m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 3-5호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 65m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 3-25호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 78m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 3-26호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 44m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획
소로 3-37호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 76m	⦁기존 현황도로를 통해 통행이 가능하고 주택 등 지장물이 다수 입지하여 개설이 어려운 장기미집행 도로 해제
소로 3-41호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 34m	⦁미개발지역 내 장기미집행 도로를 해제하고 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획

바. 연서면(봉암지구) 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 교통시설

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
폐지	소로	2	3	8	국지도로	85	소로 3-16	소로 2-4	일반 도로		충남고시 제1994-28호 (´94.2.18)
기정	소로	2	7	8	국지도로	484	봉암리 722-1도	봉암리 234-6도	일반 도로		충남고시 제1994-28호 (´94.2.18)
변경	소로	2	7	8	국지도로	289	소로 2-17	중로 1-2	일반 도로
신설	소로	2	19	8	국지도로	79	소로 1-1	소로 2-10	일반 도로

■ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
소로 2-3호선	-	⦁도로 폐지 - B = 8m - L = 85m	⦁사유지에 결정되어 도로 개설이 어렵고 우회도로를 통해 통행이 가능한 장기미집행 도로 해제
소로 2-7호선	소로 2-7호선	⦁연장 축소(노선 분리) - B = 8m - L = 484m → 289m(감 195m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하고 폭원 축소
	소로 2-19호선	⦁도로 신설(노선 분리) - B = 8m - L = 79m	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 노선 분리 및 도로 신설

사. 전동면(노장지구) 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 교통시설

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
폐지	소로	3	노장1	6	국지도로	121	소로 3-노장6	소로 3-노장2	일반 도로		연기군고시 제1996-35호 (´96.12.20)
기정	소로	3	노장2	6	국지도로	150	소로 2-노장3	소로 3-노장1	일반 도로		연기군고시 제1996-35호 (´96.12.20)
변경	소로	3	노장2	6	국지도로	24	소로 2-노장3	소로 3-노장4	일반 도로
기정	소로	3	노장6	6	국지도로	142	소로 3-노장1	소로 2-노장3	일반 도로		연기군고시 제1996-35호 (´96.12.20)
변경	소로	3	노장6	6	국지도로	101	전동면 노장리 583-4	소로 2-노장3	일반 도로

■ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
소로 3-노장1호선	-	⦁도로 폐지 - B = 6m - L = 121m	⦁연계노선 폐지로 도로 기능이 상실된 장기미집행 도로 폐지
소로 3-노장2호선	소로 3-노장2호선	⦁연장 축소 - B = 6m - L = 150m → 24m(감 126m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립
소로 3-노장6호선	소로 3-노장6호선	⦁연장 축소 - B = 6m - L = 142m → 101m(감 31m)	⦁장기미집행 도로에 대해 기개설 구간은 존치하고 미개설 구간은 해제하여 향후 개발계획 수립시 신규 가로망체계 계획 수립

2. 지형도면 고시 : 게재생략

○ ｢토지이용규제 기본법｣제8조 및 동법 시행령 제7조 규정에 의한 지형도면 등은 市 홈페이지(https://www.sejong.go.kr) 또는 토지이용규제정보시스템(http://luris.go.kr)에서 열람 가능

3. 관계도서의 열람

○ 관계도서는 세종특별자치시청 도시정책과(044-300-5222)에 비치하여 일반인 및 이해관계인에게 보입니다.