충청북도 고시 제2020–345호

지방하천 대전천 하천기본계획 변경 고시

하천법 제25조 및 같은 법 시행규칙 제13조에 따라 하천기본계획을 다음과 같이  변경 고시합니다.

2020년  11월 13일

충 청 북 도 지 사

[하천기본계획의 개요]

수계명	하천명	하천등급	기본계획 수립현황			비고
			구 간		연 장
한강	대전천	지방하천	시점 : 충북 괴산군 청천면 여사왕리 58답 종점 : 충북 괴산군 청천면 덕평리 달천(지방)합류점		4.92㎞	기수립
			일부구간 변 경	시점 : 괴산군 청천면 여사왕리(No.39+00) 종점 : 괴산군 청천면 여사왕리(No.38+00)	0.10km	금회

○ 2012.03.09.(충청북도 고시 제2012-49호) : 대전천 하천기본계획 고시

1. 수립목적

대전천 괴산지구 지방하천정비사업 실시설계용역 수행중 대전천 중류부 구간에 유적 (탑제당)이 위치하고 있어 문화재 보전을 위하여 일부구간에 대한 하천 선형변경 계획을 수립하여 하천에 관한 종합적인 정비, 보전, 이용이 되도록 기본계획변경 및 수자원 종합개발지침 확립에 기여코자 함.

2. 연평균 강우량과 하천 수자원의 부존량 : 변경 없음

하천명	수자원 부존량			손 실 량 (백만㎥)	유 출 량(백만㎥)			비 고
	유역면적 (㎢)	년평균 강수량 (mm)	수자원 부존량 (백만㎥)		계	홍수시 유 출	평상시 유 출
대전천	18.79	1,216.2	22.85	9.29	13.56	10.46	3.10

3. 하천유역의 지역별 홍수방어시설별 홍수배분계획(홍수량) : 변경없음

수계명	하천명	하천등급	지 점	기본홍수량 (㎥/sec)	유역 및 홍수방어 시설 및 홍수량 (㎥/sec)	하도부담 홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)
한강	대전천	지방하천	달천 합류점	294	-	294	294
			여사왕천(소) 합류전	209	-	209	209
			좌솔천(소) 합류전	120	-	120	120
			아래여생이천(소) 합류전	80	-	80	80

4. 하천의 주요 지점별 계획홍수위 및 계획하폭

하천명	측점(No.)		계획하폭(m)		계획홍수위(EL.m)		기설제방고(EL.m)
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	좌안	우안
대전천	37		20	20	173.71	173.71	173.73	173.19
	38		31	27	175.56	174.76	175.15	산
		+40		27		175.06	175.21	175.30
		+80		22		175.97	175.73	175.99
	39		20	20	176.89	176.71	176.42	176.52
	40		20	20	178.31	178.31	177.90	177.76
	41		20	20	180.02	180.02	179.41	179.75

5. 법 제44조 제1항에 따른 보전지구 ․친수지구 ․ 복원지구 : 변경없음

하천명	측점(No.)	방향	구간 구분		연장(㎞)	도입시설물계획
			지구 구분	지구 세분화
대전천	0+000 ~49+20	좌·우	복원 지구	복원 지구	4.92	‧ 어류서식지 조성 및 보전(어도설치) ‧ 수리시설(보 및 낙차공)정비 ‧ 자연친화적 호안계획

6. 하천기본계획의 열람

본 하천기본계획에 대한 상세한 자료는 충청북도 자연재난과, 괴산군 안전건설과에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.