고             시

제19148호	관 보	2017. 12. 7.(목요일)

국토교통부고시 제2017-799호

대구연경 공공주택지구 지구계획 변경 및 지구 밖 사업계획 변경 승인

국토교통부고시 제2016-437호(2016.07.06.)에 따라 지정변경 및 지구계획변경 승인 고시된 대구연경 공공주택지구와 국토교통부고시 제2017-53호(2017.02.07.) 및 제2017-99호(2017.02.16.)에 따라 변경승인 고시된 대구연경 공공주택지구 주택지구 밖의 사업계획에 대하여「공공주택 특별법」제17조 및 제52조의2에 따라 지구계획 변경 및 지구 밖 사업계획 변경을 승인 고시하고, 「토지이용규제 기본법」제8조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

관계서류는 대구광역시 동구청 건축주택과(053-662-2962), 북구청 도시행정과(053-665-2834)와 한국토지주택공사 대구경북지역본부(053-603-2677)에 비치하여 일반인에게 보이고 있으며, 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능합니다.

2017년 12월 07일

국토교통부장관

1. 지구계획 변경

가. 지구계획의 개요(변경)

1) 주택지구의 명칭, 위치 및 면적(변경없음)

(1) 명  칭 : 대구연경 공공주택지구

(2) 위  치 : 대구광역시 북구 서변동, 연경동 및 동구 지묘동 일원

(3) 면  적 : 1,510,870㎡

2) 시행자의 명칭, 소재지 및 대표자의 성명(변경없음)

(1) 명  칭 : 한국토지주택공사

(2) 주  소 : 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)

(3) 대표자 성명 : 사장 박상우

3) 사업시행기간(변경)

- 기 정 : 2007년 1월 4일(개발계획 승인일) ～ 2018년  6월 30일

- 변 경 : 2007년 1월 4일(개발계획 승인일) ～ 2018년 12월 31일

나. 토지이용계획(변경)

구 분			면 적(㎡)		구 성 비(%)		증 감	비 고
			기 정	변 경	기 정	변 경
합 계			1,510,870	1,510,870	100.0	100.0		-
주택 건설 용지	소 계		479,104	478,775	31.7	31.7	감) 329	7,907호
	단독주택용지		76,964	76,964	5.1	5.1		298호
	공동주택용지		393,592	393,263	26.0	26.0	감) 329	7,609호
	근린생활시설		8,548	8,548	0.6	0.6		5개소
공공 시설 용지	소 계		1,031,766	1,032,095	68.3	68.3	증) 329	-
	도시 지원 시설	계	70,144	70,144	4.6	4.6		-
		상업시설용지	29,351	29,351	1.9	1.9		-
		공공청사	4,954	4,954	0.3	0.3		동주민센터2, 소방청사1,지구대파출소1, 우체국1
		자족시설용지	35,839	35,839	2.4	2.4		3개소
	공원 · 녹지	계	603,648	599,948	39.9	39.6	감) 3,700	-
		근린공원	70,634	44,203	5.8	2.9	감) 26,431	3개소→2개소
		문화공원	-	26,431	-	1.7	증) 26,431	1개소(신설)
		어린이공원	6,285	6,285	0.4	0.4		3개소
		소공원	18,221	18,221	0.1	1.2		2개소
		광장	1,501	1,501	0.1	0.1		2개소
		완충녹지	29,414	29,013	1.9	1.9	감) 401	22개소→23개소
		경관녹지	143,129	151,517	9.5	10.0	증) 8,388	25개소→21개소
		연결녹지	10,466	10,466	0.7	0.7		2개소
		공공공지	6,640	5,855	0.4	0.4	감) 785	16개소→15개소
		유수지	5,852 (9,603)	5,852 (9,603)	0.4	0.4		근린공원내 중복결정(1개소)
		하천	311,506	300,604	20.6	19.9	감) 10,902	2개소
	교육 시설	계	58,811	58,811	3.9	3.9		-
		유치원	6,003	6,003	0.4	0.4		2개소
		초등학교	24,522	24,522	1.6	1.6		2개소
		중학교	13,191	13,191	0.9	0.9		1개소
		고등학교	15,095	15,095	1.0	1.0		1개소
	공급 시설	계	3,731	3,727	0.5	0.5	감) 4	-
		가스공급설비	40	40	0.1	0.1		가스정압장 2개소
		수도공급설비	777	777	0.1	0.1		가압장 1개소
		방송통신설비	165	165	0.1	0.1		1개소
		배수지	2,749	2,745	0.2	0.2	감) 4	1개소
	주차장		12,715	12,715	0.8	0.8		6개소
	공영차고지		14,987	14,987	1.0	1.0		1개소
	주유소		3,724	3,724	0.2	0.2		2개소
	종교시설		8,994	8,967	0.5	0.5	감) 27	4개소
	도로		255,012 (193)	259,072	16.9	17.2	증) 4,060	보행자전용도로, 가각등 포함

다. 인구 ․ 주택 수용계획(변경)

구 분		면 적(㎡)		수용세대(호)	수용인구(인)	비 고
		기정	변경
계		470,556	470,227	7,907	20,972	단독 : 공동 = 3.8 : 96.2 (세대수 기준)
단독주택		76,964	76,964	298	816	-
	일반형	66,317	66,317	268	734	약 248㎡/호
	블록형	10,647	10,647	30	82	약 330㎡/호
공동주택		393,592	393,263	7,609	20,156	60㎡이하 : 60∼85㎡ : 85㎡초과 = 50.4% : 37.4% : 12.2% (세대수 기준)
	60㎡이하	157,889	157,626	3,835	9,815
	60㎡~85㎡	167,050	166,984	2,849	7,806
	85㎡초과	68,653	68,653	925	2,535

○ 수용인구 및 주택건설 계획(변경)

○ 공동주택용지 계획(변경)

구 분		면적 (㎡)	건설호수 (호)	수용인구 (인)	용적률 (%)	평균면적 (㎡)	분양 방식	비 고
계		393,592	7,609	20,156	176%		-	2.74인/호
60㎡ 이하	소계	157,889	3,835	9,815	166%		-	50.4%
	S-1BL	36,500	730	2,000	160%	80	공공분양
		18,800	401	1,099	160%	75	공공분양
		16,255	325	891	160%	80	10년임대
	A-1BL	43,759	847	2,320	155%	80	10년임대
	A-2BL	23,085	692	1,896	180%	60	국민임대
		5,825	233	638	180%	45	영구임대
	A-3BL	13,665	607	971	200%	45	행복주택
60～ 85㎡	소계	167,050	2,849	7,806	179%		-	37.4%
	S-1BL	33,000	502	1,375	160%	105	10년임대
	C-1BL	20,417	388	1,063	200%	105	일반분양
	C-2BL	32,000	548	1,502	180%	105	일반분양
	C-3BL	28,000	480	1,315	180%	105	일반분양
	C-4BL	22,263	424	1,162	200%	105	일반분양
	C-5BL	31,370	507	1,389	170%	105	일반분양
85㎡ 초과	소계	68,653	925	2,535	189%		-	12.2%
	C-1BL	14,405	205	562	200%	140	일반분양
	C-2BL	18,992	244	669	180%	140	일반분양
	C-3BL	18,929	243	666	180%	140	일반분양
	C-4BL	16,327	233	638	200%	140	일반분양

- 기정

구 분		면적 (㎡)	건설호수 (호)	수용인구 (인)	용적률 (%)	평균면적 (㎡)	분양 방식	비 고
계		393,263	7,609	20,156	176%		-	2.74인/호
60㎡ 이하	소계	157,626	3,835	9,815	166%		-	50.4%
	S-1BL	36,500	730	2,000	160%	80	공공분양
		18,800	401	1,099	160%	75	공공분양
		16,255	325	891	160%	80	10년임대
	A-1BL	43,759	847	2,320	155%	80	10년임대
	A-2BL	22,822	692	1,896	180%	60	국민임대
		5,825	233	638	180%	45	영구임대
	A-3BL	13,665	607	971	200%	45	행복주택
60～ 85㎡	소계	166,984	2,849	7,806	179%		-	37.4%
	S-1BL	33,000	502	1,375	160%	105	10년임대
	C-1BL	20,417	388	1,063	200%	105	일반분양
	C-2BL	32,000	548	1,502	180%	105	일반분양
	C-3BL	28,000	480	1,315	180%	105	일반분양
	C-4BL	22,263	424	1,162	200%	105	일반분양
	C-5BL	31,304	507	1,389	170%	105	일반분양
85㎡ 초과	소계	68,653	925	2,535	189%		-	12.2%
	C-1BL	14,405	205	562	200%	140	일반분양
	C-2BL	18,992	244	669	180%	140	일반분양
	C-3BL	18,929	243	666	180%	140	일반분양
	C-4BL	16,327	233	638	200%	140	일반분양
주) 각 블록별 평균면적은 주택유형별, 규모별 세대수를 산출하기 위한 면적이며, 각 주택유형 및 규모별 대지지분은 주택건설 사업계획승인내역에 따름

- 변경

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(5개소)	8,548
근린생활 시설용지	1	대구광역시 동구 지묘동 892 일원	2,063
	2	대구광역시 동구 지묘동 890 일원	1,263
	3	대구광역시 북구 연경동 747 일원	1,764
	4	대구광역시 북구 연경동 431 일원	1,958
	5	대구광역시 동구 지묘동 897 일원	1,500

○ 근린생활시설용지 계획(변경없음)

라. 도시지원시설용지 계획(변경없음)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(8개소)	29,351
상업 시설 용지	1	대구광역시 동구 지묘동 946-2 일원	4,699
	2	대구광역시 동구 지묘동 961-3 일원	3,761
	3	대구광역시 북구 연경동 738-1 일원	1,745
	4	대구광역시 북구 연경동 758 일원	3,519
	5	대구광역시 북구 연경동 628 일원	3,692
	6	대구광역시 북구 연경동 630 일원	6,133
	7	대구광역시 북구 연경동 632-1 일원	4,059
	8	대구광역시 북구 연경동 638-3 일원	1,743

○ 상업용지 계획

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(3개소)	35,839
자족 시설 용지	1	대구광역시 동구 지묘동 472-7 일원	11,444
	2	대구광역시 동구 지묘동 475 일원	16,906
	3	대구광역시 북구 연경동 851 일원	7,489

○ 자족시설용지 계획

마. 교통․공공․문화체육시설 등을 포함한 기반시설 설치 계획(변경)

구 분			폭원(m)		노선수		연장(m)		면적(㎡)		비고
			기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
합 계			-	-	75	79	15,230	15,481	249,591	251,687
일반 도로	계		-	-	56	60	14,705	14,956	246,278	248,374
	대로	소계	-	-	1	1	3,160	3,160	102,623	102,623
		2	30	30	1	1	3,160	3,160	102,623	102,623
	중로	소계	-	-	18	18	5,601	5,601	90,228	90,491
		1	20	20	5	5	2,003	2,003	36,735	36,735
		2	15~18	15~18	9	9	2,657	2,657	42,246	42,509
		3	12	12	4	4	941	941	11,247	11,247
	소로	소계	-	-	37	41	5,944	6,195	53,427	55,260
		1	10~11	10~12	20	20	3,384	3,384	35,069	35,282
		2	8	8	8	8	929	929	7,727	7,727
		3	4~6	4~11	9	13	1,631	1,882	10,631	12,251
보행자 전용 도로	계		-	-	19	19	525	525	3,313	3,313
	소로	1	10	10	2	2	18	18	180	180
		2	8	8	3	3	134	134	1,068	1,068
		3	4~6	4~6	14	14	373	373	2,065	2,065
주1) 가각 및 가감속차선 포함
주2) 대구외곽순환고속도로 법면부지(7,385㎡) 미포함

1) 도로계획(변경)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(6개소)	12,715
주차장	1	대구광역시 동구 지묘동 885 일원	2,012
	2	대구광역시 동구 지묘동 964 일원	1,722
	3	대구광역시 북구 연경동 858-1 일원	1,801
	4	대구광역시 북구 연경동 751 일원	1,073
	5	대구광역시 북구 연경동 734 일원	1,932
	6	대구광역시 북구 연경동 596 일원	4,175

2) 주차장 계획(변경없음)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(1개소)	14,987
공영 차고지	1	대구광역시 북구 연경동 865 일원	14,987

3) 공영차고지 계획(변경없음)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합 계	기정		(8개소)	95,140
	변경			95,140
근 린 공 원	소계	기정	(3개소)	70,634
		변경	(2개소)	44,203
	1	기정	대구광역시 동구 지묘동 917 일원	26,431	폐지
		변경	-	-
	2		대구광역시 북구 연경동 806 일원	24,580
	3	기정	대구광역시 동구 지묘동 1014 일원	19,623	선형변경
		변경		19,623
문 화 공 원	소계		(1개소)	26,431	신설
	1		대구광역시 동구 지묘동 917 일원	26,431
어린이 공 원	소계		(3개소)	6,285
	1		대구광역시 동구 지묘동 905 일원	1,596
	2		대구광역시 북구 연경동 784 일원	2,397
	6		대구광역시 북구 연경동 448 일원	2,292
소공원	소계		(2개소)	18,221
	1		대구광역시 동구 지묘동 1077 일원	1,272
	2		대구광역시 동구 지묘동 1136 일원	16,949

4) 공원 계획(변경)

5) 녹지 계획(변경)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합 계	기정		(49개소)	183,009
	변경		(46개소)	190,996
완 충 녹 지	소계	기정	(22개소)	29,414
		변경	(23개소)	29,013
	1	기정	대구광역시 북구 연경동 639일원	1,255
		변경	대구광역시 북구 연경동 612일원	180
	2	기정	대구광역시 북구 연경동 594일원	1,212
		변경		1,158
	3	기정	대구광역시 북구 연경동 562일원	2,916
		변경		2,815
	4		대구광역시 북구 연경동 566일원	539
	5		대구광역시 북구 연경동 577 일원	2,080
	6		대구광역시 북구 연경동 601일원	709
	7		대구광역시 북구 연경동 635일원	1,433
	8		대구광역시 북구 연경동 649일원	1,464
	9		대구광역시 북구 연경동 622일원	2,724
	10		대구광역시 북구 연경동 772일원	657
	11		대구광역시 북구 연경동 714일원	177
	12		대구광역시 북구 연경동 839일원	1,789
	13		대구광역시 동구 지묘동 1208-4일원	487
	14		대구광역시 동구 지묘동 974일원	925
	15		대구광역시 동구 지묘동 915일원	1,514
	16		대구광역시 북구 연경동 823-2일원	1,135
	17		대구광역시 북구 연경동 840일원	988
	18		대구광역시 동구 지묘동 982일원	184
	19		대구광역시 동구 지묘동 1086일원	5,037
	20		대구광역시 동구 지묘동 1099일원	495
	21		대구광역시 동구 지묘동 1109일원	532
	22		대구광역시 북구 연경동 865-12일원	1,162
	23	신설	대구광역시 북구 연경동 639일원	829
경 관 녹 지	소계	기정	(25개소)	143,129
		변경	(21개소)	151,517
	1	기정	대구광역시 북구 연경동 364-4일원	5,599
		변경		18,156
	2	기정	대구광역시 북구 연경동 364-4일원	8,740
		변경	대구광역시 북구 연경동 407일원	8,584
	4	기정	대구광역시 북구 연경동 455-1일원	2,482
		변경		2,479
	8		대구광역시 북구 연경동 642일원	1,803
	9		대구광역시 북구 연경동 769-13일원	19,284
	10		대구광역시 북구 연경동 872-7일원	1,728
	11	기정	대구광역시 북구 연경동 420-3일원	5,262
		변경		11,573
	12		대구광역시 북구 연경동 879일원	630
	13	기정	대구광역시 북구 연경동 418일원	830	폐지
		변경	-	-
	14	기정	대구광역시 북구 연경동 419일원	2,337	폐지
		변경	-	-
	15	기정	대구광역시 북구 연경동 792일원	5,353	폐지
		변경	-	-
	16		대구광역시 북구 연경동 872-2일원	1,324
	17		대구광역시 동구 지묘동 1197일원	4,079
	19	기정	대구광역시 동구 지묘동 1114일원	6,463
		변경		6,264
	20		대구광역시 동구 지묘동 1220-5일원	13,502
	21		대구광역시 동구 지묘동 1220-2일원	9,110
	22		대구광역시 동구 지묘동 1220-41일원	13,600
	23		대구광역시 북구 연경동 851일원	13,849
	25	기정	대구광역시 북구 연경동 산157일원	1,964	폐지
		변경	-	-
	27		대구광역시 북구 서변동 12일원	1,381
	28	기정	대구광역시 동구 지묘동 1213-1일원	166
		변경		185
	29	기정	대구광역시 동구 지묘동 산92-1일원	7,546
		변경		7,920
	30	기정	대구광역시 북구 연경동 488-1일원	737
		변경		706
	31		대구광역시 동구 지묘동 980-3일원	10,748
	32		대구광역시 북구 연경동 865-7일원	4,612
연 결 녹 지	소계		(2개소)	10,466
	1		대구광역시 북구 연경동 778-3일원	6,969
	2		대구광역시 북구 연경동 795-4일원	3,497

6) 공공공지 계획(변경)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합 계	기정		(16개소)	6,640
	변경		(15개소)	5,855
공 공 공 지	1		대구광역시 동구 지묘동 901-1 일원	255
	2		대구광역시 동구 지묘동 947-1 일원	495
	3		대구광역시 동구 지묘동 976-2 일원	550
	4		대구광역시 북구 연경동 717-3 일원	260
	5		대구광역시 북구 연경동 719 일원	222
	6		대구광역시 북구 연경동 743 일원	387
	7		대구광역시 북구 연경동 760 일원	490
	8		대구광역시 북구 연경동 637-5 일원	775
	9		대구광역시 북구 연경동 600 일원	237
	10		대구광역시 북구 연경동 610 일원	991
	11		대구광역시 동구 지묘동 967-1 일원	116
	12		대구광역시 북구 연경동 638-3 일원	616
	13		대구광역시 동구 지묘동 472-7 일원	171
	15		대구광역시 북구 연경동 737 일원	188
	16	기정	대구광역시 북구 연경동 490 일원	785	폐지
		변경	-	-
	17		대구광역시 동구 지묘동 899 일원	102

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(2개소)	1,501
광 장	1	대구광역시 동구 지묘동 946-3 일원	693
	2	대구광역시 북구 연경동 625 일원	808

7) 광장 계획(변경없음)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(1개소)	777
수도공급 설 비	1	대구광역시 동구 지묘동 1009 일원	777	가압장

8) 수도공급설비 계획(변경없음)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합 계	기정		(1개소)	2,749
	변경			2,745
배수지	1	기정	대구광역시 동구 지묘동 1104 일원	2,749
		변경		2,745

9) 배수지 계획(변경)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(2개소)	40
가스공급 설 비	1	대구광역시 동구 지묘동 897-1 일원	20
	2	대구광역시 북구 연경동 639 일원	20

10) 가스공급설비 계획(변경없음)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(1개소)	165
방송․통신 시 설	1	대구광역시 북구 연경동 844	165

11) 방송·통신시설 계획(변경없음)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(6개소)	58,811
유치원	소 계	(2개소)	6,003
	1	대구광역시 동구 지묘동 1208-3 일원	3,002
	2	대구광역시 북구 연경동 449-1 일원	3,001
초등학교	소 계	(2개소)	24,522
	1	대구광역시 동구 지묘동 1033 일원	12,074
	2	대구광역시 북구 연경동 698 일원	12,448
중학교	소 계	(1개소)	13,191
	1	대구광역시 동구 지묘동 1163 일원	13,191
고등학교	소 계	(1개소)	15,095
	1	대구광역시 북구 연경동 429 일원	15,095

12) 교육시설 계획(변경없음)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(5개소)	4,954
공공청사	1	대구광역시 동구 지묘동 962-2 일원	1,466	동주민센터
	2	대구광역시 북구 연경동 599 일원	1,098	우체국
	3	대구광역시 북구 연경동 599 일원	330	지구대․ 파출소
	4	대구광역시 북구 연경동 599 일원	1,060	동주민센터
	5	대구광역시 북구 연경동 845 일원	1,000	소방청사

13) 공공청사 계획(변경없음)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합계	기정		(2개소)	311,506
	변경			300,604
하천	1	기정	대구광역시 북구 연경동 872-18 일원	27,927
		변경		17,224
	2	기정	대구광역시 북구 연경동 872-18 일원	283,579
		변경	대구광역시 북구 연경동 872-21 일원	283,380

14) 하천 계획(변경)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합계		(2개소)	15,455 (9,603)
유수지	1	대구광역시 북구 연경동 565 일원	5,852
	2	대구광역시 동구 지묘동 1014 일원	(9,603)	3호 근린공원내 중복결정

15) 유수지 계획(변경없음)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합 계	기정		(3개소)	8,994
	변경		(3개소)	8,967
종교시설	1		대구광역시 동구 지묘동 883 일원	2,211
	2		대구광역시 동구 지묘동 1216 일원	4,613	대원사(존치)
	3		대구광역시 북구 연경동 454-1 일원	873	경모재(존치)
	4	기정	대구광역시 북구 연경동 593 일원	1,297
		변경		1,270

16) 종교시설 계획(변경)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합계		(2개소)	3,724
주유소	1	대구광역시 동구 지묘동 897 일원	2,249
	2	대구광역시 북구 연경동 593 일원	1,475

17) 주유소 계획(변경없음)

바. 환경보전 및 탄소저감 등 환경계획(변경없음)

1) 계획의 목표

○ 동화천과 주변 산을 적극적으로 연결하는 도시공간

○ 경관이 열려있는 도시공간 및 건축물

○ 활력있는 중심지구 및 중심가로

○ 다양한 자연과 문화를 접할 수 있는 외부공간 및 커뮤니티 시설

○ 적극적인 보존과 활용가치가 있는 연경지구내 자연경관요소

2) 세부추진전략

○ 자연환경의 보존, 재생, 활용을 통한 생태도시 형성

- 동화천 및 기존 수계와 연계된 녹지 및 공원 계획으로 그린 네트워크 형성

- 기존의 양호한 수림대와 연계된 환경친화적 공원 녹지계획으로 지구 내 다양한 생태적
녹지공간조성

- 녹지체계의 연계 요소로서의 공원 녹지계획 및 단지 내 녹지계획

- 동화천의 생태계의 보존과 주변 산림 생태계와의 유기적 연계

○ 자연과 함께하는 활력 있는 도시문화의 실현

- 공원, 녹지 및 단지 내 중심영역 활성화를 통한 사회적 교류증진 도모

- 녹지체계와 일체화된 보행 및 자전거 네트워크 구축으로 보행 생활영역 활성화

- 보행의 활력과 생활가로 활성화를 위한 가로환경조성

- 연경지구 주민과 인근 지역민이 공유하며 활용가능한 생활공간을 조성하여 사회적 교류증진

- 중심지구 및 중심가로의 활성화를 통하여 자족적 생활환경 조성

○ 주변의 자연과 조화를 이루는 단지 경관 연출

- 자연순응형 단지배치로 환경친화적인 조망 경관 구축

- 동화천 방향으로 열린 경관 확보

- 팔공산 등 주변 자연경관을 고려한 스카이라인 및 통경축 확보

- 주요 접근로상에 자연 생태 조망이 가능한 통경축 확보

3) 저탄소 친환경단지 조성

○ 바람길 네트워크 조성

- 녹지와 물 오픈스페이스의 네트워크를 추진하여 지구내 바람길을 분석하고 물순환체계 및
녹지체계와 연계하여 바람길 네트워크 조성

- 도심에 신선한 공기 및 바람이 유입될 수 있도록 건물배치 등 대기순환을 위한 지구단위
계획 수립

○ 우수활용 시스템 도입

- 우수저류녹지 형식으로 우수저류조를 설치하여 빗물의 지반 흡수 최대화 및 분수의 급수원 및 수목관수의 재활용

- 저류연못과 잔디수로 등을 산책로와 연계하여 설치하되 자연생태의 물흐름 유지

○ 녹색건축계획

- 저에너지 친환경 그린홈(Green-Home)을 도입하며 건축물 에너지효율화를 통한 저탄소
녹색도시 조성

- 공공시설물 위주로 옥상녹화를 설치하고 환경친화적 바닥포장재 사용한 주차장 녹화 실시

4) 녹색교통체계 도입

○ 자전거도로 네트워크화

- 지구를 연결하는 간선, 보조간선, 집산도로 등에 자전거도로를 확보하고 연계하여 녹색교통 활성화 도모

○ 자전거 주차공간 확보

- 학교, 공공청사 등 공공시설용지, 공동주택용지 및 공원, 광장 등에 충분한 자전거 주차공간 확보를 통해 자전거의 원활한 이용 도모

사. 도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항 : [붙임 1] (도면게재생략)

아. 지구단위계획 결정(변경)에 관한 사항 : [붙임 2] (도면게재생략)

자. 공원조성계획 결정(변경)에 관한 사항 : [붙임 3] (도면게재생략)

차. 토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)

구 분		계	연 도 별											비고
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
용지 보상	기정	1,512	1,112	250	4	6	2	7	8	31	31	31	30
	변경	1,511	1,131	254	4	6	2	7	13	27	39	15	13
조성 공사	기정	1,512	35	1	-	50	5	11	47	340	340	340	343
	변경	1,511	36	1	-	13	5	11	16	44	133	418	834

(단위 : 천㎡)

카. 연차별 자금투자 계획 및 재원조달에 관한 계획(변경)

○ 연차별 자금투자계획

구 분		계	연 차 별 계 획											비고
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	기정	6,039	2,491	549	9	111	14	34	103	681	681	682	684
	변경	5,939	2,554	563	9	36	14	34	57	136	315	755	1,467
용지비	기정	3,229	2,374	534	9	13	4	14	18	66	66	66	65
	변경	3,173	2,374	534	9	13	4	14	28	57	81	32	27
조성비	기정	2,552	59	2	-	85	9	18	80	574	574	574	577
	변경	2,484*	59	2	-	21	9	18	26	73	219	687	1,370
기 타	기정	258	58	13	-	13	1	2	5	41	41	42	42
	변경	282	121	27	-	2	1	2	3	6	15	36	70
* 지구 밖 사업 사업비(688.1억원) 포함

(단위 : 억원)

○ 재원조달계획 : 한국토지주택공사 자체자금

타. 집단에너지 공급에 관한 계획(변경없음)

○ 전력공급계획

- 구암변전소에서 전력공급

○ 도시가스공급계획

- 대성에너지(주)의 중압관을 통해 공급

○ 열 공급계획

- 개별난방방식으로 결정

파. 수용하거나 사용할 토지등의 소재지, 지번, 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명(법인의 경우에는 명칭), 주소(변경없음) : 게재생략

하. 법 제29조에 따른 공공시설 등의 명세서 및 처분계획서 : [붙임 4]

거. 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 : 게재생략

[붙임1] 도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항

1. 용도지역 결정(변경) 조서

가. 대구광역시 총괄(변경)

구분			면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
			기 정	변 경	변 경 후
합계			883,540,110	-	883,540,110	100.0
주거지역	계		120,635,201	감) 608	120,634,593	13.7
	전용 주거	소계	1,007,836	-	1,007,836	0.2
		제1종전용주거지역	796,022	-	796,022	0.1
		제2종전용주거지역	211,814	-	211,814	0.1
	일반 주거	소계	104,786,612	감) 608	104,786,004	11.8
		제1종일반주거지역	25,585,457	-	25,585,457	2.9
		제2종일반주거지역 (12층이하)	9,880,568	감) 5	9,880,563	1.1
		제2종일반주거지역	36,367,636	-	36,367,636	4.1
		제3종일반주거지역 (20층이하)	3,270,785	감) 603	3,270,182	0.4
		제3종일반주거지역	29,682,166	-	29,682,166	3.3
	준주거지역		14,840,753	-	14,840,753	1.7
상업지역	계		18,293,869	-	18,293,869	2.0
	중심상업지역		6,933,022	-	6,933,022	0.8
	일반상업지역		6,305,267	-	6,305,267	0.7
	근린상업지역		3,679,249	-	3,679,249	0.4
	유통상업지역		1,376,331	-	1,376,331	0.1
공업지역	계		40,207,004	-	40,207,004	4.5
	전용공업지역		-	-	-	-
	일반공업지역		33,838,459	-	33,838,459	3.8
	준공업지역		6,368,545	-	6,368,545	0.7
녹지지역	계		618,804,103	증) 608	618,804,711	70.0
	보전녹지지역		37,981,378	-	37,981,378	4.3
	생산녹지지역		15,303,700	-	15,303,700	1.7
	자연녹지지역		565,519,025	증) 608	565,519,633	64.0
관리지역	계		232,241	-	232,241	0.1
	보전관리지역		-	-	-	-
	생산관리지역		232,241	-	232,241	0.1
	계획관리지역		-	-	-	-
농림지역			37,072,072	-	37,072,072	4.2
자연환경보전지역			48,295,620	-	48,295,620	5.5

주) 기정은 국토교통부 고시 제2016-437호(2016.07.06.)호에 의한 도시관리계획 결정(변경) 면적임

구 분			면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
			기정	변경	변경후
합 계			1,510,870	-	1,510,870	100.0
주거 지역	소 계		883,655	감) 608	883,047	58.5
		전용주거지역	50,320	-	50,320	3.4
		제1종전용주거지역	29,572	-	29,572	2.0
		제2종전용주거지역	20,748	-	20,748	1.4
		일반주거지역	752,611	감) 608	752,003	49.8
		제1종일반주거지역	105,574	-	105,574	7.0
		제2종일반주거지역	117,459	감) 5	117,454	7.8
		제3종일반주거지역	529,578	감) 603	528,975	35.0
	준 주 거 지 역		80,724	-	80,724	5.3
상업지역	근린상업지역		64,233	-	64,233	4.2
녹지지역	자연녹지지역		562,982	증) 608	563,590	37.3

나. 대구연경지구(변경)

도면 표시 번호	위 치	용 도 지 역		면 적 (㎡)	용적률 (%이하)	결정(변경)사유
		기정	변경
-	대 구 광역시 북구 서변동, 연경동 및 동구 지묘동 일 원	제2종일반 주거지역	자연녹지지역	5	100%	∙소로1-연7호선 설계 반영에 따른 면적 변경
		제3종일반 주거지역	자연녹지지역	603	100%	∙배수지 설계 반영에 따른 면적 변경

○ 용도지역 결정(변경) 사유서

2. 용도지구 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시번호	지구명	지구의 세 분	위 치	고도제한 내 용	면 적 (㎡)	최 초 결정일	비 고
기정	6	지묘지구	최고 고도지구	대구광역시 동구 지묘동 일원	해발 110m	425,904	대고 93-172호 (93. 9. 17)

가. 고도지구

도면 표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기정	변경	변경후
-	대구연경지구 지구단위계획구역	대구광역시 북구 서변동, 연경동 및 동구 지묘동 일원	1,510,870	-	1,510,870

3. 지구단위계획구역 결정조서(변경없음)

4. 도시계획시설 결정(변경)조서

가) 교통시설

(1) 도로(변경)

류별		합계			1류			2류			3류
		노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	75	15,230	249,591	27	5,405	71,984	21	6,880	153,664	27	2,945	23,943
	변경	79	15,481	251,687	27	5,405	72,197	21	6,880	153,927	31	3,196	25,563
대로		1	3,160	102,623	-	-	-	1	3,160	102,623	-	-	-
중로	기정	18	5,601	90,228	5	2,003	36,735	9	2,657	42,246	4	941	11,247
	변경	18	5,601	90,491	5	2,003	36,735	9	2,657	42,509	4	941	11,247
소로	기정	56	6,469	56,740	22	3,402	35,249	11	1,063	8,795	23	2,004	12,696
	변경	60	6,720	58,573	22	3,402	35,462	11	1,063	8,795	27	2,255	14,316
주1) 가각 및 가감속차선 포함
주2) 대구외곽순환고속도로 법면부지(7,385㎡) 미포함

○ 도로총괄표

(   )는 지구내 연장임

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	2	연1	30	보조 간선도로	3,160	연경동 470-8	서변동 1632	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	대로	2	연1	30	보조 간선도로	4,850 (3,160)	북구 서변동 광로2-13호선	동구 지묘동 대로2-34호선			시종점 변경
기정	중로	1	355	20~63	주간선 도로	3,416 (406)	북구 서변동 서변IC	북구 봉무동 파군재IC	자동차 전용	건고제1387호 (1965.02.02))
기정	중로	1	연1	20	집산도로	92	대로2-연1	중로2-연3	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	1	연2	20	집산도로	917	대로2-연1	대로2-연1	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	1	연3	20	집산도로	134	대로2-연1	연경동 613	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	1	연4	15~20	집산도로	454	대로2-연1	지묘동 843-3	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	2	연1	15	국지도로	372	대로2-연1	대로2-연1	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	2	연3	18	국지도로	464	중로1-연1	소로1-연7	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	중로	2	연3	18	국지도로	464	중로1-연1	소로1-연7	일반 도로		일부구간 선형변경
기정	중로	2	연4	18	국지도로	65	대로2-연1	소로1-연3	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	2	연5	15~18	국지도로	231	대로2-연1	연경동 866-2	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	2	연6	15	국지도로	326	중로1-연2	중로1-연2	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	2	연7	15	국지도로	337	중로2-연6	중로2-연6	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	2	연8	15~18	국지도로	574	중로1-연2	연경동 394-1	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	2	연9	15	국지도로	124	중로1-연2	중로3-연3	일반 도로	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
기정	중로	2	연10	15	국지도로	164	중로1-연1	소로1-연21	일반 도로	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
기정	중로	3	연1	12	국지도로	171	대로2-연1	중로1-연4	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	3	연2	12	국지도로	346	중로1-연2	소로1-연7	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	3	연3	12	국지도로	252	중로2-연8	소로2-연10	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	중로	3	연5	12	국지도로	172	대로2-연1	중로1-연2	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연1	10	국지도로	296	중로2-연1	중로2-연1	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연2	10	국지도로	197	소로1-연1	소로1-연1	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연3	10	국지도로	787	대로2-연1	소로1-연3	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연4	10	국지도로	306	소로1-연3	소로1-연3	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연5	10	국지도로	28	소로1-연3	소로1-연4	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연6	10	국지도로	28	소로1-연4	소로1-연3	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연7	11~12	국지도로	303	중로2-연3	중로3-연2	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	소로	1	연7	11~12	국지도로	303	중로2-연3	중로3-연2	일반 도로		선형변경
기정	소로	1	연8	10	국지도로	322	중로1-연2	중로3-연2	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연9	10	국지도로	159	소로1-연11	소로1-연11	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연10	10	국지도로	18	소로1-연9	소로1-연19	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연11	10	국지도로	193	소로1-연8	소로1-연8	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연12	10	국지도로	163	소로1-연8	소로2-연5	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연13	10	국지도로	125	소로1-연12	소로2-연5	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연14	10	국지도로	78	소로1-연12	소로2-연5	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연15	10	국지도로	22	중로1-연2	소로1-연12	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연16	10	국지도로	44	소로1-연12	소로2-연5	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연18	11	국지도로	50	대로2-연1	지묘동 473-1	일반 도로	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	소로	1	연19	10	특수도로	9	대로2-연1	소로1-연10	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연20	10	특수도로	9	중로3-연2	소로1-연12	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	1	연21	10	국지도로	114	중로2-연10	소로3-연23	일반 도로	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
변경	소로	1	연21	10	국지도로	114	중로2-연10	소로3-연23	일반 도로		선형변경
기정	소로	1	연22	10	국지도로	96	중로2-연10	지묘동 1087	일반 도로	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
기정	소로	1	연23	10	국지도로	55	중로1-연4	지묘동 873-2	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	2	연1	8	국지도로	64	소로1-연8	연경동 794-4	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	2	연2	8	국지도로	96	소로1-연8	소로2-연1	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	2	연3	8	국지도로	84	소로1-연8	연경동 880	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	2	연4	8	국지도로	68	소로1-연8	소로2-연3	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	2	연5	8	국지도로	152	소로1-연12	소로1-연8	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	2	연10	8	국지도로	246	중로3-연3	연경동 904-2	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	2	연14	8	특수도로	34	중로1-연2	중로2-연7	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	2	연15	8	특수도로	59	중로2-연6	중로2-연7	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	2	연16	8	특수도로	41	중로2-연7	중1-연2	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	2	연18	8	국지도로	209	소로1-연22	소로1-연22	일반 도로	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
기정	소로	2	연19	8	국지도로	10	소로1-연21	지묘동 1099	일반 도로	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
기정	소로	3	연1	6∼7	국지도로	237	중로1-연4	지묘동 1220-9	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연2	6	국지도로	38	대로2-연1	지묘동 470-2	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연4	6	국지도로	163	소로1-연21	지묘동 1124	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	소로	3	연4	6	국지도로	163	소로1-연21	지묘동 1124	일반 도로		선형변경
기정	소로	3	연6	4	국지도로	93	중로2-연8	연경동 384	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	소로	3	연6	4∼6	국지도로	124	중로2-연8	연경동 384	일반 도로		선형변경
기정	소로	3	연8	5	국지도로	613	대로2-연1	중로1-연2	일반 도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	소로	3	연8	7∼11	국지도로	613	대로2-연1	중로1-연2	일반 도로		일부구간폭원변경 및 선형변경
기정	소로	3	연9	6	특수도로	28	소로1-연3	소로1-연4	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연10	6	특수도로	28	소로1-연4	소로1-연3	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연11	4	특수도로	21	중로3-연1	지묘동 889	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연12	6	특수도로	25	중로3-연1	지묘동 890	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연13	6	특수도로	34	중로2-연1	소로1-연2	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연14	6	특수도로	33	소로1-연2	소로1-연1	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연15	6	특수도로	15	소로1-연1	지묘동 939-2	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연16	6	특수도로	24	소로1-연3	대로2-연1	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연17	6	특수도로	10	대로2-연1	연경동 764	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연18	6	특수도로	10	대로2-연1	연경동 608	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연19	6	특수도로	10	대로2-연1	연경동 589-2	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연20	6	특수도로	23	소로1-연3	대로2-연1	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	소로	3	연21	4~5	국지도로	221	소로3-연2	경관녹지21	일반도로	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	소로	3	연22	5	특수도로	97	중로1-연2	중로3-연3	보행자 전용도로	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	소로	3	연23	6	국지도로	164	소로1-연21	경관녹지29	일반도로	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
변경	소로	3	연23	4~6	국지도로	144	소로1-연21	경관녹지29	일반도로		일부구간폭원변경 및 선형변경
기정	소로	3	연24	4	특수도로	15	소로2-연18	완충녹지19	보행자 전용도로	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)
기정	소로	3	연25	4	국지도로	68	대로2-연1	경관녹지29	일반도로	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)
기정	소로	3	연26	4	국지도로	34	중로2-연5	연경동 866-2	일반도로	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)
신설	소로	3	연27	6	국지도로	8	중로1-연2	소로3-연8	일반도로		노선신설
신설	소로	3	연28	5	국지도로	126	중로1-연2	경관녹지4	일반도로		노선신설
신설	소로	3	연29	4~5	국지도로	68	북측 구역계	경관녹지1	일반도로		노선신설
신설	소로	3	연30	4	국지도로	38	중로1-연2	경관녹지30	일반도로		노선신설

○ 도로 결정(변경)조서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
대로2-연1	대로2-연1	∙시종점 변경 - 기점 : 연경동 470-8 → 북구 서변동 광로2-13호선 - 종점 : 서변동 1632 → 동구 지묘동 대로2-34호선	∙ 지구외도로 변경에 따른 노선 시종점 변경
중로2-연3	중로2-연3	∙일부구간 선형변경	∙ 설계반영으로 인한 도로 선형 변경
소로1-연7	소로1-연7	∙선형변경	∙ 설계반영으로 인한 도로 선형 변경
소로1-연21	소로1-연21	∙선형변경	∙ 설계반영으로 인한 도로 선형 변경
소로3-연4	소로3-연4	∙선형 변경	∙ 설계반영으로 인한 도로 선형 변경
소로3-연6	소로3-연6	∙선형 변경 - L = 93m → 124m	∙ 설계반영으로 인한 도로 선형 변경
소로3-연8	소로3-연8	∙일부구간 폭원변경 및 선형변경 - B = 5m → 7~11m	∙ 설계반영으로 인한 일부부간 폭원변경 및 선형변경
소로3-연23	소로3-연23	∙일부구간폭원변경 및 선형변경 - B = 6m → 4~6m - L = 164m → 144m	∙ 설계반영으로 인한 일부부간 폭원변경 및 선형변경
-	소로3-연27	∙노선신설 - B = 6m - L = 8m	∙ 민원도로 반영에 의한 노선 신설
-	소로3-연28	∙노선신설 - B = 5m - L = 126m	∙ 민원도로 반영에 의한 노선 신설
-	소로3-연29	∙노선신설 - B = 4~5m - L = 68m	∙ 연경 소하천 교량 설치에 의한 노선 신설
-	소로3-연30	∙노선신설 - B = 4m - L = 38m	∙ 민원도로 반영에 의한 노선 신설

○ 도로 결정(변경) 사유서

(2) 주차장(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후
합 계			6개소	12,715	-	12,715	-
기정	1	연경1 주차장	대구광역시 동구 지묘동 885 일원	2,012	-	2,012	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	2	연경2 주차장	대구광역시 동구 지묘동 964 일원	1,722	-	1,722	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	3	연경3 주차장	대구광역시 북구 연경동 858-1 일원	1,801	-	1,801	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	4	연경4 주차장	대구광역시 북구 연경동 751 일원	1,073	-	1,073	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	5	연경5 주차장	대구광역시 북구 연경동 734 일원	1,932	-	1,932	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	6	연경6 주차장	대구광역시 북구 연경동 596 일원	4,175	-	4,175	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)

○ 주차장 결정 조서

(3) 자동차정류장(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
합계			-	1개소	14,987	-	14,987	-
기정	1	연경1 자동차 정류장	공영 차고지	대구광역시 북구 연경동 865 일원	14,987	-	14,987	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)

○ 자동차정류장 결정 조서

나) 공간시설(변경)

(1) 광장(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
합 계			-	2개소	1,501	-	1,501	-
기정	1	연경1 광장	일반 광장	대구광역시 동구 지묘동 946-3 일원	693	-	693	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	2	연경2 광장	일반 광장	대구광역시 북구 연경동 625 일원	808	-	808	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)

○ 광장 결정 조서

(2) 공원(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
합 계			-	8개소	95,140	-	95,140	-
소 계			-	2개소	70,634	감)26,431	44,203	-
폐지	1	연경1 근린공원	근린 공원	대구광역시 동구 지묘동 917 일원	26,431	감)26,431	-	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	2	연경2 근린공원	근린 공원	대구광역시 북구 연경동 806 일원	24,580	-	24,580	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	3	연경3 근린공원	근린 공원	대구광역시 동구 지묘동 1014 일원	19,623	-	19,623	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)	선형 변경
소 계				1개소	-	증)26,431	26,431
신설	1	연경1 문화공원	주제 공원	대구광역시 동구 지묘동 917 일원	-	증)26,431	26,431
소 계				3개소	6,285	-	6,285	-
기정	1	연경1 어린이공원	어린이 공원	대구광역시 동구 지묘동 905 일원	1,596	-	1,596	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	2	연경2 어린이공원	어린이 공원	대구광역시 북구 연경동 784 일원	2,397	-	2,397	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	6	연경6 어린이공원	어린이 공원	대구광역시 북구 연경동 448 일원	2,292	-	2,292	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
소 계				2개소	18,221	-	18,221	-
기정	1	연경1 소공원	소공원	대구광역시 동구 지묘동 1077 일원	1,272	-	1,272	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
기정	2	연경2 소공원	소공원	대구광역시 동구 지묘동 1136 일원	16,949	-	16,949	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)

○ 공원 결정(변경)조서

도면 표시번호	공 원 명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	연경1 근린공원	∙ 공원폐지 - A = 26,431㎡	∙ 연경문화공원 신설에 따른 공원폐지
3	연경3 근린공원	∙ 공원선형변경	∙ 소로1-연7호선 설계 변경에 따른 공원 선형변경
1	연경1 문화공원	∙ 공원신설 - A = 26,431㎡	∙ 문화공원 신설

○ 공원 결정(변경) 사유서

(3) 녹지(변경)

○ 녹지 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
합 계			-	46개소	183,009	증) 7,987	190,996	-
소 계			-	23개소	29,414	감) 401	29,013	-
변경	1	연경1녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 639 일원 → 대구광역시 북구 연경동 612 일원	1,255	감) 1,075	180	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	2	연경2녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 594 일원	1,212	감) 54	1,158	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	3	연경3녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 562 일원	2,916	감) 101	2,815	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	4	연경4녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 566 일원	539	-	539	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	5	연경5녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 577 일원	2,080	-	2,080	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	6	연경6녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 601 일원	709	-	709	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	7	연경7녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 635 일원	1,433	-	1,433	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	8	연경8녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 649 일원	1,464	-	1,464	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	9	연경9녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 622 일원	2,724	-	2,724	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	10	연경10녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 772 일원	657	-	657	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	11	연경11녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 714 일원	177	-	177	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	12	연경12녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 839 일원	1,789	-	1,789	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	13	연경13녹지	완충녹지	대구광역시 동구 지묘동 1208-4	487	-	487	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	14	연경14녹지	완충녹지	대구광역시 동구 지묘동 974 일원	925	-	925	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	15	연경15녹지	완충녹지	대구광역시 동구 지묘동 915 일원	1,514	-	1,514	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	16	연경16녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 823-2 일원	1,135	-	1,135	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	17	연경17녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 840 일원	988	-	988	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	18	연경46녹지	완충녹지	대구광역시 동구 지묘동 982 일원	184	-	184	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02.)
기정	19	연경47녹지	완충녹지	대구광역시 동구 지묘동 1086 일원	5,037	-	5,037	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
기정	20	연경48녹지	완충녹지	대구광역시 동구 지묘동 1099 일원	495	-	495	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
기정	21	연경49녹지	완충녹지	대구광역시 동구 지묘동 1109 일원	532	-	532	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
기정	22	연경53녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 865-12 일원	1,162	-	1,162	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06.)
신설	23	연경57녹지	완충녹지	대구광역시 북구 연경동 639 일원	-	증) 829	829
소 계			-	21개소	143,129	증) 8,388	151,517
변경	1	연경18녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 364-4 일원	5,599	증) 12,557	18,156	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	2	연경19녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 407 일원	8,740	감) 156	8,584	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	4	연경21녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 455-1 일원	2,482	감) 3	2,479	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	8	연경25녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 642 일원	1,803	-	1,803	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	9	연경26녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 769-13 일원	19,284	-	19,284	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	10	연경27녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 872-7 일원	1,728	-	1,728	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	11	연경28녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 420-3 일원	5,262	증) 6,311	11,573	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	12	연경29녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 879 일원	630	-	630	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
폐지	13	연경30녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 418 일원	830	감) 830	-	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
폐지	14	연경31녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 419 일원	2,337	감) 2,337	-	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
폐지	15	연경32녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 792 일원	5,353	감) 5,353	-	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	16	연경33녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 872-2 일원	1,324	-	1,324	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	17	연경34녹지	경관녹지	대구광역시 동구 지묘동 1128 일원	4,079	-	4,079	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	19	연경36녹지	경관녹지	대구광역시 동구 지묘동 1114 일원	6,463	감) 199	6,264	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	20	연경37녹지	경관녹지	대구광역시 동구 지묘동 1220-5 일원	13,502	-	13,502	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	21	연경38녹지	경관녹지	대구광역시 동구 지묘동 1220-2 일원	9,110	-	9,110	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	22	연경39녹지	경관녹지	대구광역시 동구 지묘동 1220-41 일원	13,600	-	13,600	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	23	연경40녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 851 일원	13,849	-	13,849	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
폐지	25	연경42녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 산157 일원	1,964	감) 1,964	-	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	27	연경50녹지	경관녹지	대구광역시 북구 서변동 12 일원	1,381	-	1,381	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
변경	28	연경51녹지	경관녹지	대구광역시 동구 지묘동 1213-1 일원	166	증) 19	185	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
변경	29	연경52녹지	경관녹지	대구광역시 동구 지묘동 산92-1 일원	7,546	증) 374	7,920	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
변경	30	연경54녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 488-1 일원	737	감) 31	706	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)
기정	31	연경55녹지	경관녹지	대구광역시 동구 지묘동 980-3 일원	10,748	-	10,748	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)
기정	32	연경56녹지	경관녹지	대구광역시 북구 연경동 865-7 일원	4,612	-	4,612	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)
소 계			-	2개소	10,466	-	10,466	-
기정	1	연경44녹지	연결녹지	대구광역시 북구 연경동 778-3 일원	6,969	-	6,969	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	2	연경45녹지	연결녹지	대구광역시 북구 연경동 795-4 일원	3,497	-	3,497	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)

도면 표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	연경1녹지	∙면적감소 - A = 1,255㎡→180㎡ (감 1,075㎡)	∙민원도로 반영에 따른 면적 변경
2	연경2녹지	∙면적감소 - A = 1,212㎡→1,158㎡ (감 54㎡)	∙설계반영에 따른 면적 변경
3	연경3녹지	∙면적감소 - A = 2,916㎡→2,815㎡ (감 101㎡)	∙설계반영에 따른 면적 변경
23	연경57녹지	∙녹지신설 - A = 829㎡	∙민원도로 반영에 따른 완충녹지 신설
1	연경18녹지	∙면적증가 - A = 5,599㎡→18,156㎡ (증 12,557㎡)	∙소하천 정비계획수립 따른 면적 변경
2	연경19녹지	∙면적감소 - A = 8,740㎡→8,584㎡ (감 156㎡)	∙설계반영에 따른 면적 변경
4	연경21녹지	∙면적감소 - A = 2,482㎡→2,479㎡ (감 3㎡)	∙관습로 연결에 따른 면적 변경
11	연경28녹지	∙면적증가 - A = 5,262㎡→11,573㎡ (증 6,311㎡)	∙소하천 정비계획수립 따른 면적 변경
13	연경30녹지	∙녹지 폐지 - A = 830㎡	∙소하천 정비계획수립 따른 경관녹지 폐지
14	연경31녹지	∙녹지 폐지 - A = 2,337㎡	∙소하천 정비계획수립 따른 경관녹지 폐지
15	연경32녹지	∙녹지 폐지 - A = 5,353㎡	∙소하천 정비계획수립 따른 경관녹지 폐지
19	연경36녹지	∙면적감소 - A = 6,463㎡→6,264㎡ (감 199㎡)	∙설계반영에 따른 면적 변경
25	연경42녹지	∙녹지 폐지 - A = 1,964㎡	∙대구외곽순환고속도로 도로구역 반영에 따른 경관녹지 폐지
28	연경51녹지	∙면적증가 - A = 166㎡→185㎡ (증 19㎡)	∙설계반영에 따른 면적 변경
29	연경52녹지	∙면적증가 - A = 7,546㎡→7,920㎡ (증 374㎡)	∙설계반영에 따른 면적 변경
30	연경54녹지	∙면적감소 - A = 737㎡→706㎡ (감 31㎡)	∙민원도로 반영에 따른 면적 감소

○ 녹지 결정(변경) 사유서

(4) 공공공지(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후
계			15개소	6,640	감) 785	5,855
기정	1	연경1 공공공지	대구광역시 동구 지묘동 901-1 일원	255	-	255	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	2	연경2 공공공지	대구광역시 동구 지묘동 947-1 일원	495	-	495	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	3	연경3 공공공지	대구광역시 동구 지묘동 976-2 일원	550	-	550	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	4	연경4 공공공지	대구광역시 북구 연경동 717-3 일원	260	-	260	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	5	연경5 공공공지	대구광역시 북구 연경동 719 일원	222	-	222	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	6	연경6 공공공지	대구광역시 북구 연경동 743 일원	387	-	387	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	7	연경7 공공공지	대구광역시 북구 연경동 760 일원	490	-	490	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	8	연경8 공공공지	대구광역시 북구 연경동 637-5 일원	775	-	775	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	9	연경9 공공공지	대구광역시 북구 연경동 600 일원	237	-	237	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	10	연경10 공공공지	대구광역시 북구 연경동 610 일원	991	-	991	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	11	연경11 공공공지	대구광역시 동구 지묘동 967-1 일원	116	-	116	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	12	연경12 공공공지	대구광역시 북구 연경동 638-3 일원	616	-	616	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	13	연경13 공공공지	대구광역시 동구 지묘동 472-7 일원	171	-	171	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	15	연경15 공공공지	대구광역시 북구 연경동 737 일원	188	-	188	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)
폐지	16	연경16 공공공지	대구광역시 북구 연경동 490 일원	785	감) 785	-	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)
기정	17	연경17 공공공지	대구광역시 동구 지묘동 899 일원	102	-	102	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)

○ 공공공지 결정(변경)조서

도면 표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
16	연경16 공공공지	∙공공공지 폐지 - A = 785㎡	∙ 도로 신설에 따른 공공공지 폐지

○ 공공공지 결정(변경) 사유서

다) 유통 및 공급시설(변경)

(1) 수도공급설비(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후
계			2개소	3,526	감) 4	3,522
기정	1	연경1 수도공급설비	대구광역시 동구 지묘동 1009 일원	777	-	777	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	1	연경1 배수지	대구광역시 동구 지묘동 1104 일원	2,749	감) 4	2,745	국토교통부고시 제2014-736호 (2014.12.02)

○ 수도공급설비 결정(변경)조서

도면 표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	연경1 배수지	∙면적감소 - A = 2,749㎡→2,745㎡ (감 4㎡)	∙설계반영에 따른 면적 변경

○ 수도공급설비 결정(변경) 사유서

(2) 가스공급설비(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후
계			2개소	40	-	40
기정	1	연경1 가스공급설비	대구광역시 동구 지묘동 897-1 일원	20	-	20	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	2	연경2 가스공급설비	대구광역시 북구 연경동 639 일원	20	-	20	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)

○ 가스공급설비 결정 조서

(3) 방송 ‧ 통신시설(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후
계			1개소	165	-	165	-
기정	1	방송 ․ 통신시설	대구광역시 북구 연경동 844	165	-	165	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)

○ 방송 ‧ 통신시설 결정 조서

라) 공공․문화체육시설(변경없음)

(1) 학교(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
합 계			-	4개소	52,808	-	52,808	-
소 계			-	2개소	24,522	-	24,522	-
기정	1	연경1 초등학교	초등학교	대구광역시 동구 지묘동 1033 일원	12,074	-	12,074	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	2	연경2 초등학교	초등학교	대구광역시 북구 연경동 698 일원	12,448	-	12,448	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
소계			-	1개소	13,191	-	13,191	-
기정	1	연경 중학교	중학교	대구광역시 동구 지묘동 1163 일원	13,191	-	13,191	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
소계			-	1개소	15,095	-	15,095	-
기정	1	연경 고등학교	고등학교	대구광역시 북구 연경동 429 일원	15,095	-	15,095	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)

○ 학교 결정 조서

(2) 공공청사(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
합계			-	5개소	4,954	-	4,954
기정	1	연경1 공공청사	동 주민센터	대구광역시 동구 지묘동 962-2 일원	1,466	-	1,466	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	2	연경2 공공청사	우체국	대구광역시 북구 연경동 599 일원	1,098	-	1,098	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	3	연경3 공공청사	지구대 ․파출소	대구광역시 북구 연경동 599 일원	330	-	330	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	4	연경4 공공청사	동 주민센터	대구광역시 북구 연경동 599 일원	1,060	-	1,060	국토해양부고시 제2011-754호 (2011.12.09)
기정	5	연경5 공공청사	소방서	대구광역시 북구 연경동 845 일원	1,000	-	1,000	국토교통부고시 제2016-437호 (2016.07.06)

○ 공공청사 결정 조서

마) 방재시설(변경)

(1) 하천(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치			연장 (㎞)	폭원 (m)	면적 (㎡)			최초 결정일	비 고
				기점	종점	주요 경과지			기정	변경	변경후
합계			-	2개소			3.67		324,593 (13,087)	감) 10,902	313,795 (13,191)
변경	1	하천	소하천	북구 연경동 364-7	북구 연경동 786	-	0.85	-	28,300 (373)	감) 10,703	17,701 (477)	국토 해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	15	하천	지방 하천	동구 지묘동	북구 서변동	-	2.82	-	296,293 (12,714)	감) 199	296,094 (12,714)	대고 38 (99. 4 .20)
주) ( )는 도로와 중복결정 면적임

○ 하천 결정(변경)조서

도면표시 번 호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	하천	∙면적증가 - A = 28,300㎡→17,701 (감 10,703㎡)	∙소하천 정비계획수립 따른 면적 변경
15	하천	∙면적감소 - A = 296,293㎡→296,094㎡ (감 199㎡)	∙하천기본계획 변경 반영에 따른 면적 변경

○ 하천 결정(변경) 사유서

(2) 유수지(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
합계			-	2개소	15,455	-	15,455
기정	1	연경1 유수지	유수지 (저류시설)	대구광역시 북구 연경동 565 일원	5,852	-	5,852	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
기정	2	연경2 유수지	유수지 (저류시설)	대구광역시 동구 지묘동 1014 일원	9,603	-	9,603	국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)	3호 근린공원 중복결정

○ 유수지 결정 조서

바) 도시관리계획 결정(변경)도 : 게재생략

사) 용도지역 결정(변경)도 : 게재생략

[붙임2] 지구단위계획 결정(변경)에 관한 사항

1. 지구단위계획구역에 대한 도시관리계획결정(변경)조서

도면 표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기정	변경	변경후
-	대구연경지구 지구단위계획구역	대구광역시 북구 서변동, 연경동 및 동구 지묘동 일원	1,510,870	-	1,510,870

1) 지구단위계획구역 결정 조서(변경없음)

2) 해당구역의 위치도 및 지구단위계획구역 결정(변경)도 : 게재생략

2. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정(변경)조서

1) 용도지역ㆍ지구의 세분 및 세분된 용도지역ㆍ지구간의 변경에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서
: 생략(도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항과 같음)

2) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획결정(변경)조서
: 생략(도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항과 같음)

3) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획결정(변경)조서

가) 단독주택용지(변경없음)

도면 번호	가구	면적(㎡)	번호	위 치	면적(㎡)	비 고
합계		66,317	-	-	66,317	획지의 합병 및 분할은 불허
A	A1	3,724	-1	동구 지묘동 927 일원	285
			-2	동구 지묘동 928-3 일원	247
			-3	동구 지묘동 928-3 일원	246
			-4	동구 지묘동 942 일원	244
			-5	동구 지묘동 942 일원	243
			-6	동구 지묘동 942 일원	242
			-7	동구 지묘동 954 일원	241
			-8	동구 지묘동 954 일원	240
			-9	동구 지묘동 940 일원	218
			-10	동구 지묘동 941 일원	219
			-11	동구 지묘동 941 일원	220
			-12	동구 지묘동 942 일원	221
			-13	동구 지묘동 939-1 일원	222
			-14	동구 지묘동 929 일원	223
			-15	동구 지묘동 929 일원	224
			-16	동구 지묘동 929 일원	189
	A2	4,372	-1	동구 지묘동 954 일원	244
			-2	동구 지묘동 955 일원	245
			-3	동구 지묘동 955 일원	241
			-4	동구 지묘동 955 일원	241
			-5	동구 지묘동 958 일원	241
			-6	동구 지묘동 956 일원	241
			-7	동구 지묘동 957 일원	238
			-8	동구 지묘동 957	289
			-9	동구 지묘동 957 일원	335
			-10	동구 지묘동 938-1 일원	266
			-11	동구 지묘동 957 일원	250
			-12	동구 지묘동 956 일원	217
			-13	동구 지묘동 956 일원	219
			-14	동구 지묘동 956 일원	220
			-15	동구 지묘동 955 일원	220
			-16	동구 지묘동 955 일원	219
			-17	동구 지묘동 955 일원	223
			-18	동구 지묘동 940 일원	223
	A3	2,354	-1	동구 지묘동 939 일원	240
			-2	동구 지묘동 939 일원	261
			-3	동구 지묘동 939 일원	261
			-4	동구 지묘동 939 일원	261
			-5	동구 지묘동 937 일원	276
			-6	동구 지묘동 937 일원	282
			-7	동구 지묘동 936 일원	263
			-8	동구 지묘동 935 일원	258
			-9	동구 지묘동 934 일원	252
	A4	2,121	-1	동구 지묘동 926-1 일원	246
			-2	동구 지묘동 929 일원	236
			-3	동구 지묘동 939-1 일원	239
			-4	동구 지묘동 939-1 일원	239
			-5	동구 지묘동 939 일원	243
			-6	동구 지묘동 939 일원	236
			-7	동구 지묘동 939-2 일원	238
			-8	동구 지묘동 926-1 일원	219
			-9	동구 지묘동 926-1 일원	225
	A5	2,257	-1	동구 지묘동 927 일원	250
			-2	동구 지묘동 926-1 일원	250
			-3	동구 지묘동 926-1 일원	252
			-4	동구 지묘동 926-1 일원	242
			-5	동구 지묘동 926-1 일원	239
			-6	동구 지묘동 926-1 일원	248
			-7	동구 지묘동 926-1 일원	243
			-8	동구 지묘동 926-1 일원	262
			-9	동구 지묘동 926-1일원	271
	A6	227	-1	동구 지묘동 934 일원	227
	A7	2,297	-1	북구 연경동 산16-2 일원	255
			-2	북구 연경동 산16-2 일원	255
			-3	북구 연경동 산16-2 일원	256
			-4	북구 연경동 산16-2 일원	255
			-5	북구 연경동 산16-2 일원	258
			-6	북구 연경동 792 일원	255
			-7	북구 연경동 790-1 일원	255
			-8	북구 연경동 산15-2 일원	255
			-9	북구 연경동 산15-2 일원	253
	A8	1,520	-1	북구 연경동 821 일원	255
			-2	북구 연경동 821 일원	253
			-3	북구 연경동 821 일원	253
			-4	북구 연경동 823-2 일원	253
			-5	북구 연경동 825 일원	253
			-6	북구 연경동 826 일원	253
	A9	2,968	-1	북구 연경동 821 일원	247
			-2	북구 연경동 821 일원	246
			-3	북구 연경동 821 일원	246
			-4	북구 연경동 827 일원	246
			-5	북구 연경동 827 일원	246
			-6	북구 연경동 827 일원	252
			-7	북구 연경동 829-2 일원	252
			-8	북구 연경동 828 일원	246
			-9	북구 연경동 828 일원	246
			-10	북구 연경동 827 일원	246
			-11	북구 연경동 821 일원	246
			-12	북구 연경동 821 일원	249
	A10	2,189	-1	북구 연경동 829-1 일원	242
			-2	북구 연경동 829-1 일원	243
			-3	북구 연경동 829-1 일원	241
			-4	북구 연경동 829-2 일원	241
			-5	북구 연경동 829-2 일원	248
			-6	북구 연경동 835-1 일원	248
			-7	북구 연경동 829-2 일원	241
			-8	북구 연경동 829-1 일원	242
			-9	북구 연경동 829-1 일원	243
	A11	2,760	-1	북구 연경동 835-1 일원	231
			-2	북구 연경동 835-1 일원	231
			-3	북구 연경동 835-1 일원	231
			-4	북구 연경동 831 일원	231
			-5	북구 연경동 831 일원	231
			-6	북구 연경동 831-4 일원	225
			-7	북구 연경동 831-4 일원	225
			-8	북구 연경동 834 일원	231
			-9	북구 연경동 831 일원	231
			-10	북구 연경동 831 일원	231
			-11	북구 연경동 835-1 일원	231
			-12	북구 연경동 835-1 일원	231
	A12	2,760	-1	북구 연경동 837 일원	231
			-2	북구 연경동 836 일원	231
			-3	북구 연경동 836 일원	231
			-4	북구 연경동 836 일원	231
			-5	북구 연경동 836 일원	231
			-6	북구 연경동 834 일원	225
			-7	북구 연경동 831 일원	225
			-8	북구 연경동 834 일원	231
			-9	북구 연경동 835-1 일원	231
			-10	북구 연경동 835-1 일원	231
			-11	북구 연경동 836 일원	231
			-12	북구 연경동 836 일원	231
	A13	1,386	-1	북구 연경동 838 일원	231
			-2	북구 연경동 838 일원	231
			-3	북구 연경동 838 일원	231
			-4	북구 연경동 838 일원	231
			-5	북구 연경동 839 일원	231
			-6	북구 연경동 839 일원	231
	A14	2,188	-1	북구 연경동 834 일원	243
			-2	북구 연경동 833 일원	243
			-3	북구 연경동 833 일원	243
			-4	북구 연경동 833 일원	243
			-5	북구 연경동 831-10 일원	243
			-6	북구 연경동 833 일원	243
			-7	북구 연경동 833 일원	243
			-8	북구 연경동 833 일원	243
			-9	북구 연경동 833 일원	244
	A15	2,686	-1	북구 연경동 831-3 일원	265
			-2	북구 연경동 831-13 일원	265
			-3	북구 연경동 831-13 일원	265
			-4	북구 연경동 831-10 일원	265
			-5	북구 연경동 831-1 일원	265
			-6	북구 연경동 831-1 일원	283
			-7	북구 연경동 831-10 일원	283
			-8	북구 연경동 831-2 일원	265
			-9	북구 연경동 831-2 일원	265
			-10	북구 연경동 831-3 일원	265
	A16	975	-1	북구 연경동 794-3 일원	244
			-2	북구 연경동 794-3 일원	243
			-3	북구 연경동 793-1 일원	244
			-4	북구 연경동 793-1 일원	244
	A17	1,205	-1	북구 연경동 791 일원	243
			-2	북구 연경동 791 일원	241
			-3	북구 연경동 872-2 일원	241
			-4	북구 연경동 790-1 일원	240
			-5	북구 연경동 790-1 일원	240
	A18	760	-1	북구 연경동 789 일원	256
			-2	북구 연경동 789 일원	251
			-3	북구 연경동 872-2 일원	253
	A19	1,153	-1	북구 연경동 789 일원	230
			-2	북구 연경동 872-2 일원	232
			-3	북구 연경동 872-2 일원	231
			-4	북구 연경동 872-2 일원	230
			-5	북구 연경동 872-2 일원	230
	A20	1,541	-1	북구 연경동 872-4 일원	250
			-2	북구 연경동 788 일원	250
			-3	북구 연경동 872-2 일원	250
			-4	북구 연경동 872-2 일원	263
			-5	북구 연경동 872-4 일원	264
			-6	북구 연경동 872-4 일원	264
	A21	264	-1	북구 연경동 872-5 일원	264
	A22	557	-1	북구 연경동 715-1 일원	278
			-2	북구 연경동 781-4 일원	279
	A23	1,222	-1	북구 연경동 715-1 일원	244
			-2	북구 연경동 715-1 일원	244
			-3	북구 연경동 717-3 일원	244
			-4	북구 연경동 717-3 일원	244
			-5	북구 연경동 717-3 일원	246
	A24	1,537	-1	북구 연경동 715-1 일원	256
			-2	북구 연경동 781-4 일원	256
			-3	북구 연경동 781-4 일원	259
			-4	북구 연경동 781-1 일원	256
			-5	북구 연경동 781-1 일원	255
			-6	북구 연경동 715-1 일원	255
	A25	1,194	-1	북구 연경동 717-1 일원	239
			-2	북구 연경동 717 일원	239
			-3	북구 연경동 717 일원	239
			-4	북구 연경동 720 일원	239
			-5	북구 연경동 748 일원	238
	A26	2,840	-1	북구 연경동 715 일원	256
			-2	북구 연경동 715 일원	256
			-3	북구 연경동 781-1 일원	256
			-4	북구 연경동 781-1 일원	256
			-5	북구 연경동 784 일원	272
			-6	북구 연경동 784 일원	268
			-7	북구 연경동 781-1 일원	255
			-8	북구 연경동 781-1 일원	255
			-9	북구 연경동 781-1 일원	255
			-10	북구 연경동 715 일원	255
			-11	북구 연경동 715 일원	256
	A27	4,295	-1	북구 연경동 749-1 일원	252
			-2	북구 연경동 749-1 일원	252
			-3	북구 연경동 781-5 일원	252
			-4	북구 연경동 781-5 일원	252
			-5	북구 연경동 781-3 일원	252
			-6	북구 연경동 783 일원	252
			-7	북구 연경동 784 일원	253
			-8	북구 연경동 784 일원	257
			-9	북구 연경동 784 일원	254
			-10	북구 연경동 784 일원	253
			-11	북구 연경동 783 일원	253
			-12	북구 연경동 781-3 일원	252
			-13	북구 연경동 781-3 일원	253
			-14	북구 연경동 781-5 일원	252
			-15	북구 연경동 781-5 일원	252
			-16	북구 연경동 749-1 일원	252
			-17	북구 연경동 749-1 일원	252
	A28	2,014	-1	북구 연경동 781-2 일원	252
			-2	북구 연경동 781-2 일원	252
			-3	북구 연경동 781-5 일원	252
			-4	북구 연경동 781-3 일원	252
			-5	북구 연경동 780-1 일원	252
			-6	북구 연경동 776-1 일원	252
			-7	북구 연경동 776-1 일원	251
			-8	북구 연경동 775-1 일원	251
	A29	2,113	-1	북구 연경동 752 일원	264
			-2	북구 연경동 879 일원	264
			-3	북구 연경동 775-1 일원	264
			-4	북구 연경동 776-1 일원	264
			-5	북구 연경동 777-3 일원	264
			-6	북구 연경동 775-1 일원	265
			-7	북구 연경동 774-1 일원	264
			-8	북구 연경동 752 일원	264
	A30	1,568	-1	북구 연경동 774-1 일원	264
			-2	북구 연경동 774-2 일원	264
			-3	북구 연경동 774-2 일원	265
			-4	북구 연경동 774-2 일원	265
			-5	북구 연경동 777-3 일원	265
			-6	북구 연경동 777-3 일원	245
	A31	783	-1	북구 연경동 776-3 일원	263
			-2	북구 연경동 776-2 일원	258
			-3	북구 연경동 778-2 일원	262
	A32	522	-1	북구 연경동 783 일원	258
			-2	북구 연경동 780-1 일원	264
	A33	2,745	-1	동구 지묘동 1066 일원	239	연접한 2개 획지 합병 허용 (단 합병후 면적은 660㎡를 초과할수 없음), 분할은 불허
			-2	동구 지묘동 1067 일원	239
			-3	동구 지묘동 1069 일원	239
			-4	동구 지묘동 1006 일원	239
			-5	동구 지묘동 1006-1 일원	255
			-6	동구 지묘동 100-1일원	256
			-7	동구 지묘동1005 일원	256
			-8	동구 지묘동 1005 일원	256
			-9	동구 지묘동 1005 일원	256
			-10	동구 지묘동 1097-1 일원	255
			-11	동구 지묘동 1097-1 일원	255
	A34	1,021	-1	동구 지묘동 1070-3 일원	255
			-2	동구 지묘동 1070-1일원	255
			-3	동구 지묘동 1076 일원	255
			-4	동구 지묘동 1077 일원	256
	A35	1,262	-1	동구 지묘동 1070-5 일원	253
			-2	동구 지묘동 1070-5일원	252
			-3	동구 지묘동 1070-4 일원	252
			-4	동구 지묘동 1005-2 일원	252
			-5	동구 지묘동 1006 일원	253
	A36	937	-1	동구 지묘동 1088 일원	234
			-2	동구 지묘동 1075 일원	234
			-3	동구 지묘동 1073 일원	234
			-4	동구 지묘동 1063 일원	235

(1) 주거전용 ․ 점포겸용 단독주택용지

도면 번호	가구	면적 (㎡)	번호	위 치	면적(㎡)	비 고
E	E1	10,647	-1	동구 지묘동 1096 일원	10,647	필지 분할 가능 (297㎡ ~ 364㎡)

(2) 블록형 단독주택용지(변경없음)

도면 번호	가구번호	면적(㎡)		획 지				비고
				기 정		변 경
		기정	변경	위 치	면적 (㎡)	위 치	면적 (㎡)
계	-	393,592	393,263	-	393,592	-	393,263
-	A-1	43,759	43,759	북구 연경동 403 일원	43,759	북구 연경동 403 일원	43,759	10년임대
	A-2	28,910	28,647	동구 지묘동 1134 일원	23,085	동구 지묘동 1134 일원	22,822	국민임대
					5,825		5,825	영구임대
	A-3	13,665	13,665	북구 연경동 864 일원	13,665	북구 연경동 864 일원	13,665	행복주택
	C-1	34,822	34,822	북구 연경동 619 일원	20,417	북구 연경동 619 일원	20,417	일반분양
					14,405		14,405	일반분양
	C-2	50,992	50,992	동구 지묘동 1098 일원	32,000	동구 지묘동 1098 일원	32,000	일반분양
					18,992		18,992	일반분양
	C-3	46,929	46,929	북구 연경동 655 일원	28,000	북구 연경동 655 일원	28,000	일반분양
					18,929		18,929	일반분양
	C-4	38,590	38,590	북구 연경동 579 일원	22,263	북구 연경동 579 일원	22,263	일반분양
					16,327		16,327	일반분양
	C-5	31,370	31,304	북구 연경동 476 일원	31,370	북구 연경동 476 일원	31,304	일반분양
	S-1	104,555	104,555	동구 지묘동 863 일원	36,500	동구 지묘동 863 일원	36,500	공공분양
					18,800		18,800	공공분양
					16,255		16,255	10년임대
					33,000		33,000	10년임대

나) 공동주택용지(변경)

가구번호	변 경 내 용	변 경 사 유
A-2 BL	면적변경 (A=28,910㎡ → 28,647㎡)	∙ 진출입로 추가에 따른 공동주택 면적변경
C-5 BL	면적변경 (A=31,370㎡ → 31,304㎡)	∙ 관습로 연결계획 변경에 따른 공동주택 면적 변경

○ 공동주택용지 변경 사유서

다) 근린생활시설용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	번호	획 지		비고
				위 치	면적(㎡)
합 계		8,548	-	-	8,548
C	C1	2,063	-1	동구 지묘동 893 일원	671
			-2	동구 지묘동 892 일원	695
			-3	동구 지묘동 890 일원	697
	C2	1,263	-1	동구 지묘동 890 일원	613
			-2	동구 지묘동 901-1 일원	650
	C3	1,764	-1	북구 연경동 747 일원	588
			-2	북구 연경동 743 일원	588
			-3	북구 연경동 756 일원	588
	C4	1,958	-1	북구 연경동 437 일원	652
			-2	북구 연경동 436 일원	652
			-3	북구 연경동 431 일원	654
	C5	1,500	-1	동구 지묘동 898 일원	750
			-2	동구 지묘동 896 일원	750

주) 획지의 합병 및 분할은 불허

도면번호	가구번호	면적(㎡)	번호	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)
합계		29,351	-	-	29,351
B	B1	4,699	-1	동구 지묘동 901 일원	1,166	· 연접한 획지 합병 허용
			-2	동구 지묘동 945 일원	1,196
			-3	동구 지묘동 946-2 일원	1,183
			-4	동구 지묘동 946-3 일원	1,154
	B2	3,761	-1	동구 지묘동 946-1 일원	937
			-2	동구 지묘동 951-2 일원	944
			-3	동구 지묘동 961-3 일원	940
			-4	동구 지묘동 961-4일원	940
	B3	1,745	-1	북구 연경동 738-1 일원	873
			-2	북구 연경동 736 일원	872
	B4	3,519	-1	북구 연경동 625 일원	800
			-2	북구 연경동 624 일원	800
			-3	북구 연경동 759 일원	800
			-4	북구 연경동 758 일원	1,119
	B5	3,692	-1	북구 연경동 629 일원	1,013
			-2	북구 연경동 628 일원	1,013
			-3	북구 연경동 627 일원	833
			-4	북구 연경동 627 일원	833
	B6	6,133	-1	북구 연경동 635 일원	1,054
			-2	북구 연경동 634-4 일원	1,054
			-3	북구 연경동 633-1 일원	1,054
			-4	북구 연경동 636 일원	991
			-5	북구 연경동 633-2 일원	990
			-6	북구 연경동 632-1 일원	990
	B7	4,059	-1	북구 연경동 637-1 일원	1,170
			-2	북구 연경동 634-2 일원	962
			-3	북구 연경동 633-2 일원	963
			-4	북구 연경동 632-1 일원	964
	B8	1,743	-1	북구 연경동 638-2 일원	870
			-2	북구 연경동 638-3 일원	873

라) 상업용지(변경없음)

도면번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)
합계		35,839	-	35,839
자족	자족1	11,444	동구 지묘동 472-7 일원	11,444
	자족2	16,906	동구 지묘동 457 일원	16,906
	자족3	7,489	북구 연경동 851 일원	7,489
주) 획지의 분할은 불가하나 획지의 합병은 허용(자족1～자족2에 한함)

마) 자족시설용지(변경없음)

도면번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)
합계		12,715	-	12,715
주	주1	2,012	동구 지묘동 885 일원	2,012	노외주차장
	주2	1,722	동구 지묘동 964 일원	1,722
	주3	1,801	북구 연경동 858-1 일원	1,801
	주4	1,073	북구 연경동 751 일원	1,073
	주5	1,932	북구 연경동 734 일원	1,932
	주6	4,175	북구 연경동 596 일원	4,175
주) 획지의 합병 및 분할은 불허

바) 주차장용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)
합계		58,811		58,811
유	유1	3,002	동구 지묘동 1208-3 일원	3,002
	유2	3,001	북구 연경동 449-1 일원	3,001
초	초1	12,074	동구 지묘동 1033 일원	12,074
	초2	12,448	북구 연경동 698 일원	12,448
중	중1	13,191	동구 지묘동 1163 일원	13,191
고	고1	15,095	북구 연경동 429 일원	15,095
주) 획지의 합병 및 분할은 불허

사) 교육시설용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)
합계		4,954	-	4,954
D	D1	1,466	동구 지묘동 962-2 일원	1,466
	D2	1,098	북구 연경동 599 일원	1,098
	D3	330	북구 연경동 599 일원	330
	D4	1,060	북구 연경동 598 일원	1,060
	D5	1,000	북구 연경동 845 일원	1,000
주) 획지의 합병 및 분할은 불허

아) 공공청사용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획 지				비 고
				기 정		변 경
		기정	변경	위 치	면적(㎡)	위 치	면적(㎡)
합계		8,994	8,967	-	8,994	-	8,967
종	종1	2,211	2,211	동구 지묘동 883 일원	2,211	동구 지묘동 883 일원	2,211
	종2	4,613	4,613	동구 지묘동 1216 일원	4,613	동구 지묘동 1216 일원	4,613
	종3	873	873	북구 연경동 454-1 일원	873	북구 연경동 454-1 일원	873
	종4	1,297	1,270	북구 연경동 593 일원	1,297	북구 연경동 593 일원	1,270
주) 획지의 합병 및 분할은 불허

자) 종교용지(변경)

가구번호	변 경 내 용	변 경 사 유
종4	면적변경 (A=1,297㎡→1,270㎡)	∙ 설계반영에 따른 종교용지 면적 변경

○ 종교시설용지 변경 사유서

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	번호	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)
합계		3,724	-	-	3,724
주유	주유1	2,249	-1	동구 지묘동 897 일원	2,249
	주유2	1,475	-1	북구 연경동 593 일원	1,475
주) 획지의 합병 및 분할은 불허

차) 주유소용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	번호	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)
합계		14,987	-	-	14,987
차	차1	14,987	-1	북구 연경동 865 일원	14,987
주) 획지의 합병 및 분할은 불허

카) 공영차고지용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호		면적(㎡)		획 지				비 고
					기정		변경
	기정	변경	기정	변경	위 치	면적 (㎡)	위 치	면적 (㎡)
합계			3,731	3,727	-	3,731	-	3,727
가수배통	가1	가1	20	20	동구 지묘동 897-1 일원	20	동구 지묘동 897-1 일원	20	가스공급시설
	가2	가2	20	20	북구 연경동 639 일원	20	북구 연경동 639 일원	20	가스공급시설
	수1	수1	777	777	동구 지묘동 1009 일원	777	동구 지묘동 1009 일원	777	가압장
	배1	배1	2,749	2,745	동구 지묘동 1104 일원	2,749	동구 지묘동 1104 일원	2,745	배수지
	통1	통1	165	165	북구 연경동 844	165	북구 연경동 844	165	방송‧통신시설
주) 획지의 합병 및 분할은 불허

타) 기타시설 용지(변경)

가구번호	변 경 내 용	변 경 사 유
배1	면적변경 (A=2,749㎡ → 2,745㎡)	∙ 설계반영에 따른 면적 변경

○ 기타시설용지 변경 사유서

4) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

가) 단독주택용지(변경)

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
A	A7, A16∼A21, A33∼A36	용 도	□ 허용용도 -건축법 시행령 별표1 제1호 단독주택(다중주택 제외) □ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율	∙ 50%이하
		용적률	∙ 100%이하
		높이	∙ 2층 이하로서 8m 이하 (다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.) 1. 1층의 바닥이 지표면으로부터 0.5미터를 넘는 높이에 있는 건축물 로서 그 0.5미터를 넘는 높이에 8미터를 가산한 높이가 12미터 이하인 건축물 2. 지붕의 경사가 3:10이상인 건축물로서 높이 12미터 이하인 건축물 3. 주택외의 용도에 쓰이는 건축물(주택의 용도와 다른 용도가 복합된 건축물을 제외한다)로서 높이 12미터 이하인 건축물
		배 치	∙ 개별 필지간 공동건축 및 합벽건축 불가 ∙ 일조권은 정남방향으로 적용 ∙ 보도가 없는 도로와 공지부분의 단차이는 10㎝이하 되도록 함
		형 태	∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․ 기능성 등이 우수한 경우에는 예외, 옥상녹화를 위한 평지붕은 허용) ∙ 1층 셔터 설치시 투시형으로 설치 ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 ∙ 건물옥상에 옥탑이외의 구조물(물탱크 포함)을 설치할 경우에는 구조체 내부에 설치하거나 차폐시설을 설치 ∙ 녹지, 광장, 공공공지에 접한 대지는 접한쪽으로 일체의 출입구 및 출입문설치 불허 (단, 1m 이상의 건축한계선 지정된 곳은 제외)
		색 채	∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함 ∙ 지붕색상은 흙갈색 또는 흙회색 등 자연색 권장
		건축선	-
		허용 가구수	∙ A7, A16∼A21 : 필지당 3가구이하 ∙ A33∼A36 : 필지당 2가구이하(합병시 3가구 이하)
		기 타	∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련 법에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의 내용을 공지 할 것

(1) 주거전용 단독주택용지

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
A	A1∼A6, A8∼A15, A22∼A32	용도	□ 허용용도 -건축법 시행령 별표1 제1호 단독주택(다중주택 제외) -건축연면적의 2/5범위 내에서 1층이하에 설치하는 것으로서 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 및 제4호에 의한 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) □ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율	∙ 60%이하
		용적률	∙ 180%이하
		높이	∙ 3층 이하 (다만 지상1층에 근린생활시설을 설치하는 단독주택이나 1층의 바닥면적 2분의 1 이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 다가구주택의 경우에는 4층 허용)
		배 치	∙ 개별 필지간 공동건축 및 합벽건축 불가 ∙ 일조권은 정남방향으로 적용
		형 태	∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․기능성 등이 우수한 경우에는 예외, 옥상녹화를 위한 평지붕은 허용) ∙ 1층 셔터 설치시 투시형으로 설치 ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 ∙ 건물옥상에 옥탑이외의 구조물(물탱크 포함)을 설치할 경우에는 구조체 내부에 설치하거나 차폐시설을 설치 ∙ 녹지, 광장, 공공공지에 접한 대지는 접한쪽으로 일체의 출입구 및 출입문 설치 불허 (단, 1m 이상의 건축한계선 지정된 곳은 제외)
		색 채	∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함 ∙ 건축물은 주조색을 벽면적의 80%이상 사용하고 지붕색은 벽면색과 동일 계통 범위내에서 사용 권장
		건축선	∙ A1, A2 블록 중로2-연1호선변 대지경계에서 1m ∙ A23, A25 블록 중로1-연2호선변 대지경계에서 1m ∙ 보행자도로와 면하는 부분은 대지경계에서 1m 건축한계선 지정 (획지 및 건축물에관한 결정도 참조)
		허용 가구수	∙ 필지당 5가구 이하(근린생활시설 설치시는 3가구 이하)
		기 타	∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련 법에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의내용을 공지 할 것

(2) 점포겸용 단독주택용지(변경없음)

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
E	E1	용 도		□ 허용용도 -건축법 시행령 별표1 제1호 단독주택(다중주택, 다가구주택 제외) -건축법 시행령 별표1 제2호 공동주택(아파트, 기숙사 제외) -단독형 집합주택 -입주자 전용의 비영리 공동이용시설 □ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율		∙ 40%이하
		용적률		∙ 120%이하
		높 이		∙ 3층이하
		배 치		∙ 공동주택의 경우 동일층이 4호 이내로 연립되도록 한다.
		형 태		∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․ 기능성 등이 우수한 경우에는 예외, 옥상녹화를 위한 평지붕은 허용) ∙ 블록내 경계부분을 위한 담장은 설치하지 않는 것을 원칙으로 하되 필요한 경우 생울타리 또는 투시형으로 0.6m를 초과할 수 없음 ∙ 건물옥상에 옥탑이외의 구조물(물탱크 포함)을 설치할 경우에는 경사 지붕과 조화를 이루어야 함 ∙ 녹지에 접한 대지는 접한쪽으로 일체의 출입구 및 출입문설치 불허
		색 채		∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 하고 가급적 동일 계열의 색상을 권장 ∙ 지붕색상은 자연색이나 혼합색을 권장
		건축선		∙ 북측 지구외 송전선로로부터 60m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조)
		수 용 세대수		∙ 30세대 이하(세대의 면적기준은 297㎡ ~ 364㎡임) ※ 수용세대수는 20% 범위에서 증․감 가능
		기 타	기정	∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련 법에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 주차장의 경우 개별주차장 보다는 공동주차장 위주로 조성하며, 이때 차량동선이 모이는 부분(또는 공동주차장 주변 등)에는 커뮤니티 공간 조성을 권장 ∙ 건축법에 의한 단독주택 및 주택법 제16조에 따른 사업계획의 승인으로 조성한 주택단지의 단독주택은 지적 분할(필지당 660㎡ 이내)하여 단독 소유할 수 있으며, 단독형집합주택 또는 3층 이하 공동주택의 건축물은 단독 소유하되 대지 및 기반시설 등의 설치에 필요한 부지는 공유할 수 있음 ∙ 본 지구단위계획에서 제시되지 않은 사항은 택지개발업무처리지침 제16조(블록형 단독주택용지 계획 등) 및 제17조(블록형 단독주택용지 조성)의 규정에 의거하여 계획․조성되어야 함 ∙ 입주자모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의 내용을 공지 할 것.
			변경	∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련 법에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 주차장의 경우 개별주차장 보다는 공동주차장 위주로 조성하며, 이때 차량동선이 모이는 부분(또는 공동주차장 주변 등)에는 커뮤니티 공간 조성을 권장 ∙ 건축법에 의한 단독주택 및 주택법 제16조에 따른 사업계획의 승인으로 조성한 주택단지의 단독주택은 지적 분할(필지당 660㎡ 이내)하여 단독 소유할 수 있으며, 단독형집합주택 또는 3층 이하 공동주택의 건축물은 단독 소유하되 대지 및 기반시설 등의 설치에 필요한 부지는 공유할 수 있음 ∙ 본 지구단위계획에서 제시되지 않은 사항은 공공주택 업무처리지침 제12조의 7(블록형 단독주택용지 계획 등) 및 제12조의8(블록형 단독주택용지 조성)의 규정에 의거하여 계획․조성되어야 함 ∙ 입주자모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의 내용을 공지 할 것.

(3) 블록형 단독주택용지(변경)

가구번호	변 경 내 용	변 경 사 유
E1	기타계획 조정	∙ 공공주택 업무처리지침 적용으로 인한 기타계획 내용 조정

○ 블록형 단독주택용지 변경 사유서

나) 공동주택용지(변경)

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분						계 획 내 용
-	A-1BL	용 도						∙ 허용용도 -건축법시행령 별표1 제2호 공동주택(기숙사 제외) -주택법에 의한 부대시설, 복리시설 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율						∙ 30%이하
		용적률						∙ 155%이하
		높 이						∙ 최고층수 18층 이하 (층수변화는 동일 동내에 5개층 이내)
		배 치						∙ 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. 단, 건축물의 형태가 ㄱ, ㄷ, ㅁ 등 여러 방향에서 길이를 측정할 수 있는 경우 가장 긴 것을 주거동 길이로 한다. - 10층 이하 부분 : 6호 이하(전용면적 85㎡초과 공동주택은 4호 이하) 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층 이상 : 4호 이하(전용면적 85㎡이하 공동주택은 6호 이하) 또는 주거동 길이 60m 이하 ∙ 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층 이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층 이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 ∙ 단지서측 산록변으로의 경관을 고려한 주동배치 권장 ∙ 주변 자연경관을 고려한 서고동저의 주동배치 권장 ∙ 단지남북측방향의 주보행동선계획 권장
		형 태						∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․ 기능성 등이 우수한 경우에는 예외) ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 ∙ 동측하천변 경관을 고려한 동측주동 입면특화계획
		색 채						∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선			기정		∙ 중로2-연8호선변 대지경계에서 6m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 1m
						변경		∙ 중로2-연8호선변 대지경계에서 6m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 3m
		기 타						∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법 에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의내용을 공지 할 것
	A-2BL	용도						∙ 허용용도 -건축법시행령 별표1 제2호 공동주택(기숙사 제외) -주택법에 의한 부대시설, 복리시설 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율						∙ 30%이하
		용적률						∙ 180%이하
		높 이						∙ 최고층수 18층 이하 (층수변화는 동일 동내에 5개층 이내)
		배 치						∙ 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. 단, 건축물의 형태가 ㄱ, ㄷ, ㅁ 등 여러 방향에서 길이를 측정할 수 있는 경우 가장 긴 것을 주거동 길이로 한다. - 10층 이하 부분 : 6호 이하(전용면적 85㎡초과 공동주택은 4호 이하) 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층 이상 : 4호 이하(전용면적 85㎡이하 공동주택은 6호 이하) 또는 주거동 길이 60m 이하 ∙ 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층 이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층 이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 ∙ 단지북측 산록변 통경을 고려한 주동배치 권장 ∙ 단지 내 경사를 활용한 주동배치 및 데크형 주차계획 권장
		형 태						∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․기능성 등이 우수한 경우에는 예외) ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 ∙ 단지 남측 가로활성화를 위한 남측주동 입면특화계획
		색 채						∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선			기정		∙ 중로2-연3호선변 대지경계에서 6m ∙ 동측 완충녹지변 대지경계에서 10m ∙ 북측 지구외 송전선로로부터 60m ∙ 북측 소공원변 대지경계에서 3m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 1m
						변경		∙ 중로2-연3호선변 대지경계에서 6m ∙ 동측 완충녹지변 대지경계에서 10m ∙ 북측 지구외 송전선로로부터 60m ∙ 북측 소공원변 대지경계에서 3m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 3m
		기 타						∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법 에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의내용을 공지 할 것
	A-3BL (행복주택)	용 도						∙ 허용용도 -건축법시행령 별표1 제2호 공동주택(기숙사 제외) -주택법에 의한 부대시설, 복리시설 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율						∙ 30%이하
		용적률						∙ 200%이하
		높 이						∙ 최고층수 18층 이하 (층수변화는 동일 동내에 5개층 이내)
		배 치						∙ 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. 단, 건축물의 형태가 ㄱ, ㄷ, ㅁ 등 여러 방향에서 길이를 측정할 수 있는 경우 가장 긴 것을 주거동 길이로 한다. - 10층 이하 부분 : 6호 이하(전용면적 85㎡초과 공동주택은 4호 이하) 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층 이상 : 4호 이하(전용면적 85㎡이하 공동주택은 6호 이하) 또는 주거동 길이 60m 이하 ∙ 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층 이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층 이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 ∙ 단지 북, 서측하천변 경관을 고려한 주동배치 권장 ∙ 단지동서측방향의 주보행동선계획 권장
		형 태						∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․ 기능성 등이 우수한 경우에는 예외) ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 ∙ 서측하천변 경관을 고려한 서측주동 입면특화계획
		색 채						∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선		건축 한계선			기정	∙ 대로2-연1호선변 대지경계에서 10m ∙ 중로2-연5호선변 대지경계에서 3m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 1m
							변경	∙ 대로2-연1호선변 대지경계에서 10m ∙ 중로2-연5호선변 대지경계에서 3m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 3m
		기 타						∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법 에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의내용을 공지할 것
	C-1BL	용 도						∙ 허용용도 -건축법시행령 별표1 제2호 공동주택(기숙사 제외) -주택법에 의한 부대시설, 복리시설 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율						∙ 30%이하
		용적률						∙ 200%이하
		높 이						∙ 최고층수 18층 이하 (층수변화는 동일 동내에 5개층 이내)
		배 치						∙ 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. 단, 건축물의 형태가 ㄱ, ㄷ, ㅁ 등 여러 방향에서 길이를 측정할 수 있는 경우 가장 긴 것을 주거동 길이로 한다. - 10층 이하 부분 : 6호 이하(전용면적 85㎡초과 공동주택은 4호 이하) 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층 이상 : 4호 이하(전용면적 85㎡이하 공동주택은 6호 이하) 또는 주거동 길이 60m 이하 ∙ 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층 이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층 이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 ∙ 남북방향의 경관축을 고려한 주동배치 권장 ∙ 남측경관녹지와 연계한 외부공간특화계획 권장 ∙ 단지 동서를 연결하는 주보행동선 계획 권장
		형 태						∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․ 기능성 등이 우수한 경우에는 예외) ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 ∙ 단지중앙이 높고 주변이 낮은 스카이라인 계획 권장 ∙ 북측가로변 경관을 고려한 주동 배면특화계획 권장
		색 채						∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선		기정			∙ 대로2-연1호선변 대지경계에서 14m ∙ 서측 공공공지변 대지경계에서 1m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 1m
					변경			∙ 대로2-연1호선변 대지경계에서 14m ∙ 서측 공공공지변 대지경계에서 3m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 3m
		기 타						∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법 에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의 내용을 공지 할 것
	C-2BL	용 도						∙ 허용용도 -건축법시행령 별표1 제2호 공동주택(기숙사 제외) -주택법에 의한 부대시설, 복리시설 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율						∙ 30%이하
		용적률						∙ 180%이하
		높 이						∙ 최고층수 18층 이하 (층수변화는 동일 동내에 5개층 이내)
		배 치						∙ 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. 단, 건축물의 형태가 ㄱ, ㄷ, ㅁ 등 여러 방향에서 길이를 측정할 수 있는 경우 가장 긴 것을 주거동 길이로 한다. - 10층 이하 부분 : 6호 이하(전용면적 85㎡초과 공동주택은 4호 이하) 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층 이상 : 4호 이하(전용면적 85㎡이하 공동주택은 6호 이하) 또는 주거동 길이 60m 이하 ∙ 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층 이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층 이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 ∙ 산록방향으로의 열린 경관을 고려한 주동배치 권장 ∙ 단지내 경사를 활용한 주동배치 및 테크형 주차계획 권장 ∙ 주변단지를 고려한 주동배치 권장
		형 태						∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․ 기능성 등이 우수한 경우에는 예외) ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 ∙ 단지중앙부는 남북측을 따라 높은 스카이라인 계획 권장
		색 채						∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선		기정			∙ 대로 2-연1호선변 대지경계에서 14m ∙ 중로 1-연1호선변 대지경계선에서 6m ∙ 중로2-연10호선, 소로 1-연21호선변 대지경계선에서 10m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 1m
					변경			∙ 대로 2-연1호선변 대지경계에서 14m ∙ 중로 1-연1호선변 대지경계선에서 6m ∙ 중로2-연10호선, 소로 1-연21호선변 대지경계선에서 10m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 3m
		기 타						∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법 에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의내용을 공지 할 것
	C-3BL	용 도						∙ 허용용도 -건축법시행령 별표1 제2호 공동주택(기숙사 제외) -주택법에 의한 부대시설, 복리시설 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율						∙ 30%이하
		용적률						∙ 180%이하
		높 이						∙ 최고층수 18층 이하 (층수변화는 동일 동내에 5개층 이내)
		배 치						∙ 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. 단, 건축물의 형태가 ㄱ, ㄷ, ㅁ 등 여러 방향에서 길이를 측정할 수 있는 경우 가장 긴 것을 주거동 길이로 한다. - 10층 이하 부분 : 6호 이하(전용면적 85㎡초과 공동주택은 4호 이하) 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층 이상 : 4호 이하(전용면적 85㎡이하 공동주택은 6호 이하) 또는 주거동 길이 60m 이하 ∙ 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층 이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층 이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 ∙ 건축물의 직각배치 - 판상형 : 해당 도로변 또는 대지경계선에 대하여 건축물의 장변(또는 주개구부면)이 직각으로 배치되어야 한다.(결정도 참조) - 탑상형 : 해당 도로변 또는 대지경계선과 이루는 교선(접도방향)에 대하여 건축물 주개구부면의 이등분선이 직각으로 배치되어야 한다.(결정도 참조) - 기타사항은 직각배치구간 측벽 가이드라인을 따른다. ∙ 단지 중앙부 광장의 개방감 및 통경을 고려한 주동배치 권장 ∙ 단지 좌우측 외부환경을 고려한 스카이라인 계획 권장 ∙ 남북 보행축 동선계획 및 외부공간계획 권장
		형 태						∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․ 기능성 등이 우수한 경우에는 예외) ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음
		색 채						∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선			기정		∙ 중로1-연2호선변 대지경계에서 6m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 1m
						변경		∙ 중로1-연2호선변 대지경계에서 6m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 3m
		기 타						∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법 에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의내용을 공지 할 것
	C-4BL	용도						∙ 허용용도 -건축법시행령 별표1 제2호 공동주택(기숙사 제외) -주택법에 의한 부대시설, 복리시설 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율						∙ 30%이하
		용적률						∙ 200%이하
		높 이						∙ 최고층수 18층 이하 (층수변화는 동일 동내에 5개층 이내)
		배 치						∙ 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. 단, 건축물의 형태가 ㄱ, ㄷ, ㅁ 등 여러 방향에서 길이를 측정할 수 있는 경우 가장 긴 것을 주거동 길이로 한다. - 10층 이하 부분 : 6호 이하(전용면적 85㎡초과 공동주택은 4호 이하) 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층 이상 : 4호 이하(전용면적 85㎡이하 공동주택은 6호 이하) 또는 주거동 길이 60m 이하 ∙ 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층 이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층 이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 ∙ 북측가로변에서 동화천방향 통경을 고려한 주동배치 권장 ∙ 단지 동측 녹지축을 고려한 외부공간계획 및 주동배치 권장
		형 태						∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․ 기능성 등이 우수한 경우에는 예외) ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 ∙ 동화천 변 생태완충구역은 녹지공간으로 조성하며 일체의 건축물 및 시설물 등의 설치 불허 ∙ 북측가로변 개방감을 고려한 주거동 층수변화 및 입면특화계획 ∙ 생태완충구역은 수목을 식재하여 생태계완충구간을 확보할 것(담장 포함)
		색 채						∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선		기정			∙ 대로2-연1호선변 대지경계에서 14m ∙ 남측 경관녹지변 대지경계에서 10m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 1m
					변경			∙ 대로2-연1호선변 대지경계에서 14m ∙ 남측 경관녹지변 대지경계에서 10m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 3m
		기 타						∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법 에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의내용을 공지 할 것
	C-5BL	용 도						∙ 허용용도 -건축법시행령 별표1 제2호 공동주택(기숙사 제외) -주택법에 의한 부대시설, 복리시설 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율						∙ 30%이하
		용적률						∙ 170%이하
		높 이		기정				∙ 최고층수 15층 이하, 단 남측 경관녹지변 대지경계에서 100m이내는 13층 이하(층수변화는 동일 동내에 5개층 이내)
				변경				∙ 최고층수 15층 이하, 단 남측 도로변 대지경계에서 100m이내는 13층 이하(층수변화는 동일 동내에 5개층 이내)
		배 치						∙ 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. 단, 건축물의 형태가 ㄱ, ㄷ, ㅁ 등 여러 방향에서 길이를 측정할 수 있는 경우 가장 긴 것을 주거동 길이로 한다. - 10층 이하 부분 : 6호 이하(전용면적 85㎡초과 공동주택은 4호 이하) 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층 이상 : 4호 이하(전용면적 85㎡이하 공동주택은 6호 이하) 또는 주거동 길이 60m 이하 ∙ 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층 이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층 이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 ∙ 단지북 ․ 서측 산록변으로의 경관을 고려한 주동배치 권장 ∙ 단지남북측방향의 주보행동선계획 권장
		형 태						∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․ 기능성 등이 우수한 경우에는 예외) ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음
		색 채						∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선		기정			∙ 중로2-연9호선변 대지경계에서 6m ∙ 소로2-연10호선변 대지경계에서 6m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 1m
					변경			∙ 중로2-연9호선변 대지경계에서 6m ∙ 소로2-연10호선변 대지경계에서 6m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 3m
		기 타						∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의내용을 공지할 것
	S-1BL	용 도						∙ 허용용도 -건축법시행령 별표1 제2호 공동주택(기숙사 제외) -주택법에 의한 부대시설, 복리시설 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율						∙ 30%이하
		용적률						∙ 160%이하
		높 이						∙ 최고층수 18층 이하 (층수변화는 동일 동내에 5개층 이내)
		배 치						∙ 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. 단, 건축물의 형태가 ㄱ, ㄷ, ㅁ 등 여러 방향에서 길이를 측정할 수 있는 경우 가장 긴 것을 주거동 길이로 한다. - 10층 이하 부분 : 6호 이하(전용면적 85㎡초과 공동주택은 4호 이하) 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층 이상 : 4호 이하(전용면적 85㎡이하 공동주택은 6호 이하) 또는 주거동 길이 60m 이하 ∙ 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층 이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층 이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 ∙ 동화천변 통경축을 고려한 주동배치 권장
		형 태						∙ 지붕은 경사지붕을 원칙으로 함 (단, 경사지붕보다 경관 및 조형미․ 기능성 등이 우수한 경우에는 예외) ∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음
		색 채						∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선		기정			∙ 대로2-연1호선변 대지경계에서 14m ∙ 중로 1-연4호선변 대지경계에서 6m ∙ 남측 경관녹지변 대지경계에서 6m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 1m
					변경			∙ 대로2-연1호선변 대지경계에서 14m ∙ 중로 1-연4호선변 대지경계에서 6m ∙ 남측 경관녹지변 대지경계에서 6m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ※ 단, 부대복리시설은 대지경계선에서 3m
		기 타						∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의 내용을 공지 할 것

가 구 번 호	변 경 내 용	변 경 사 유
A-1BL	건축선에 관한 계획 변경	∙ 공동주택용지 부대복리시설 건축한계선 변경
A-2BL	건축선에 관한 계획 변경	∙ 공동주택용지 부대복리시설 건축한계선 변경
A-3BL	건축선에 관한 계획 변경	∙ 공동주택용지 부대복리시설 건축한계선 변경
C-1BL	건축선에 관한 계획 변경	∙ 서측 공공공지변 건축한계선 변경 ∙ 공동주택용지 부대복리시설 건축한계선 변경
C-2BL	건축선에 관한 계획 변경	∙ 공동주택용지 부대복리시설 건축한계선 변경
C-3BL	건축선에 관한 계획 변경	∙ 공동주택용지 부대복리시설 건축한계선 변경
C-4BL	건축선에 관한 계획 변경	∙ 공동주택용지 부대복리시설 건축한계선 변경
C-5BL	건축선에 관한 계획 변경	∙ 공동주택용지 부대복리시설 건축한계선 변경
	높이에 관한 계획 변경	∙ 남측 경계부 시설명 변경
S-1BL	건축선에 관한 계획 변경	∙ 공동주택용지 부대복리시설 건축한계선 변경

○ 공동주택용지 변경 사유서

다) 근린생활시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분			계 획 내 용
C	C1～C3, C5	용 도			∙ 허용용도 -건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설, 제4호의 제2종 근린생활시설 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도 -건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 단란주점 , 안마시술소, 다중생활시설 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율			∙ 60%이하
		용적률			∙ 400%이하
		높이			-
		배 치			∙ 건축물의 전면방향을 위계가 높은 도로를 향하도록 배치
		형 태			∙ 건축물 외벽면은 의장, 재료, 색채 등 주변 건축물과 조화 유지 ∙ 건물옥상에 옥탑이외의 구조물(물탱크 포함)을 설치할 경우에는 구조체 내부에 설치하거나 차폐시설을 설치 ∙ 녹지, 광장, 공공공지에 접한 대지는 접한 쪽으로 일체의 출입구 및 출입문 설치 불허 (단, 1m 이상의 건축한계선 지정된 곳은 제외) ∙ 1층전면에 셔터를 설치할 경우 투시형으로 설치
		색 채			∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선		∙ C1∼C2, C5 가구는 대지경계선에서 1m ∙ C3 가구는 공공공지에서 1m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면 가로 공간과 연계하여 조성
	C4	용 도			∙ 허용용도 -건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설, 제4호의 제2종 근린생활시설 ∙ 불허용도 -건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 안마원, 제4호의 제2종 근린생활시설 중 종교집회장, 제조업소, 총포판매소, 단란주점, 안마시술소, 다중생활시설 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율			∙ 60%이하
		용적률			∙ 180%이하
		높이			∙ 3층이하
		배 치			∙ 건축물의 전면방향을 위계가 높은 도로를 향하도록 배치
		형 태			∙ 건축물 외벽면은 의장, 재료, 색채 등 주변 건축물과 조화 유지 ∙ 건물옥상에 옥탑이외의 구조물(물탱크 포함)을 설치할 경우에는 구조체 내부에 설치하거나 차폐시설을 설치 ∙ 녹지, 광장, 공공공지에 접한 대지는 접한 쪽으로 일체의 출입구 및 출입문 설치 불허 (단, 1m 이상의 건축한계선 지정된 곳은 제외) ∙ 1층전면에 셔터를 설치할 경우 투시형으로 설치
		색 채			∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선		건축 한계선	∙ 중로2-연8호선변 대지경계에서 1m ∙ 중로3-연3호선변 대지경계에서 1m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면 가로 공간과 연계하여 조성

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
B	B1∼B8	용 도		□ 허용용도 -국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 별표10 및 대구광역시 도시계획조례 제39조에 의해 건축할 수 없는 건축물 이외의 용도 □ 불허용도 -건축법 시행령 별표1 제1호의 단독주택, 제2호의 공동주택 제4호의 제2종 근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소 제7호의 판매시설 중 도매시장, 소매시장 제8호의 운수시설 제13호의 운동시설 중 옥외 철탑이 설치된 골프연습장 제15호의 숙박시설 제17호의 공장, 제18호의 창고시설 제19호의 위험물저장 및 처리시설 제28호의 장례식장 -학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율		∙ 70%이하
		용적률		∙ 560%이하
		높 이		∙ 8층이하
		배 치		∙ 건물의 전면은 위계가 높은 도로로 정함
		형 태		∙ 건축물 외벽면은 의장, 재료, 색채 등 주변 건축물과 조화 유지 ∙ 건물옥상에 옥탑이외의 구조물(물탱크 포함)을 설치할 경우에는 구조체 내부에 설치하거나 차폐시설을 설치 ∙ 녹지, 광장, 공공공지에 접한 대지는 접한쪽으로 일체의 출입구 및 출입문 설치 불허 (단, 1m 이상의 건축한계선 지정된 곳은 제외) ∙ 1층 셔터 설치 시 투시형으로 설치
		색 채		∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선	∙ 대지경계선에서 1∼2m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면 가로 공간과 연계하여 조성

라) 상업용지(변경없음)

마) 자족시설용지(변경)

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
자족	자족1∼ 자족3	용 도		□ 허용용도 가.「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제28조에 따른 도시형공장 나.「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조 제4항에 따른 벤처 기업집적시설 다.「소프트웨어산업진흥법」제5조에 따른 소프트웨어진흥시설 라.「관광진흥법」제3조 제1항 제2호 가목에 따른 호텔업 시설 마.「건축법 시행령」별표1에 따른 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 1) 문화 및 집회시설 : 집회장 중 제2종근린생활시설이 아닌 공회당·회의장 및 전시장 2) 제2종근린생활시설이 아닌 교육연구시설 : 교육원 및 연구소 3) 업무시설 : 일반업무시설(오피스텔은 제외한다) 바. 원예시설 등 농업 관련 시설로서 국토교통부 장관이 지정하여 고시하는 시설 □ 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율		∙ 60%이하
		용적률		∙ 300%이하
		높 이		∙ 5층이하
		배 치		∙ 건물의 전면은 위계가 높은 도로로 정함
		형 태		∙ 옥상 휴게공간 설치 권장 ∙ 담장 설치 시 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 (단, 방음담장일 경우 높이제한 적용하지 않음)
		색 채		∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선	∙ 대로2-연1호선변 대지경계에서 2∼4m ∙ 중로2-연5호선변 대지경계에서 2m ∙ 소로1-연18호선변 대지경계에서 2m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면 가로 공간과 연계하여 조성

- 기정

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
자족	자족1	용 도		□ 주용도(전체 연면적의 70% 이상) 가. 도시형공장 나. 벤처기업집적시설 다. 소프트웨어진흥시설 라. 산업집적기반시설 마. 지식산업센터 바. 「관광진흥법」제3조 제1항 제2호 가목에 따른 호텔업 시설 사. 원예시설 등 농업관련시설 아. 물류시설 자. 건축법시행령 별표1에 의한 다음의 시설 1) 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장(공회당, 회의장), 관람장, 전시장 2) 의료시설(노인전문병원, 정신병원, 격리병원, 장례식장 제외) 3) 교육연구시설 중 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소 4) 운동시설(옥외 철탑이 설치된 골프연습장 제외) 5) 업무시설(오피스텔 등 준주택은 전체 연면적의 50% 미만으로 설치해야 하며, 전용면적 40㎡ 이하로만 공급해야 한다. 단, 공공주택특별법 제4조제1항 각호에 규정된 자가 공공준주택으로 공급하고자 하는 경우에는 50% 이상 설치 가능하다.) 6) 창고시설 7) 자동차관련시설(주차장, 세차장, 매매장) 8) 방송통신시설 9) 관광휴게시설 □ 부용도(전체 연면적의 30% 미만) 차. 건축법시행령 별표1에 의한 다음의 시설 1) 공동주택 중 기숙사(단, 주용도가 도시형공장, 지식산업센터에 한함) 2) 제1종 근린생활시설(안마원 제외) 3) 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 다중생활시설, 종교집회장 제외) 4) 판매시설 중 상점 카. 가~마 내 지원시설의 허용용도가 부용도와 중복되는 경우, 중복되는 지원시설의 연면적은 부용도의 연면적에 포함된 것으로 본다. 타. 부용도의 무분별한 근린생활시설 설치를 제한하기 위하여 근린생활시설로 사용되는 부분의 비율은 지상층 건축연면적의 20%이하로 제한하고 지상2층 이하에만 설치한다. □ 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율		∙ 60%이하
		용적률		∙ 300%이하
		높 이		∙ 5층이하
		배 치		∙ 건물의 전면은 위계가 높은 도로로 정함
		형 태		∙ 옥상 휴게공간 설치 권장 ∙ 담장 설치 시 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 (단, 방음담장일 경우 높이제한 적용하지 않음)
		색 채		∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선	∙ 소로1-연18호선변 대지경계에서 2m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면 가로 공간과 연계하여 조성
	자족2	용 도		□ 주용도(전체 연면적의 70% 이상) 가. 도시형공장 나. 벤처기업집적시설 다. 소프트웨어진흥시설 라. 산업집적기반시설 마. 지식산업센터 바. 「관광진흥법」제3조 제1항 제2호 가목에 따른 호텔업 시설 사. 원예시설 등 농업관련시설 아. 건축법시행령 별표1에 의한 다음의 시설 1) 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장(공회당, 회의장), 관람장, 전시장 2) 의료시설(노인전문병원, 정신병원, 격리병원, 장례식장 제외) 3) 교육연구시설 중 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소 4) 운동시설(옥외 철탑이 설치된 골프연습장 제외) 5) 업무시설(오피스텔 제외) 6) 창고시설(물류터미널, 집배송 시설 제외) 7) 자동차관련시설(주차장, 세차장, 매매장) 8) 방송통신시설 9) 관광휴게시설 □ 부용도(전체 연면적의 30% 미만) 자. 건축법시행령 별표1에 의한 다음의 시설 1) 공동주택 중 기숙사(단, 주용도가 도시형공장, 지식산업센터에 한함) 2) 제1종 근린생활시설(안마원 제외) 3) 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 다중생활시설, 종교집회장 제외) 4) 판매시설 중 상점 차. 가~마 내 지원시설의 허용용도가 부용도와 중복되는 경우, 중복되는 지원시설의 연면적은 부용도의 연면적에 포함된 것으로 본다. 카. 부용도의 무분별한 근린생활시설 설치를 제한하기 위하여 근린생활시설로 사용되는 부분의 비율은 지상층 건축연면적의 20%이하로 제한하고 지상2층 이하에만 설치한다. □ 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율		∙ 60%이하
		용적률		∙ 300%이하
		높 이		∙ 5층이하
		배 치		∙ 건물의 전면은 위계가 높은 도로로 정함
		형 태		∙ 옥상 휴게공간 설치 권장 ∙ 담장 설치 시 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 (단, 방음담장일 경우 높이제한 적용하지 않음)
		색 채		∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선	∙ 소로1-연18호선변 대지경계에서 2m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면 가로 공간과 연계하여 조성
	자족3	용 도		□ 주용도(전체 연면적의 70% 이상) 가. 벤처기업집적시설 나. 소프트웨어진흥시설 다. 산업집적기반시설 라. 지식산업센터 마. 원예시설 등 농업관련시설 바. 건축법시행령 별표1에 의한 다음의 시설 1) 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장(공회당, 회의장), 관람장, 전시장 2) 의료시설(노인전문병원, 정신병원, 격리병원, 장례식장 제외) 3) 교육연구시설 중 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소 4) 운동시설(옥외 철탑이 설치된 골프연습장 제외) 5) 업무시설(오피스텔 등 준주택은 전체 연면적의 50% 미만으로 설치해야 하며, 전용면적 40㎡ 이하로만 공급해야 한다. 단, 공공주택특별법 제4조제1항 각호에 규정된 자가 공공준주택으로 공급하고자 하는 경우에는 50% 이상 설치 가능하다.) 6) 자동차관련시설(주차장, 세차장) 7) 관광휴게시설 □ 부용도(전체 연면적의 30% 미만) 사. 건축법시행령 별표1에 의한 다음의 시설 1) 공동주택 중 기숙사(단, 주용도가 지식산업센터에 한함) 2) 제1종 근린생활시설(안마원 제외) 3) 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 다중생활시설, 종교집회장 제외) 4) 판매시설 중 상점 아. 가~라 내 지원시설의 허용용도가 부용도와 중복되는 경우, 중복되는 지원시설의 연면적은 부용도의 연면적에 포함된 것으로 본다. 자. 부용도의 무분별한 근린생활시설 설치를 제한하기 위하여 근린생활시설로 사용되는 부분의 비율은 지상층 건축연면적의 20%이하로 제한하고 지상2층 이하에만 설치한다. □ 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도
		건폐율		∙ 60%이하
		용적률		∙ 300%이하
		높 이		∙ 5층이하
		배 치		∙ 건물의 전면은 위계가 높은 도로로 정함
		형 태		∙ 옥상 휴게공간 설치 권장 ∙ 담장 설치 시 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음 (단, 방음담장일 경우 높이제한 적용하지 않음)
		색 채		∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선	∙ 대로2-연1호선변 대지경계에서 2∼4m ∙ 중로2-연5호선변 대지경계에서 2m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조) ∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면 가로 공간과 연계하여 조성

- 변경

○ 자족시설용지 변경 사유서

가구번호		변 경 내 용	변 경 사 유
기정	변경
자족1∼ 자족3	자족1	허용용도 조정	∙ 택지개발촉진법 시행령 제2조(공공시설의 범위)개정에 따른 자족시설용지의 허용용도 조정
	자족2	허용용도 조정	∙ 택지개발촉진법 시행령 제2조(공공시설의 범위)개정에 따른 자족시설용지의 허용용도 조정
	자족3	허용용도 조정	∙ 택지개발촉진법 시행령 제2조(공공시설의 범위)개정에 따른 자족시설용지의 허용용도 조정

도면

번호

위 치

(가구번호)

구  분

계  획  내  용

주

주1∼주6

용  도

□ 허용용도

-주차장법에 의한 노외주차장 및 그 부대시설과 주차전용건축물

-주차전용건축물일 경우 건축물의 연면적 중 주차장으로 사용되는
부분의 비율이 95% 이상 이어야 함. 다만, 주차장 외의 용도로 사용
되는 부분이 건축법 시행령 별표 1에 따른 제1종근린생활시설, 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외), 문화 및 집회시설, 판매시설(도매시장, 소매시장 제외), 운동시설(옥외 철탑이 설치된 골프연습장 제외), 업무시설, 자동차관련시설인 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 70% 이상이어야 함

※ 단 주차장 외의 용도로 사용되는 부분은 대구광역시 도시계획
조례에 의거 해당 용도지역에 건축할 수 있는 건축물에 한함

-부대시설 : 주차장법 및 대구광역시 주차장 설치 및 관리조례에 의함

∙ 불허용도

-허용용도 이외의 용도

건폐율

∙ 주차전용건축물 : 90%이하

∙ 부대시설 : 주차장법 및 대구광역시 주차장 설치 및 관리조례에 의함

용적률

및

높이

∙ 주차전용건축물

구분	용적률	높이
주1	450%	5층이하
주2, 주5	720%	8층이하
주3, 주4	270%	3층이하
주6	360%	4층이하

※ 주차전용건축물의 높이는 주차장법에 의거 제한됨

∙ 부대시설 : 주차장법 및 대구광역시 주차장설치 및 관리조례에 의함

배  치

∙ 노외주차장 부지면적의 100분의 5이상을 1층 전면부에 자전거

주차장 설치

형  태

-

색  채

∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함

건축선

건축

한계선

∙ 대지경계선에서 1∼2m

(획지 및 건축물에 관한 결정도 참조)

∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면 가로 공간과 연계하여 조성

바) 주차장용지(변경없음)

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분			계 획 내 용
유	유1, 유2	용 도			∙ 허용용도 -유치원 및 그 부속용도와 건축연면적 30%미만 범위 내에서의 「영유아보육법」에 의한 어린이집 및「학원의 설립 ․ 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」별표2에 의한 학교 교과 교습학원 중 입시 ․ 검정 및 보습 분야(보통교과계열)학원을 제외한 학원 □ 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
		건폐율			∙ 40%이하
		용적률			∙ 200%이하
		높 이			∙ 5층이하
		배 치			-
		형 태			∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음
		색 채			∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선		∙ 유1 가구는 중로2-연3호선변 대지경계선에서 4m ∙ 유2 가구는 중로3-연3호선변 대지경계선에서 1m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조)
		기 타			∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의 내용을 공지할 것
초중고	초1, 초2, 중1, 고1	용 도			∙ 허용용도 -고등학교 이하 각급 학교 설립□운영규정에 의한 초, 중, 고등 학교 및 그 부속용도(초등학교 부대시설에는 병설유치원 허용) □ 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
		건폐율			∙ 40%이하
		용적률			∙ 200%이하
		높 이			∙ 5층이하
		배 치			-
		형 태			∙ 담장 설치시에는 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없 음
		색 채			∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선		건축 한계선	∙ 중로1-연2호선변 대지경계선에서 7m ∙ 중로2-연3호선변 대지경계선에서 7m ∙ 중로2-연8호선변 대지경계선에서 7m (획지 및 건축물에 관한 결정도 참조)
		기 타			∙ 차음시설(이중창 등)을 설치 등 효과적인 방음대책을 수립하여 관련법에서 정한 소음기준을 만족하도록 계획할 것 ∙ 입주자 모집, 공고, 입주시 항공소음관련 환경영향평가 협의 내용을 공지할 것

사) 교육시설용지(변경없음)

도면

번호

위 치

(가구번호)

구  분

계  획  내  용

D

D1∼D5

용  도

∙ 허용용도

-건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설 중 공공업무시설로서
동주민센터(D1, D4), 우체국(D2) 및 그 부대시설, 지구대·파출소(D3)

-건축법 시행령 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 소방서, 방송국, 보건소, 공공도서관, 건강보험공단 사무소 등 기타 이와 유사한 공공시설

∙ 불허용도

-허용용도 이외의 용도

건폐율

용적률

높  이

구 분	건폐율	용적률	높이
D1	70%	560%	-
D2∼D4	60%	220%	-
D5	60%	300%	-

배  치

-

형  태

∙ 녹지, 광장, 공공공지에 접한 대지는 접한쪽으로 일체의 출입구
및 출입문 설치 불허 (단, 1m 이상의 건축한계선 지정된 곳은 제외)

색  채

∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함

건축선

건축

한계선

∙ 대지경계선에서 1m

(획지 및 건축물에 관한 결정도 참조)

∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면 가로공간과 연계하여 조성

아) 공공청사용지(변경없음)

도면

번호

위 치

(가구번호)

구  분

계  획  내  용

종

종1∼종4

용  도

∙ 허용용도

-건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 종교집회장 및 제6호의 종교시설 중 종교집회장(교회, 성당, 사찰, 수녀원) 단, 타종시설 및 옥외확성 장치가 없는 시설에 한함

-건축물 총 연면적의 30%범위 내에서 종교단체에서 운영하는 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설중 나목의 교육원, 제11호의 노유자시설

∙ 불허용도

-허용용도 이외의 용도

-종교집회장 안에 설치하는 봉안당

건폐율

용적률

높  이

구 분	건폐율	용적률	높이
종1, 종2, 종4	50%	200%	4층이하
종3	50%	100%	2층이하

※ 종탑 등 종교상징물은 지상 30m 이내

배  치

-

형  태

∙ 녹지, 광장, 공공공지에 접한 대지는 접한쪽으로 일체의

출입구 및 출입문 설치 불허 (단, 1m 이상의 건축한계선

지정된 곳은 제외)

색  채

∙ 건축물에 부착되는 입간판 등의 조명은 간접조명방식으로 함.
단, 건축물 상단부에 설치하는 종탑, 십자가 등에는 조명 설치 불가

∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함

건축선

건축

한계선

∙ 대지경계선에서 1∼2m

(획지 및 건축물에 관한 결정도 참조)

자) 종교용지(변경없음)

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
주유	주유1, 주유2	용 도	기정	∙ 허용용도 -건축법 시행령 별표1 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소(기계식세차설비 포함, 건축연면적의 30% 미만 범위 내의 소매점 및 수리점 설치 가능), 석유판매소 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도
			변경	□ 허용용도 - 건축법 시행령 별표1의 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소 및 석유 판매소(기계식 세차설비 포함) - 위험물안전관리법 시행규칙 별표13 주유취급소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합한 시설 □ 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 60%이하
		용적률		∙ 180%이하
		높 이		∙ 3층이하
		배 치		-
		형 태		∙ 녹지, 광장, 공공공지에 접한 대지는 접한쪽으로 일체의 출입구 및 출입문 설치 불허 (단, 1m 이상의 건축한계선 지정된 곳은 제외)
		색 채		∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선	∙ 대지경계선에서 1m (획지 및 건축물에관한 결정도 참조) ∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면 가로공간과 연계하여 조성

차) 주유소 용지(변경)

○ 주유소용지 변경 사유서

가구번호	변 경 내 용	변 경 사 유
주유1, 주유2	허용용도 조정	∙ 주유소용지의 부대시설을 위험물안전관리법 규정 적용으로 인한 허용용도 변경

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분		계 획 내 용
차	차1	용 도		∙ 허용용도 -건축법 시행령 별표1 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 시내버스차고지에 설치하는 액화석유가스충전소, 고압가스 충전 ․ 저장소 -대기환경보전법에 따른 저공해자동차의 연료공급시설 -건축법 시행령 별표1 제20호 자동차관련시설 중 주차장, 세차장, 여객자동차운수사업법에 따른 공영터미널 -여객자동차운수사업법 시행규칙 별표2 제3호 규정에 의한 운송 부대시설 등 ∙ 불허용도 -허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 60%이하
		용적률		∙ 400%이하
		높 이		-
		배 치		-
		형 태		∙ 녹지, 광장, 공공공지에 접한 대지는 접한쪽으로 일체의 출입구 및 출입문 설치 불허 (단, 1m 이상의 건축한계선 지정된 곳은 제외)
		색 채		∙ 도시미관을 고려하여 주변 환경과 조화되게 함
		건축선	건축 한계선	∙ 중로2-연5호선변 대지경계선에서 2m (획지 및 건축물에관한 결정도 참조) ∙ 건축선에 의해 후퇴한 공간은 전면가로 공간과 연계하여 조성

카) 공영차고지용지(변경없음)

도면

번호

위   치

(가구번호)

구  분

계  획  내  용

가수배통

가1, 가2

수1, 배1

통1

용  도

∙ 허용용도

-도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한규칙
제70조의 가스공급설비 중 가스공급시설(가1, 가2)

-도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한규칙
제65조의 수도공급설비 중 가압장(수1), 배수지(배1)

-도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한규칙
76조의 방송‧통신시설 중 무선설비(통1)

∙ 불허용도

-허용용도 이외의 용도

건폐율

용적률

높  이

구 분	건폐율	용적률	높이
가1	60%	220%	-
가2	50%	250%	-
수1	20%	100%	4층이하
배1	20%	100%	4층이하
통1	60%	300%	-

배  치

-

형  태

-

색  채

-

건축선

-

타) 기타시설용지(변경없음)

5) 기타사항에 관한 계획(변경)

가) 경관계획(변경없음)

○ 조망경관 계획

- 주요 조망점에서 팔공산 자락의 조망권을 확보하기 위하여 동화천을 중심으로 동서방향의 대규모
녹지축 및 팔공산 자락의 녹지축 연계를 위한 남북방향의 녹지축 형성에 따라 동서남북 방향의 조망축 설정

- 생활가로변 연도형 주동, 선형상가 등을 배치하고 외부공간과의 연계를 고려하여 활동적인
가로공간 형성

- 공동주택용지내 팔공산 자락의 조망보전을 위하여 시각회랑(visual corridor)을 확보

○ 스카이라인

- 단지의 주변지역 및 자연환경, 지구간선도로, 중앙의 생활가로와 어울리는 스카이라인 계획

○ 수공간 경관

- 지구 동서방향을 통과하는 동화천을 주변 녹지축과 연계하여 자연형 친수공간으로 조성

- 수공간변에 쾌적성을 높이기 위해 보행자도로는 가급적 자연소재로 포장

- 동화천내 교량은 지구의 랜드마크적 요소로 활용되도록 디자인 특화

○ 가로 경관

- 가로변 건축물들의 지나친 대조를 지양하고 도로변을 따라 경관적 회랑 등을 구성하여 도로변 가로경관 형성

- 가로변 일정구간 건축선 후퇴를 통하여 보행자 개방감 확보

○ 색채경관

- 도시내 건축물의 주를 이루는 공동주택지에 대하여는 주변 자연경관과의 조화를 고려한 색채계획 형성

- 가로변 건축물은 시각적으로 거부감을 주는 색채 지양 및 주변 건물과 조화를 이루는 색채계획 형성

- 옥외광고물에 대한 규제강화를 통하여 도시이미지 제고 및 양호한 보행환경을 확보

나) 교통처리계획(변경없음)

○ 가로망계획

- 보조간선도로

․ 지역간 지구내 원활한 교통처리 및 간선도로와 연결되도록 동서간 30m 도로(대로2-연1호선)
를 주골격도로로 계획

- 집산도로

․ 단지내 진입도로 역할 및 집□분산 기능 담당

- 국지도로

․ 준주거용지, 근린생활시설 및 단독주택지의 진입을 위한 도로 계획

- 보행자 전용도로

․ 공원녹지체계의 연결 및 주민의 보행안전과 편익증진을 위해 폭 4～10m로 계획

○ 공동주택단지내 도로

- 단지내 주동선은 단지 입구부의 차량출입불허구간을 피하여 계획하며 내부동선은 향후 주택
건설사업시 건축물의 배치에 따라 효율적으로 조정

○ 차량 진출입계획

- 가각에서 일정거리 이격 설치

- 각 획지별 차량진출입은 지정된 차량출입 불허구간을 준수하여야 함

○ 보행통로

- 지구중심 공원․녹지에서 동화천 및 팔공산 자락으로 연결되는 단지내 보행통로 설치가 확보
될 수 있도록 건축배치 권장

다) 기타사항에 관한 계획(변경)

○ 차량출입불허구간에 관한 계획(변경)

도면 번호	가구 및 획지번호		위 치	계 획 내 용	비 고
-	기정	A1∼A4, A16, A17, A23, A25	단독주택용지	∙ 교차부 일정구간 이내 차량출입불허구간 지정	세부사항 도면참조
	기정	A-1∼A-3, C-1∼C-5, S-1	공동주택용지	∙ 교차부 일정구간 이내 차량출입불허구간 지정	세부사항 도면참조
	변경	A-1, A-3, C-2∼C-5, S-1
	기정	B1∼B8	상업용지	∙ 간선가로 및 교차부 일정구간 이내 차량출입 불허구간 지정	세부사항 도면참조
	변경	B1∼B3, B6, B8
	기정	C1∼C5	근생시설용지	∙ 간선가로 및 교차부 일정구간 이내 차량출입 불허구간 지정	세부사항 도면참조
	변경	C1∼C4
	기정	D1, D3, D4	공공청사	∙ 간선가로 및 교차부 일정구간 이내 차량출입 불허구간 지정	세부사항 도면참조
	변경	D1, D2, D4
	기정	자족1~자족3	자족시설 용지	∙ 간선가로 및 교차부 일정구간 이내 차량출입 불허구간 지정	세부사항 도면참조
	기정	유2, 초1∼2, 중1, 고1, 주1∼6, 종1, 주유1∼주유2	유치원 초등학교 중학교 고등학교 주차장 종교시설 주유소	∙ 간선가로 및 교차부 일정구간 이내 차량출입 불허구간 지정	세부사항 도면참조
	변경	유2, 초1∼2, 중1, 고1, 주1∼6, 종1

○ 대지내 공지(변경없음)

- 근린생활시설용지, 상업시설용지, 자족시설용지, 주차장, 공공청사, 주유소, 공영차고지에
건축한계선 지정으로 인해 생기는 전면공지에는 보행공간 및 녹지(조경면적 산입) 등을
조성하여 생활가로의 활성화 도모, 주차시설 및 담장을 설치 할 수 없음

- 보도가 설치되어 있는 도로변 전면공지의 바닥은 출입에 지장이 없도록 인접 보도의 높이와
같이 조정. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차 및 지형상의 문제로 안전성을 위하거나
부득이한 사유가 있을 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있음

○ 전력․통신에 관한 계획(변경없음)

- 지구내 전력․통신선로는 지중화시설로 계획

○ 주차장에 관한 계획(변경없음)

- 지구내 각 시설별 주차장 확보는 주차장법, 대구시 주차창설치 및 관리조례 등 관련법령에
따라 설치

○ 옥외광고물에 관한 계획(변경없음)

- ‘옥외광고물 설치지침’에 의거 설치하되 지침에 언급되지 않은 사항에 대해서는 대구광역시 옥외광고물 등 관리조례 준수

- 공동주택부지가 입지하는 일반주거지역에는 광고물을 가능한 억제토록 하고, 근린 및 상업시설이 입지하는 근린생활시설용지 및 상업지역에는 광고물의 과도한 설치를 제한하여 도시 또는 건축물 미관향상 도모

- 주거생활환경을 보호함과 동시에 상업부문의 활성화를 도모하는 옥외광고물 계획

라) 옥외광고물 설치지침(변경없음)

(1) 공통사항

- 본 옥외광고물에 관한 사항은 단독주택용지, 근린생활용지, 상업용지에 적용토록 하며, 공동주택단지의 근린생활시설, 공공청사, 사회복지시설, 학교등 기타시설물에도 이를 준용한다.

- 본 지구에서 옥외광고물은 이 지침에서 정한 사항을 우선하여 적용하며 지침의 제시내용이 해당법령(옥외광고물 등 관리법 등 관리조례) 등과 위배될 경우 해당법령 등에 따른다.

- 업소당 간판 1개 설치를 원칙으로 한다.(단, 2개 이상의 도로와 접하고 있는 필지 및 연립지주형 간판을 설치한 경우에는 추가로 1개 설치가 가능하나, 동일한 입면에 2개의 간판을 설치할 수 없다.)

- 간판의 크기⋅형태⋅문자⋅색상⋅도형⋅재질⋅설치방법 등에 관하여는 세부기준을 따르되, 건물⋅공작물⋅다른 광고물 등과 조화를 고려하여 계획한다.

- 건물을 사용하고 있는 자의 성명, 주소, 상호, 상표, 영업내용의 주된 내용 등과 관련이 없는 것은 표시할 수 없다.

- 현수막, 벽보 등 게시기한이 있는 기타 광고물 게시를 위한 지정게시판은 가로변 도시 미관을 해치지 않는 범위 내에서 개수를 정하여 설치할 수 있다.

- 허가권자는 건축허가시 지구단위계획에 따라 첨부된 간판의 설치에 관한 계획 및 간이입면도 등을 검토하여야 한다.(건축허가신청서 첨부 제출토록 함)  또한 사업시행자 등으로부터 토지를 공급받아 건축한 후 다시 건축물을 분양‧임대할 경우 분양⋅임대 계약서 등에 간판설치 기준을 명시하여야 한다.

구 분	계 획 내 용
재질 및 색채	․ 간판의 틀은 양질의 자재로 마감하여 구조적․시각적인 안정감을 확보 ․ 건물의 벽면을 보호하고 광고물의 부착과 교체를 용이하게 하기위해 내구성이 있는 고급재료를 이용한 광고물 게시시설을 설치 ․ 광고물 게시시설은 벽면의 외부마감재료와 동일 색상으로 하고, 벽면으로부터 돌출폭 10cm 이내로 건물의 일정 위치에 견고하게 부착 ․ 주변 건물 및 간판 등과 어울리지 않는 색상과 지나친 순도 높은 원색은 사용을 지양 ․ 채도가 높은 색(원색계열)은 간판바탕으로 사용을 금지 ․ 간판의 바탕색은 가급적 명도5이상, 채도4이하에서 사용 ․ 판류형 등을 이용한 간판의 바탕색중 흑,적색의 사용은 전체면적의 50%이내에서 표시 ․ 형광도료 및 야광도료 바탕면의 사용을 금지
문자	․ 딱딱한 느낌을 주는 사각형체의 사용을 억제하고 상품이나 업소를 상징하는 픽토그램이나 심벌을 개발하여 사용 ․ 문자는 한글 표기를 원칙으로 하되, 필요시 영문 등을 병행하여 사용 ․ 공공표지판과 혼동을 줄 수 있는 문자, 도형 등의 표기는 금지 ․ 간판바탕이 상⋅하⋅좌⋅우로 여유를 가질 수 있도록 하되, 문자의 높이는 간판바탕 높이의 2/3 이내로 하여야 함
가로형 간판	․ 1개업소당 1개의 간판만 설치가능하나, 2개 이상의 도로와 접하고 있는 업소는 추가로 1개 설치가 가능 ․ 단독주택용지에는 건물의 1층 이하, 근린생활시설용지에는 건물의 2층 이하, 상업시설용지에는 건물의 3층 이하에 설치하되 건물의 형태가 보일 수 있도록 간판의 폭과 높이는 그 공간의 80% 이내로 설치하고 같은 층의 간판의 높이는 동일하게 설치 ․ 동일층의 가로형 간판은 좌우 1줄로 표시하며 상하 2줄로 표시할 수 없음 ․ 1개업소의 간판의 최대길이는 10m를 넘을 수 없으며, 2개 기둥간격을 넘을 수 없음(기둥간격이 10m를 넘는 경우나 기둥이 없더라도 최대 10m를 넘을 수 없음) ․ 건물의 주출입구 1층 상단에는 건물명을 제외한 가로형 광고물을 설치할 수 없음 ․ 건축물이 도로 모퉁이에 위치하여 가로형 간판을 양면에 설치하는 경우 그 형상이나 높이를 동일하게 하여야 함
돌출형 간판	․ 5층 이상의 건축물에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 근린생활시설용지에는 간판의 하단이 3층 이상의 벽면에, 상업용지에는 4층 이상의 벽면에 표시 (단, 가로형 간판의 설치가 어려운 경우에는 간판의 하단이 건물 2층 창 하단) 선 위로 표시할 수 있음 ․ 1개 업소는 하나의 간판만을 표시하되, 하나의 건물에 2개 이상의 업소가 각각의 간판을 표시하는 경우에 그 간판은 돌출폭, 두께, 가로폭등이 동일크기여야하며, 상ㆍ하로 일직선상에 위치하도록 건물전면의 벽면에 직각이 되도록 표시하되, 건물의 전면폭에 관계없이 전면 우측(마주보고 좌측)모서리 부분에 1줄로만 표시할 수 있으며, 다른 벽면에는 추가하여 표시할 수 없음 ․ 간판의 표시내용은 2개면 이내로 하되 돌출간판의 측면(건물의 정면에서 보이는 면)부분에는 내용을 표시할 수 없음 ․ 간판의 세로길이는 보행 통행에 방해가 되지 않도록 하며, 1개 점포당 최대 3m 또는 1개 층고를 넘을 수 없음. 단 일체형으로 설치될 경우 다른 간판을 포함하여 근린생활용지는 6m 이내, 상업용지는 21m 이내로 함 - 의료기관, 약국, 이‧미용 업소 등 표지를 위해 싸인볼을 설치하는 경우에는 업소 당 1개를 설치하되, 세로길이는 100cm 이내로 함(높이는 보행에 방해가 되지 않는 위치 선정토록 함) ․ 돌출길이 : 벽면에서 돌출할 수 있는 길이는 최대 1m를 넘을 수 없음
연립지주 간판 (종합 안내판)	․ 5층 이상 건축물에 설치할 수 있으며, 건축물의 주출입구 주변에 1개의 연립지주형 간판을 설치할 수 있음 ․ 간판 상단까지 높이는 지면으로부터 5m 이내로 하며, 가로 폭은 2m 이내로 업소수별로 배분하여 균형 있게 표시 ․ 간판은 보도의 경계선으로부터 50㎝이상 안쪽(건축선이 있는 경우에는 건축선으로 부터 띄워야 하는 거리보다 0.5m이상 안쪽에, 보도가 없는 지역에서는 차도의 경계선으로부터 1m이상 안쪽)에 보행인 및 차량통행에 지장이 없도록 하여 표시

(2) 세부지침

3. 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정도

1) 토지이용 및 시설에 관한 결정도 : 게재생략

2) 획지 및 건축물에 관한 결정도 : 게재생략

[붙임3] 공원조성계획 결정(변경)에 관한 사항

1. 연경1 근린공원(폐지)

공원시설	종 류	부지면적(M²)	시설면적(M²)	공작물(기)	비고
총 계		26,431	10,215	68기
도로 및 광장	도로, 광장	4,913	4,913		폐지
조 경 시 설	사각쉘터 바닥분수			16기	폐지
휴 양 시 설	휴게쉼터의자	2,476	2,476	35기	폐지
운 동 시 설	다목적구장 농구장 등	2,029	2,029	11기	폐지
교 양 시 설	전망데크	102	102		폐지
편 익 시 설	주차장 음수전	513	513	1기	폐지
관 리 시 설	관리사무소 자전거보관대, 안내시설 등	182	182	1동 5기	폐지
녹지 및 기타	녹지	16,216			폐지

○ 시설계획 총괄표

○ 시설별 조서

구분	등 급	유별	번호	폭원 (M)	연장 (M)	면적 (M²)	기 능	기 점	종 점	비 고
	계				998.4	3,300
폐지	소로	3	1	3.5	22.9	80	시설연결로	집객광장	소로3-3	가각포함
폐지	소로	3	2	3.5	10	35	시설연결로	집객광장	소로3-3	가각포함
폐지	소로	3	3	4	335.5	1,342	진입로	휴게쉼터-2	부지경계	가각포함
폐지	소로	3	4	2.5	47.2	118	시설연결로	집객광장	소로3-3	가각포함
폐지	소로	3	5	3	14	42	시설연결로	주차장	집객광장	가각포함
폐지	소로	3	6	2.5	12.4	31	시설연결로	주차장	집객광장	가각포함
폐지	소로	3	7	2.5	8	20	진입로	소로3-8	부지경계	가각포함
폐지	소로	3	8	4	166	664	시설연결로	소로3-3	소로3-3	가각포함
폐지	소로	3	9	2	44.5	89	진입로	소로3-8	부지경계	가각포함
폐지	소로	3	10	4	18.9	75	시설연결로	소로3-3	소로3-8	가각포함
폐지	소로	3	11	3	26.7	80	시설연결로	다목적구장	소로3-3	가각포함
폐지	소로	3	12	1.2	25	30	진입로	부지경계	휴게쉼터-2	가각포함
폐지	소로	3	13	2.5	197.2	493	시설연결로	소로3-15	휴게쉼터-2	가각포함
폐지	소로	3	14	1.2	28.3	34	진입로	소로3-13	부지경계	가각포함
폐지	소로	3	15	4	41.8	167	진입로	부지경계	부지경계	가각포함

1) 도로 조서

2) 시설 조서

공원시설	기호	종 류	위치	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비 고
				기정	변경	기정	변경	기정	변경
		계		26,431	-	10,215	-	68기
도로 및 광장		소 계	-	4,913	-	4,913	-
		도 로		3,300	-	3,300	-			폐지
	가-1	진 입 광 장		252	-	252	-			폐지
	가-2	집 객 광 장		857	-	857	-			폐지
	가-3	진 입 광 장		504	-	504	-			폐지
조경시설		소 계	-					16기	-
	①	파 고 라						6기	-	폐지
	③	앉 음 벽						24m	-	폐지
	④	스 탠 드						75m	-	폐지
	⑤	플 랜 터						8기	-	폐지
	⑥	바 닥 분 수						1기	-	폐지
	⑫	계 단/램 프						1기	-	폐지
휴양시설		소 계	-	2,476	-	2,476	-	35기	-
	나-1	휴 게 쉼 터 - 1		292	-	292	-			폐지
	나-2	휴 게 쉼 터 - 2		1,634	-	1,634	-			폐지
	나-3	휴 게 쉼 터 - 3		306	-	306	-			폐지
	나-4	휴 게 쉼 터 - 4		244	-	244	-			폐지
	②	의 자						35기	-	폐지
운동시설		소 계	-	2,029	-	2,029	-	11기	-
	다	다 목 적 운 동장		660	-	660	-			폐지
	라	농 구 장		715	-	715	-			폐지
	바	게 이 트 볼 장		374	-	374	-			폐지
	사	배 드 민 턴 장		280	-	280	-			폐지
	⑦	체 력 단 련 시 설						11기	-	폐지
교양 시설		소 계	-	102	-	102	-
	아	전 망 데 크		102	-	102	-			폐지
편익 시설		소 계	-	513	-	513	-	1기	-
	자	주 차 장		513	-	513	-			폐지
	⑧	음 수 전						1기	-	폐지
관리시설		소 계	-	182	-	182	-	5기	-
	마	관 리 사 무 소		182	-	182	-	1동	-	폐지
	⑨	자 전 거 보 관 대						1기	-	폐지
	⑩	안 내 판						4기	-	폐지
녹지 및 기타		소 계	-	16,216	-
		녹 지		16,216	-				-	폐지

2. 연경2 근린공원(변경)

공원시설	종 류	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비고
		기정	변경	기정	변경	기정	변경
총 계		24,580	24,580.00	24,580	8,514.24	65기	88기	100%
도로 및 광장	도로, 광장	5,403	5,351.65	5,403	5,351.65
조 경 시 설	파고라, 조형플랜터등	29.8	724.25	29.8	724.25	3기	52기
휴 양 시 설	휴게쉼터 등	539	463.11	539	463.11	45기
운 동 시 설	단위체육 시설 등	296.3	441.12	296.3	441.12	12기	15기
유 희 시 설	전통시설 등	553.2	564.50	553.2	564.50	3기	7기
교 양 시 설	구강당복원시설	810.7	689.26	810.7	689.26
편 익 시 설	주차장	61.7	-	61.7
관 리 시 설	관리사무소 주차장 등	87.3	280.35	87.3	280.35	5기	1동 14기
녹지 및 기타	녹지	16,799	16,065.76					녹지율 65.36%

○ 시설계획 총괄표

○ 시설별 조서

구분	등 급	유별	번호	폭원 (M)	연장 (M)	면적 (M²)	기 능	기 점	종 점	비 고
	계				983.4	3,854.20
기정	소로	2	1	8.0	18.4	147	진입로	진입광장1	중앙광장
변경	소로	2	1	8.3	18.4	152.53	연결로	진입광장	중앙광장	가각포함
신설	소로	2	2	8.3	7.0	57.73	진입로	부지경계	소3-2	가각포함
신설	소로	2	3	8.3	9.8	81.22	진입로	소3-2	부지경계	가각포함
기정	소로	3	1	6.0	21.2	127	진입로	부지경계	주차장
변경	소로	3	1	4.3	14.1	60.73	연결로	소3-2	중앙광장	가각포함
기정	소로	3	2	4.0	18.2	72.9	시설연결로	진입광장1	소로3-1
변경	소로	3	2	4.3	512.9	2,205.63	진입로	부지경계	진입광장	가각포함
기정	소로	3	3	6.0	33.9	203.6	시설연결로	중앙광장	소로3-4
변경	소로	3	3	2.3	42.1	96.82	연결로	중앙광장	중앙광장	가각포함
기정	소로	3	4	6.0	16.6	99.5	진입로	중앙광장	부지경계
변경	소로	3	4	2.8	41.0	114.68	진입로	소3-2	부지경계	가각포함
기정	소로	3	5	2.0	12.8	25.6	시설연결로	소로3-9	중앙광장
변경	소로	3	5	2.8	4.0	11.19	연결로	소3-2	전통놀이장	가각포함
기정	소로	3	6	2.0	42.2	84.5	시설연결로	중앙광장	중앙광장
변경	소로	3	6	2.8	3.2	8.96	진입로	전통놀이장	부지경계	가각포함
기정	소로	3	7	2.2	11.2	24.5	시설연결로	소로3-9	화장실
변경	소로	3	7	2.8	3.2	8.96	진입로	전통놀이장	부지경계	가각포함
기정	소로	3	8	2.5	41.0	102.4	시설연결로	소로3-9	부지경계
변경	소로	3	8	3.3	27.5	90.83	진입로	부지경계	소3-2	가각포함
기정	소로	3	9	2.5	496.4	1,985.7	시설연결로	소로3-1	진입광장3
변경	소로	3	9	2.3	14.6	33.56	진입로	부지경계	소3-2	가각포함
기정	소로	3	10	5.0	4.0	20	시설연결로	소로3-9	어린이놀이터
변경	소로	3	10	2.8	69.0	193.28	진입로	소3-2	부지경계	가각포함
기정	소로	3	11	2.5	3.2	8	시설연결로	어린이놀이터	부지경계
변경	소로	3	11	2.5	16.9	42.34	진입로	소3-10	부지경계	가각포함
기정	소로	3	12	5	4	20	시설연결로	소로3-9	어린이놀이터
변경	소로	3	12	4.3	28.9	124.33	진입로	소3-2	부지경계	가각포함
기정	소로	3	13	2.5	3.2	8	시설연결로	어린이놀이터	부지경계
변경	소로	3	13	2.5	25.5	63.64	진입로	소3-2	부지경계	가각포함
기정	소로	3	14	4	14.7	59	진입로	부지경계	소로3-9
변경	소로	3	14	3.3	23.5	77.61	연결로	소2-2	소3-2	가각포함
기정	소로	3	15	1.2	19.2	23	진입로	부지경계	소로3-9
변경	소로	3	15	2.8	65.1	182.20	진입로	소3-2	부지경계	가각포함
기정	소로	3	16	2.5	73.0	182.5	시설연결로	소로3-9	부지경계
변경	소로	3	16	4.0	35.9	143.73	진입로	부지경계	부지경계	가각포함
기정	소로	3	17	2.5	16.9	42.3	시설연결로	소로3-6	부지경계
변경	소로	3	17	5.0	20.8	104.23	진입로	부지경계	부지경계	가각포함
폐지	소로	3	18	4.0	6.2	24.6	진입로	부지경계	소로3-9	가각포함
폐지	소로	3	19	4.0	29.8	119	시설연결로	소로3-9	부지경계	가각포함
폐지	소로	3	20	2.5	25.4	63.6	시설연결로	소로3-9	부지경계	가각포함
폐지	소로	3	21	1.2	25.2	30.2	진입로	부지경계	소로3-9	가각포함
폐지	소로	3	22	2.5	67.6	169.1	진입로	부지경계	소로3-9	가각포함
폐지	소로	3	23	2.3	26.5	61	진입로	부지경계	소로3-9	가각포함

1) 도로 조서

공원시설	기호	종 류	위치	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비 고
				기정	변경	기정	변경	기정	변경
계				24,580	24,580		8,514.24	68기	88기
도로 및 광장		소 계	-	5,403	5,351.65		5,351.65
		도 로		3,703	3,854.20		3,854.20
	가-1	진 입 광 장		225	227.42		227.42
	가-2	중 앙 광 장		1,188	1,270.03		1,270.03
	가-3	진 입 광 장 2		202	-		-			폐지
	가-4	진입광장3		85	-		-			폐지
조경 시설		소 계	-	29.8	724.25		724.25	3기	52기
	나-1	조형플랜터-1		14.7	117.34		117.34
	나-2	조형플랜터-2		15.1	107.78		107.78
	다	데크			122.15		122.15
	①	전 통 담 장						156m		폐지
	①	계단1			19.55		19.55		1개소
	②	파고라						3기		폐지
	②	계단2			26.50		26.50		1개소
	③	계단3			27.86		27.86		1개소
	④	계단4			49.15		49.15		1개소
	⑤	디딤석			179.33		179.33		731EA
	⑥	전통담장-1			36.33		36.33		78m
	⑦	전통담장-2			38.26		38.26		77m
	⑧	연식파고라							1개소
	⑨	파고라							2개소
	⑩	등의자							22개소
	⑪	평의자							12개소
	⑫	앉음벽							34.2m
	⑬	평상							11개소
휴양 시설		소 계	-	539	463.11		463.11	45기
	다-1	휴 게 소 - 1		60						폐지
	다-2	휴 게 소 - 2		82.3						폐지
	다-3	휴 게 소 - 3		50.2						폐지
	다-4	휴 게 소 - 4		69.5						폐지
	다-5	휴 게 소 - 5		139.4						폐지
	다-6	휴 게 소 - 6		54.9						폐지
	다-7	휴 게 소 - 7		82.7						폐지
	라-1	휴 게 쉼 터 - 1			112.91		112.91
	라-2	휴 게 쉼 터 - 2			50.20		50.20
	라-3	휴 게 쉼 터 - 3			88.09		88.09
	라-4	휴 게 쉼 터 - 4			139.41		139.41
	라-5	휴 게 쉼 터 - 5			72.50		72.50
	③	평 상						11기		폐지
	④	의 자						34기		폐지
	⑤	앉 음 벽						34.2m		폐지
운동 시설		소 계	-	295.8	441.12		441.12	12기	15기
	마-1	운동시설-1		140.1	225.00		225.00
	마-2	운동시설-2		155.7	216.12		216.12
	⑦	체력단련시설						10기		폐지
	⑧	철봉						2기		폐지
	⑭	트윈바디싣업							2개소
	⑮	스트레칭롤러							2개소
	⑯	트윈트위스트							2개소
	⑰	롤링웨이스트							2개소
	⑱	크로스컨트리							2개소
	⑲	체어웨이트							1개소
	⑳	바웨이트							1개소
		철봉							3개소
유희 시설		소 계	-	553.2	564.50		564.50	3기	7기
	라	어 린 이 놀 이 터		553.2						폐지
	바	전통놀이장			564.50		564.50
	⑥	전 통 놀 이 대						3기		폐지
		전통놀이시설-1							1개소
		전통놀이시설-2							1개소
		전통놀이시설-3							2개소
		전통놀이시설-4							1개소
		전통놀이시설-5							2개소
교양 시설		소 계	-	810.7	689.26		689.26
	바	구강당복원시설		689						폐지
	사	전망데크		121.7						폐지
	사	구강당복원시설			689.26		689.26
편익 시설		소 계	-	62	-		-
	아	주차장		62	-		-			폐지
관리 시설		소 계	-	87.26	280.35		280.35	5기	14기
	자	화장실		87.26				1동		폐지 (건축면적87.26㎡)
	아	관리사무소			157.80		157.80		1동	건축면적 157.8㎡
	자	주차장			122.55		122.55
	⑨	자전거보관대						1기		폐지
	⑩	음수전						1기		폐지
	⑪	안내판						3기		폐지
		자전거보관대							1개소
		볼라드							10개소
		종합안내판							1개소
		시설안내판							1개소
		방향안내판							1개소
녹지 및 기타		소 계	-	16,799	16,065.76
		녹 지		16,799	16,065.76					녹지율65.36%

2) 시설 조서

3. 연경3 근린공원(변경)

공원시설	종 류	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비 고
		기정	변경	기정	변경	기정	변경
총 계		19,624	19,623	3,608.0	4,944.85	53기	60기
도로 및 광장	도로, 광장 (진입광장)	2,039.2	2,906.76	2,039.2	2,906.76
조 경 시 설	데크,계단, 파고라 등	801.0	306.33	801.0	306.33	3기	35기
휴 양 시 설	휴게쉼터	203.9	464.65	203.9	464.65	28기
운 동 시 설	체력단련시설	325.7		325.7		5기	5기
교 양 시 설		238.2	-	238.2	-	17기
편 익 시 설	관리사무소	16,016.0	-					폐지
관 리 시 설			-		-		20기
저 류 시 설		2,272.83	1,267.11	2,272.83	1,267.11
녹지 및 기타	녹지	14,877.37	14,678.15					녹지율 74.80%

○ 시설계획 총괄표

○ 시설별 조서

구분	등 급	유 별	번 호	폭원 (M)	연장 (M)	면적 (M²)	기 능	기 점	종 점	비 고
	계				797.1	2,676.6
기정	소로	3	1	3.5	131.2	459.1	진입로	진입광장-1	진입광장-2	가각포함
변경	소로	3	1	3	20.1	60.4	연결로	진입광장-1	소로-2	가각포함
기정	소로	3	2	3.5	16.6	58.2	진입로	진입광장-1	소로3-1	가각포함
변경	소로	3	2	3.8	138.7	527.3	연결로	진입광장-1	진입광장-2	가각포함
기정	소로	3	3	2	60.3	120.6	진입로	진입광장-1	소로3-1	가각포함
변경	소로	3	3	3.3	312.0	1,029.6	진입로	진입광장-2	부지경계	가각포함
기정	소로	3	4	3	285.2	855.5	시설연결로	진입광장-2	부지경계	가각포함
변경	소로	3	4	2.3	60.2	138.6	연결로	진입광장-1	소로-2	가각포함
기정	소로	3	5	5	25.0	125.2	진입로	부지경계	소로3-6	가각포함
변경	소로	3	5	5	61.2	306.0	연결로	부지경계	계단	가각포함
기정	소로	3	6	3.5	56.5	197.6	시설연결로	소로3-5	소로3-7	가각포함
변경	소로	3	6	3	204.9	614.7	연결로	소로-5	부지경계	가각포함
폐지	소로	3	8	1.5	14	21	시설연결로	소로3-9	소로3-7
폐지	소로	3	9	1.5	262	393	시설연결로	진입광장1	진입광장2

1) 도로 조서

공원시설	기호	종 류	위 치	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비 고
				기정	변경	기정	변경	기정	변경
		계		19,624	19,623	3,608.0	4,944.85	53기	60기
도로 및 광장		소 계	-	2,039.2	2,906.76	2,039.2	2,907.76
		도 로		1,831.2	2,676.60	1,831.2	2,676.60
	가-1	진 입 광 장 1		111.1	180.40	111.1	180.40
	가-2	진 입 광 장 2		96.9	49.76	96.9	49.76
조경시설		소 계	-	801	306.33	801	306.33	3기	35기
	나	수 로		801		801				폐지
	나-1	데 크 - 1			132.33		132.33			신설
	나-2	데 크 - 2			105.85		105.85			신설
	①	스 탠 드						32m		폐지
	②	파 고 라						3기		폐지
	③	조 형 가 벽						24m		폐지
	1	계 단			16.16		16.16			신설
	2	연 식 파 고 라							1기	신설
	3	파 고 라							3기	신설
	4	등 의 자							16기	신설
	5	평 의 자							15기	신설
	6	디 딤 석			24.00		24.00			신설
	7	스 탠 드			15.82		15.82			신설
	8	조 형 가 벽			12.17		12.17			신설
휴양시설		소 계	-	203.9	464.65	203.9	464.65	28기
	다-1	휴 게 쉼 터 - 1		12.2	332.27	12.2	332.27
	다-2	휴 게 쉼 터 - 2		81.4	72.38	81.4	72.38
	다-3	휴 게 쉼 터 - 3		12.2	60.00	12.2	60.00
	다-4	휴 게 쉼 터 - 4		12.2		12.2				폐지
	다-5	휴 게 쉼 터 - 5		73.7		73.7				폐지
	다-6	휴 게 쉼 터 - 6		12.2		12.2				폐지
	④	의 자						28기		폐지
운동 시설		소 계	-	325.7		325.7		5기	5기
	라	체 력 단 련 장		325.7		325.7				폐지
	⑤	체 력 단 련 시 설						5기		폐지
	9	등 허 리 지 압 기							1기	신설
	10	허 리 돌 리 기							1기	신설
	11	공 중 걷 기							1기	신설
	12	역 기 올 리기							1기	신설
	13	윗 몸 일 으 키 기							1기	신설
교양 시설		소 계	-	238.2		238.2
	마	생 태 학 습 마 당		132.3		132.3				폐지
	바	관 찰 데 크		105.9		105.9				폐지
관리 시설		소 계	-					17기	20기
	⑥	안 내 판						3기		폐지
	⑦	수 목 해 설 판						14기		폐지
	14	인 명 기 구 함							1기	신설
	15	비 상 경 보 기							1기	신설
	16	종 합 안 내 판							1기	신설
	17	학교숲종합안내판							1기	신설
	18	방 향 안 내 판							1기	신설
	19	수 목 해 설 판							14기	신설
	20	시 설 안 내 판							1기	신설
기타시설		소 계	-		1,267.11		1,267.11
	라	저 류 시 설			1,267.11		1,267.11			신설
녹지 및 기타		소 계	-	16,016.0	14,678.15
		녹 지		16,016.0	14,678.15					녹지율 74.80%

2) 시설 조서

4. 연경1 문화공원(신설)

공원시설	종 류	부지면적(M²)	시설면적(M²)	공작물(기)	비고
총 계		26,431	14,347.55	116기	100%
도로 및 광장	도로, 광장	4,256.94	4,256.94
조 경 시 설	바닥분수 등	302.54	302.54	89기
휴 양 시 설	휴게쉼터	2,517.92	2,517.92
운 동 시 설	게이트볼장, 다목적구장 등	2,504.77	2,504.77	11기
교 양 시 설	서원복원예정시설지	4,056.66	4,056.66
관 리 시 설	관리사무소, 주차장 등	708.72	708.72	1동16기
녹지 및 기타	녹지	12,083.45			45.7%

○ 시설계획 총괄표

○ 시설별 조서

구분	등 급	유별	번호	폭원 (M)	연장 (M)	면적 (M²)	기 능	기 점	종 점	비 고
	계				767.4	2,868.76
신설	소로	3	1	5	24.5	122.24	연결로	부지경계	부지경계	가각포함
신설	소로	3	2	2.8	208.8	584.72	연결로	소로3-1	다-3	가각포함
신설	소로	3	3	1.5	25.7	38.51	진입로	부지경계	소로3-2	가각포함
신설	소로	3	4	1.5	24.0	36.00	진입로	부지경계	라-2	가각포함
신설	소로	3	5	4.3	67.4	290.00	연결로	라-2	소로3-6	가각포함
신설	소로	3	6	4.3	305.3	1,312.62	연결로	부지경계	부지경계	가각포함
신설	소로	3	7	4.3	6.9	29.56	연결로	소로3-6	소로3-7	가각포함
신설	소로	3	8	2.3	10.8	24.95	진입로	아	자	가각포함
신설	소로	3	9	4.3	23.8	102.52	진입로	가-2	소로3-6	가각포함
신설	소로	3	10	8.1	9.6	77.88	연결로	사	소로3-6	가각포함
신설	소로	3	11	4.3	24.6	105.95	진입로	부지경계	다-4	가각포함
신설	소로	3	12	4.0	36.0	143.81	진입로	부지경계	부지경계	가각포함

1) 도로 조서

공원시설	기호	종 류	위치	부지면적(M²)	시설면적(M²)	공작물(기)	비 고
		계		26,431.00	14,347.55	116기
도로 및 광장		소 계	-	4,256.94	4,256.94
		도 로		2,868.76	2,868.76
	가-1	진 입 광 장 1		501.57	501.57
	가-2	중 앙 광 장		806.01	806.01
	가-3	진 입 광 장2		80.60	80.60
조경시설		소 계	-	302.54	302.54	89기
	1	계단1		17.44	17.44	1기
	2	계단2		27.30	27.30	1기
	3	램프(램프+계단)		187.70	187.70	1기
	4	연식파고라				3기
	5	파고라				4기
	6	등의자				47기
	7	평의자				30기
	8	앉음벽		18.55	18.55	37.09m
	9	바닥분수				1기
	10	전통담장		30.30	30.30	60.59m
	11	디딤석		21.25	21.25	1기
휴양시설		소 계	-	2,517.92	2,517.92
	나-1	휴 게 쉼 터 - 1		1,361.25	1,361.25
	나-2	휴 게 쉼 터 - 2		133.08	133.08
	나-3	휴 게 쉼 터 - 3		246.48	246.48
	나-4	휴 게 쉼 터 - 4		244.22	244.22
	나-5	휴 게 쉼 터 - 5		532.89	532.89
운동시설		소 계	-	2,504.77	2,504.77	11기
	다-1	운동시설-1		129.87	129.87
	다-2	운동시설-2		315.40	315.40
	라	게이트볼장		608.61	608.61
	마	다목적운동장		1,450.89	1,450.89
	12	트윈바디싣업				1기
	13	스트레칭롤러				1기
	14	트윈트위스트				1기
	15	롤링웨이스트				1기
	16	크로스컨트리				1기
	17	워밍암				1기
	18	등허리지압기				1기
	19	허리돌리기				1기
	20	공중걷기				1기
	21	역기올리기				1기
	22	윗몸일으키기				1기
교양시설		소 계	-	4,056.66	4,056.66
	바	서원복원예정시설지		4,056.66	4,056.66
관리시설		소 계	-	708.72	708.72	16기
	사	관리사무소		157.80	157.80	1동
	아	주차장		550.92	550.92
	23	수목보호대				10기
	24	자전거보관대				1기
	25	음수전				1기
	26	종합안내판				1기
	27	시설안내판				1기
	28	방향안내판				2기
녹지 및 기타		소 계	-	12,083.45
		녹 지		12,083.45			45.7%

2) 시설 조서

5. 연경1 어린이공원(변경)

공원시설	종 류	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비 고
		기정	변경	기정	변경	기정	변경
총 계		1,596	1,596	746	772	24기	32기
도로 및 광장	휴게광장	244	258	244	258
조 경 시 설	자연석쌓기, 성곽 등					4기	4기
휴 양 시 설	조형파고라					16기	15기
유 희 시 설	놀이터	502	514	502	514	1기	10기
관 리 시 설	종합안내판 등					2기	3기
녹지 및 기타	녹지	850	824					녹지율 51.6%

○ 시설계획 총괄표

○ 시설별 조서

공원시설	기호	종 류	위 치	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비 고
				기정	변경	기정	변경	기정	변경
		계		1,596	1,596	746	772	24기	32기
도로 및 광장		소 계	-	244	258	244	258
		도 로
	가	광 장		244	258	244	258
	가-1	휴 게 광 장		244	258	244	258
조경시설		소 계	-					4기	4기
	①	자 연 석 쌓 기						1기	1기
	②	성 곽						1기	1기
	③	조 형 마 운 딩						1기	1기
	④	연 식 파 고 라						1기	1기
휴양시설		소 계	-					16기	15기
	⑤	의 자						9기	4기
	⑥	단 식 의 자						3기	7기
	⑦	앉 음 벽						4기	4기
유희시설		소 계	-	502	514	502	514	2기	10기
	나	놀 이 터		502	514	502	514
	⑧	미끄럼놀이대						1기	2기
	⑨	원통미끄럼놀이대							1기
	⑩	그물망오르기						1기	2기
	⑪	판넬놀이대							2기
	⑫	자석놀이대							1기
	⑬	사운드트리							2기
관리시설		소 계	-					2기	3기
	⑭	스토리가벽						1기	1기
	⑮	종합안내판						1기	1기
		시설안내판							1기
녹지 및 기타		소 계	-	850	824
		녹 지		850	824					녹지율51.6%

1) 시설 조서

6. 연경2 어린이공원(변경)

공원시설	종 류	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비 고
		기정	변경	기정	변경	기정	변경
총 계		2,397	2,397	1,312	1,324	36기	43기
도로 및 광장	도로, 광장	582	565	582	565
휴 양 시 설	휴게소, 의자 등	8	8	8	8	21기	26기
유 희 시 설	놀이터, 조합놀이대 등	389	402	389	402	6기	6기
운 동 시 설	농구코트, 체력단련장	333	349	333	349	6기	5기
관 리 시 설	종합안내판					3기	3기
녹지 및 기타	녹 지	1,085	1,073					녹지율 44.8%

○ 시설계획 총괄표

○ 시설별 조서

구분	등 급	유 별	번 호	폭원(M)	연장(M)	면적(M²)	기 능	기 점	종 점	비 고
	계				121	408
기정	소로	3	1	3	95	312	진입로	부지경계	소로3-2
변경	소로	3	1	3	95	312	진입로	부지경계	소로3-2
기정	소로	3	2	3.5	24	91	진입로	부지경계	부지경계
변경	소로	3	2	3.5	24	91	진입로	부지경계	부지경계
기정	소로	3	3	3.5	2	7	진입로	어린이놀이터	소로3-1
변경	소로	3	3	3.5	2	5	진입로	어린이놀이터	소로3-1

1) 도로 조서

공원시설	기호	종 류	위 치	부지면적 (M²)		시설면적 (M²)		공작물 (기)		비 고
				기정	변경	기정	변경	기정	변경
도로 및 광장		계		2,397	2,397	1,312	1,324	36기	43기
		소 계	-	582	565	582	565
		도 로		410	408	410	408
	가	광 장		172	157	172	157
	가-1	휴 게 광 장		112	110	112	110
	가-2	휴 게 광 장		60	47	60	47
조경시설		소 계	-						3기
	①	사 각 쉘 터						3기	3기
휴양 시설		소 계	-	8	8	8	8	21기	26기
	나	휴 게 소		8	8	8	8
	②	의 자						13기	23기
	③	앉 음 벽						5기	3기
유희시설		소 계	-	389	402	389	402	6기	6기
	다	놀 이 터		389	402	389	402
	④	조 합 놀 이 대						1기	1기
	⑤	그 네						1기	1기
	⑥	흔 들 놀 이						3기	3기
	⑦	회 전 놀 이						1기	1기
운동 시설		소 계	-	333	349	333	349	6기	5기
	라	다 목 적 운 동 장			282		282
		농 구 장		272		272				폐지
	마	체 력 단 련 장		61	67	61	67
		농 구 대						1기		폐지
	⑧	체력단련시설						5기	5기
관리 시설		소 계	-					3기	3기
	⑨	종합 안내판						1기	1기
	⑩	시설 안내판							1기
	⑪	방향 안내판						2기	1기
녹지 및 기타		소 계	-	1,085	1,073
		녹 지		1,085	1,073					녹지율44.8%

2) 시설 조서

7. 연경6 어린이공원(변경)

공원시설	종 류	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비 고
		기정	변경	기정	변경	기정	변경
총 계		2,292	2,292	1,278	1,264	45기	50기
도로 및 광장	도로, 광장	609	518	609	518
조 경 시 설	사각쉘터					3기	3기
휴 양 시 설	휴게데크, 휴게쉼터 등	70	146	70	146	27기	32기
유 희 시 설	놀이터 등	569	566	569	566	7기	7기
운 동 시 설	체력단련설	30	34	30	34	5기	5기
관 리 시 설	종합안내판					3기	3기
녹지 및 기타	녹지	1,014	1,028					녹지율 44.9%

○ 시설계획 총괄표

○ 시설별 조서

구분	등 급	유 별	번 호	폭원(M)	연장(M)	면적(M²)	기 능	기 점	종 점	비 고
	계				68	263
기정	소로	3	1	4	78	316	진입로	부지경계	부지경계
변경	소로	3	1	4	68	263	진입로	부지경계	부지경계
폐지	소로	3	2	2.5	4	12	시설연결로	진입광장	소로3-1
폐지	소로	3	3	4	30	75	시설연결로	소로3-1	어린이놀이터-2

1) 도로 조서

공원시설	기호	종 류	위 치	부지면적 (M²)		시설면적 (M²)		공작물 (기)		비 고
				기정	변경	기정	변경	기정	변경
		계		2,292	2,292	1,278	1,264	45기	50기
도로 및 광장		소 계	-	609	518	609	518
		도 로		403	263	403	263
	가	광 장		206	255	206	255
	가-1	진 입 광 장		41	39	41	39
	가-2	중 앙 광 장		88	87	88	87
	가-3	휴 게 광 장		66	64	66	64
	가-4	휴 게 광 장		11	65	11	65
조경시설		소 계	-					3기	3기
	①	사 각 쉘 터						3기	3기
휴양시설		소 계	-	70	146	70	146	27기	32기
	나	휴 게 데 크		70	70	70	70
	다	휴 게 쉼 터			76		76
	②	의 자						17기	23기
	③	야외테이블						5기	5기
	④	평상						2기	2기
	⑤	앉음벽						3기	2기
유희시설		소 계	-	569	566	569	566	7기	7기
	다	놀 이 터		569	566	569	566
	다-1	어린이놀이터-1		424	422	424	422
	다-2	어린이놀이터-2		145	144	145	144
	⑥	조합놀이대						1기	1기
	⑦	바구니그네						1기	1기
	⑧	모래놀이시설						2기	2기
	⑨	흔 들 놀 이						3기	3기
운동시설		소 계	-	30	34	30	34	5기	5기
	라	체력단련장		30	34	30	34
	⑩	체력단련시설						5기	5기
관리시설		소 계	-					3기	3기
	⑪	종합 안내판						1기	1기
	⑫	시설 안내판							1기
	⑬	방향 안내판						2기	1기
녹지및 기타		소 계	-	1,014	1,028
		녹 지		1,014	1,028					녹지율44.9%

2) 시설 조서

8. 연경1 소공원(변경)

공원시설	종 류	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비 고
		기정	변경	기정	변경	기정	변경
총 계		1,272	1,272	246	251.7	8기	13기
도로 및광장	도로	118	164	118	164
조 경 시 설	파고라					2기	1기
휴 양 시 설	의자	128	87.7	128	87.7	6기	12기
녹지및기타	녹지	1,026	1,020.3					녹지율80.2%

○ 시설계획 총괄표

○ 시설별 조서

구분	등 급	유 별	번 호	폭원(M)	연장(M)	면적(M²)	기 능	기 점	종 점	비 고
	계				71.3	164
기정	소로	3	1	2	28	56	진입로	부지경계	휴게쉼터	가각포함
변경	소로	3	1	2.3	31.7	73	진입로	부지경계	휴게쉼터	가각포함
기정	소로	3	2	2	31	62	진입로	휴게쉼터	부지경계	가각포함
변경	소로	3	2	2.3	39.6	91	진입로	휴게쉼터	부지경계	가각포함

1) 도로 조서

공원시설	기호	종 류	위치	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비 고
				기정	변경	기정	변경	기정	변경
		계		1,272	1,272	241	251.7	8기	13기
도로 및 광장		소 계	-	118	164	113	164
		도 로		118	164	113	164
조경시설		소 계	-					2기
	①	파 고 라						2기	1기
휴양시설		소 계	-	128	87.7	128	87.7	6기
	가	휴 게 쉼 터		128	87.7	128	87.7
	②	의 자						6기	12기
	③	앉 음 벽						10m		폐지
녹지및 기타		소 계	-	1,026	1,020.3
		녹 지		1,026	1,020.3					녹지율 80.2%

2) 시설 조서

9. 연경2 소공원(변경)

공원시설	종 류	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비고
		기정	변경	기정	변경	기정	변경
총 계		16,949	16,949	2,257.8	3,055.0	24	28
도로 및 광장	도로, 광장	1,958.7	2,778.8	1,958.7	2,778.8
조 경 시 설	파고라					2기	2
휴 양 시 설	휴게쉼터, 의자	14.1	27.0	14.1	27.0	14기	18
운 동 시 설	체력단련쉼터 체력단련시설	285.0	249.2	285.0	249.2	6기	8
관 리 시 설						2기
녹지 및 기타		14,691.2	13,894.0					녹지율 81.97%

○ 시설계획 총괄표

○ 시설별 조서

구분	등 급	유 별	번 호	폭원(M)	연장(M)	면적(M²)	기 능	기 점	종 점	비 고
	계				1,918.1	2,716.3
기정	소로	3	1	4	199.3	797.0	진입로	진입광장	부지경계	가각포함
변경	소로	3	1	4	325.2	1,301.1	진입로	부지경계	부지경계	가각포함
기정	소로	3	2	3	225.9	677.6	연결로	진입광장	소3-1	가각포함
변경	소로	3	2	4	200.7	196.2	연결로	소3-1	소3-3	가각포함
기정	소로	3	3	3	73.3	220.0	연결로	진입광장	소3-1	가각포함
변경	소로	3	3	2.5	1,009.9	501.7	연결로	진입광장	소3-1	가각포함
기정	소로	3	4	2.5	31.8	79.4	연결로	소3-2	소3-1	가각포함
변경	소로	3	4	2.4	109.9	263.8	연결로	부지경계	소3-3	가각포함
기정	소로	3	5	2.5	10.0	25.0	진입로	소3-1	소3-2	가각포함
변경	소로	3	5	6	2.6	16.0	연결로	소3-1	부지경계	가각포함
신설	소로	3	6	5	1.6	8.4	연결로	소3-1	부지경계	가각포함
신설	소로	3	7	1.6	268.2	429.1	진입로	소3-4	부지경계	가각포함

1) 도로 조서

공원시설	기호	종 류	위치	부지면적(M²)		시설면적(M²)		공작물(기)		비고
				기정	변경	기정	변경	기정	변경
		계		16,949.0	16,949.0	2,257.8	3,055.0	24	28
도로 및 광장		소 계	-	1,958.7	2,778.8	1,958.7	2,778.8
		도 로		1,799.0	2,716.3	1,799.0	2,716.3
	가	진 입 광 장		159.7	62.5	159.7	62.5
조경시설		소 계	-					2	2
	①	파 고 라						2	2
휴양시설		소 계	-	14.1	27.0	14.1	27.0	14	18
	나-1	휴 게 쉼 터-1		3.7	4.5	3.7	4.5
	나-2	휴 게 쉼 터-2		3.6	4.5	3.6	4.5
	나-3	휴 게 쉼 터-3		3.4	4.5	3.4	4.5
	나-4	휴 게 쉼 터-4		3.4	4.5	3.4	4.5
	나-5	휴 게 쉼 터-5			4.5		4.5			신설
	나-6	휴 게 쉼 터-6			4.5		4.5			신설
	②	의 자						14	18
	③	앉 음 벽						10m	0	폐지
운동시설		소 계	-	285	249.2	285	249.2	6	8
	다-1	체력단련쉼터-1			88.8		88.8			신설
	다-2	체력단련쉼터-2			40.1		40.1			신설
	다-3	체력단련쉼터-3			40.1		40.1			신설
	다-4	체력단련쉼터-4			40.1		40.1			신설
	다-5	체력단련쉼터-5			40.1		40.1			신설
	④	체 력 단 련 시 설						6		폐지
	③	체 력 단 련 시 설							8	신설
관리시설		소 계	-					2
	⑤	안 내 판						2		폐지
녹지및 기타		소 계	-	14,691.2	13,894.0
		녹 지		14,691.2	13,894.0					녹지율 81.97%

2) 시설 조서

[붙임4] 법 제29조에 따른 공공시설 등의 명세서 및 처분계획

1. 무상귀속 및 대체에 관한 공공시설물 및 토지 등의 조서 총괄

구 분	필 지 수	면 적 (㎡)	비 고
계	152	83,301
구거	21	17,080
하천	17	7,287
도로	110	58,167
대지	1	367
답	3	400

가. 사업시행자 귀속분(변경없음)

구 분	면 적 (㎡)		비 고
	기정	변경
계	879,455	877,951	-
도 로	249,591	251,687	보행자전용도로, 가각 등 포함
공 원	95,140	95,140	근린공원2개소, 문화공원1개소, 어린이공원3개소, 소공원2개소
녹 지	183,009	190,996	완충녹지23개소, 경관녹지21개소, 연결녹지2개소
공공공지	6,640	5,855	15개소
광 장	1,501	1,501	2개소
하 천	324,593	313,795	2개소 (도로 중복결정 면적포함)
유수지	15,455	15,455	2개소(1개소 근린공원중복결정)
수도공급설비	777	777	가압장 1개소
배수지	2,749	2,745	1개소
주1) 하천면적은 도로 중복결정 면적(13,191㎡)포함
주2) 대구외곽순환고속도로 법면부지 면적(7,385㎡)미포함

나. 국가(지자체) 귀속분(변경)

2. 대체시설을 시행할 자 및 시행방법(변경없음)

가. 시행할 자

‧ 한국토지주택공사 사장  박  상  우

나. 시행방법

‧ 공공주택 특별법에 의한 공공주택사업

3. 대체시설을 관리할 자(변경없음)

‧ 관계 법령에 따라 대체시설을 관리할 해당관리청

4. 무상귀속 및 대체 공공시설의 조서 및 도면(변경없음)

가. 사업시행자 귀속분 (변경없음)

소관청 지목	계		대구광역시	대구광역시 동구	대구광역시 북구	국토교통부	농림축산 식품부	기획재정부	비고
계	필지수	152	31	35	6	52	27	1
	면적(㎡)	83,301	2,044	16,665	1,008	28,111	33,890	1,583
구거	필지수	21	-	-	-	2	19	-
	면적(㎡)	17,080	-	-	-	731	16,349	-
하천	필지수	17	-	-	-	16	-	1
	면적(㎡)	7,287	-	-	-	5,704	-	1,583
도로	필지수	110	28	35	6	33	8	-
	면적(㎡)	58,167	1,290	16,665	1,008	21,663	17,541	-
대	필지수	1	1	-	-	-	-	-
	면적(㎡)	367	367	-	-	-	-	-
답	필지수	3	2	-	-	1	-	-
	면적(㎡)	400	387	-	-	13	-	-

1) 소관청별 토지조서 총괄

2) 소관청별 토지조서

연번	소재지	지 번	지목	면 적 (㎡)			비 고
				공부상	편 입	무상귀속
계		52필지		28,111	28,111	28,111
소 계		2필지	구	731	731	731
1	북구 서변동	1628-3	구	493	493	493
2	북구 서변동	1632	구	238	238	238
소 계		33필지	도	21,663	21,663	21,663
3	동구 지묘동	1220-43	도	483	483	483
4	동구 지묘동	1274	도	69	69	69
5	동구 지묘동	1290-1	도	681	681	681
6	동구 지묘동	1290-2	도	975	975	975
7	동구 지묘동	1296	도	1,448	1,448	1,448
8	동구 지묘동	1297	도	509	509	509
9	동구 지묘동	1298	도	1,455	1,455	1,455
10	동구 지묘동	1299	도	268	268	268
11	동구 지묘동	1300	도	473	473	473
12	동구 지묘동	1303	도	65	65	65
13	동구 지묘동	1303-2	도	77	77	77
14	동구 지묘동	1304	도	129	129	129
15	동구 지묘동	1305	도	4,185	4,185	4,185
16	동구 지묘동	1307	도	195	195	195
17	동구 지묘동	1308-1	도	25	25	25
18	동구 지묘동	1308-3	도	59	59	59
19	동구 지묘동	1309	도	149	149	149
20	동구 지묘동	1314	도	1,318	1,318	1,318
21	북구 서변동	1631-6	도	381	381	381
22	북구 연경동	872-7	도	2,390	2,390	2,390
23	북구 연경동	872-10	도	1,863	1,863	1,863
24	북구 연경동	873	도	400	400	400
25	북구 연경동	875-1	도	1,332	1,332	1,332
26	북구 연경동	882	도	122	122	122
27	북구 연경동	905	도	909	909	909
28	북구 연경동	906	도	440	440	440
29	북구 연경동	907-1	도	1,021	1,021	1,021
30	북구 연경동	907-2	도	25	25	25
31	북구 연경동	907-3	도	9	9	9
32	북구 연경동	907-4	도	16	16	16
33	북구 연경동	908	도	63	63	63
34	북구 연경동	909	도	50	50	50
35	북구 연경동	910	도	79	79	79
소 계		16필지	천	5,704	5,704	5,704
36	동구 지묘동	1220-44	천	1,438	1,438	1,438
37	동구 지묘동	1220-48	천	410	410	410
38	동구 지묘동	1220-51	천	99	99	99
39	동구 지묘동	1220-53	천	172	172	172
40	동구 지묘동	1220-54	천	954	954	954
41	동구 지묘동	1220-56	천	690	690	690
42	북구 서변동	1630-292	천	454	454	454
43	북구 연경동	872-23	천	34	34	34
44	북구 연경동	872-26	천	158	158	158
45	북구 연경동	872-27	천	110	110	110
46	북구 연경동	872-29	천	31	31	31
47	북구 연경동	872-30	천	183	183	183
48	북구 연경동	872-31	천	126	126	126
49	북구 연경동	872-33	천	333	333	333
50	북구 연경동	872-34	천	442	442	442
51	북구 연경동	872-36	천	70	70	70
소 계		1필지	답	13	13	13
52	북구 연경동	769-7	답	13	13	13

(1) 국토교통부

연번	소재지	지 번	지목	면 적 (㎡)			비 고
				공부상	편 입	무상귀속
계		27필지		33,890	33,890	33,890
소 계		19필지	구	16,349	16,349	16,349
1	동구 지묘동	산159	구	298	298	298
2	동구 지묘동	산160	구	39	39	39
3	동구 지묘동	산161	구	128	128	128
4	동구 지묘동	1260-4	구	126	126	126
5	동구 지묘동	1289	구	2,423	2,423	2,423
6	동구 지묘동	1295-2	구	2,456	2,456	2,456
7	동구 지묘동	1302	구	139	139	139
8	동구 지묘동	1306	구	304	304	304
9	북구 서변동	6-10	구	152	152	152
10	북구 연경동	874-1	구	106	106	106
11	북구 연경동	878	구	288	288	288
12	북구 연경동	881	구	3,696	3,696	3,696
13	북구 연경동	883	구	443	443	443
14	북구 연경동	902-2	구	798	798	798
15	북구 연경동	902	구	755	755	755
16	북구 연경동	904-1	구	3,326	3,326	3,326
17	북구 연경동	904-3	구	28	28	28
18	북구 연경동	904-4	구	4	4	4
19	북구 연경동	919	구	840	840	840
소 계		8필지	도	17,541	17,541	17,541
20	동구 지묘동	1260-6	도	4	4	4
21	북구 연경동	879-3	도	125	125	125
22	북구 연경동	879-4	도	16	16	16
23	북구 연경동	879-5	도	547	547	547
24	북구 연경동	879-6	도	266	266	266
25	북구 연경동	879-7	도	24	24	24
26	북구 연경동	879-8	도	98	98	98
27	북구 연경동	879	도	16,461	16,461	16,461

(2) 농림축산식품부

연번	소재지	지 번	지목	면 적 (㎡)			비 고
				공부상	편 입	무상귀속
계		1필지	천	1,583	1,583	1,583
1	북구 연경동	769-14	천	1,583	1,583	1,583

(3) 기획재정부

(4) 대구광역시

연번	소재지	지 번	지목	면 적 (㎡)			비 고
				공부상	편 입	무상귀속
계		31필지		2,044	2,044	2,044
1	동구 지묘동	951-3	답	380	380	380
2	동구 지묘동	961-5	답	7	7	7
3	북구 연경동	703-1	대	367	367	367
4	동구 지묘동	966-4	도	40	40	40
5	동구 지묘동	966-7	도	291	291	291
6	동구 지묘동	973-3	도	63	63	63
7	동구 지묘동	1020-1	도	99	99	99
8	북구 연경동	420-1	도	73	73	73
9	북구 연경동	421-1	도	102	102	102
10	북구 연경동	424-1	도	99	99	99
11	북구 연경동	425-1	도	46	46	46
12	북구 연경동	426-1	도	43	43	43
13	북구 연경동	427-1	도	46	46	46
14	북구 연경동	428-1	도	36	36	36
15	북구 연경동	429-1	도	50	50	50
16	북구 연경동	433-1	도	43	43	43
17	북구 연경동	434-1	도	36	36	36
18	북구 연경동	444-1	도	7	7	7
19	북구 연경동	445-1	도	20	20	20
20	북구 연경동	446-3	도	13	13	13
21	북구 연경동	446-4	도	7	7	7
22	북구 연경동	447-1	도	23	23	23
23	북구 연경동	686-1	도	20	20	20
24	북구 연경동	698-1	도	53	53	53
25	북구 연경동	699-1	도	10	10	10
26	북구 연경동	705-1	도	10	10	10
27	북구 연경동	708-1	도	3	3	3
28	북구 연경동	711-1	도	17	17	17
29	북구 연경동	712-1	도	20	20	20
30	북구 연경동	713-1	도	17	17	17
31	북구 연경동	714-1	도	3	3	3

연번	소재지	지 번	지목	면 적 (㎡)			비 고
				공부상	편 입	무상귀속
계		35필지		16,665	16,665	16,665
1	동구 지묘동	843-3	도	100	100	100
2	동구 지묘동	873-2	도	2,761	2,761	2,761
3	동구 지묘동	873-3	도	14	14	14
4	동구 지묘동	874-4	도	377	377	377
5	동구 지묘동	874-5	도	968	968	968
6	동구 지묘동	874-6	도	2,380	2,380	2,380
7	동구 지묘동	874-8	도	703	703	703
8	동구 지묘동	897-1	도	1,618	1,618	1,618
9	동구 지묘동	951-1	도	116	116	116
10	동구 지묘동	961-1	도	119	119	119
11	동구 지묘동	961-6	도	13	13	13
12	동구 지묘동	961-7	도	6	6	6
13	동구 지묘동	963-5	도	505	505	505
14	동구 지묘동	965-2	도	25	25	25
15	동구 지묘동	966-2	도	1,289	1,289	1,289
16	동구 지묘동	966-8	도	64	64	64
17	동구 지묘동	976-2	도	1,455	1,455	1,455
18	동구 지묘동	978-2	도	63	63	63
19	동구 지묘동	980-4	도	339	339	339
20	동구 지묘동	1015-2	도	166	166	166
21	동구 지묘동	1017-4	도	8	8	8
22	동구 지묘동	1017-5	도	582	582	582
23	동구 지묘동	1017-11	도	5	5	5
24	동구 지묘동	1018-2	도	518	518	518
25	동구 지묘동	1018-4	도	136	136	136
26	동구 지묘동	1021-1	도	27	27	27
27	동구 지묘동	1030-2	도	7	7	7
28	동구 지묘동	1041-1	도	17	17	17
29	동구 지묘동	1042-2	도	7	7	7
30	동구 지묘동	1049-1	도	13	13	13
31	동구 지묘동	1059-1	도	3	3	3
32	동구 지묘동	1068-1	도	13	13	13
33	동구 지묘동	1149-1	도	86	86	86
34	동구 지묘동	1213-2	도	1,177	1,177	1,177
35	동구 지묘동	1220-35	도	985	985	985

(4) 대구광역시 동구

연번	소재지	지 번	지목	면 적 (㎡)			비 고
				공부상	편 입	무상귀속
계		6필지		1,008	1,008	1,008
1	북구 연경동	394-1	도	345	345	345
2	북구 연경동	412-1	도	10	10	10
3	북구 연경동	413-1	도	9	9	9
4	북구 연경동	414-1	도	1,130	1,130	-	하천구역
5	북구 연경동	420-2	도	88	88	88
6	북구 연경동	420-3	도	6	6	6
7	북구 연경동	430-1	도	168	168	-	하천구역
8	북구 연경동	787-3	도	550	550	550	787-3 분할
주) 하천구역은 무상귀속 필지수 및 면적 미포함

(5) 대구광역시 북구

나. 사업시행자 귀속도 : 게재생략

다. 국가(지자체)귀속분 조서(변경)

구 분			폭원(m)		노선수		연장(m)		면적(㎡)		비고
			기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
합 계			-	-	75	79	15,230	15,481	249,591	251,687
일반 도로	계		-	-	56	60	14,705	14,956	246,278	248,374
	대로	소계	-	-	1	1	3,160	3,160	102,623	102,623
		2	30	30	1	1	3,160	3,160	102,623	102,623
	중로	소계	-	-	18	18	5,601	5,601	90,228	90,491
		1	20	20	5	5	2,003	2,003	36,735	36,735
		2	15~18	15~18	9	9	2,657	2,657	42,246	42,509
		3	12	12	4	4	941	941	11,247	11,247
	소로	소계	-	-	37	41	5,944	6,195	53,427	55,260
		1	10~11	10~12	20	20	3,384	3,384	35,069	35,282
		2	8	8	8	8	929	929	7,727	7,727
		3	4~6	4~11	9	13	1,631	1,882	10,631	12,251
보행자 전용 도로	계		-	-	19	19	525	525	3,313	3,313
	소로	1	10	10	2	2	18	18	180	180
		2	8	8	3	3	134	134	1,068	1,068
		3	4~6	4~6	14	14	373	373	2,065	2,065
주1) 가각 및 가감속차선 포함
주2) 대구외곽순환고속도로 법면부지 면적(7,385㎡) 미포함

1) 도로(변경)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합 계	기정		(8개소)	95,140
	변경			95,140
근 린 공 원	소계	기정	(3개소)	70,634
		변경	(2개소)	44,203
	1	기정	대구광역시 동구 지묘동 917 일원	26,431	폐지
		변경	-	-
	2		대구광역시 북구 연경동 806 일원	24,580
	3	기정	대구광역시 동구 지묘동 1014 일원	19,623	선형변경
		변경		19,623
문 화 공 원	소계		(1개소)	26,431	신설
	1		대구광역시 동구 지묘동 917 일원	26,431
어린이 공 원	소계		(3개소)	6,285
	1		대구광역시 동구 지묘동 905 일원	1,596
	2		대구광역시 북구 연경동 784 일원	2,397
	6		대구광역시 북구 연경동 448 일원	2,292
소공원	소계		(2개소)	18,221
	1		대구광역시 동구 지묘동 1077 일원	1,272
	2		대구광역시 동구 지묘동 1136 일원	16,949

2) 공원(변경)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합 계	기정		(49개소)	183,009
	변경		(46개소)	190,996
완 충 녹 지	소계	기정	(22개소)	29,414
		변경	(23개소)	29,013
	1	기정	대구광역시 북구 연경동 639일원	1,255
		변경	대구광역시 북구 연경동 612일원	180
	2	기정	대구광역시 북구 연경동 594일원	1,212
		변경		1,158
	3	기정	대구광역시 북구 연경동 562일원	2,916
		변경		2,815
	4		대구광역시 북구 연경동 566일원	539
	5		대구광역시 북구 연경동 577 일원	2,080
	6		대구광역시 북구 연경동 601일원	709
	7		대구광역시 북구 연경동 635일원	1,433
	8		대구광역시 북구 연경동 649일원	1,464
	9		대구광역시 북구 연경동 622일원	2,724
	10		대구광역시 북구 연경동 772일원	657
	11		대구광역시 북구 연경동 714일원	177
	12		대구광역시 북구 연경동 839일원	1,789
	13		대구광역시 동구 지묘동 1208-4일원	487
	14		대구광역시 동구 지묘동 974일원	925
	15		대구광역시 동구 지묘동 915일원	1,514
	16		대구광역시 북구 연경동 823-2일원	1,135
	17		대구광역시 북구 연경동 840일원	988
	18		대구광역시 동구 지묘동 982일원	184
	19		대구광역시 동구 지묘동 1086일원	5,037
	20		대구광역시 동구 지묘동 1099일원	495
	21		대구광역시 동구 지묘동 1109일원	532
	22		대구광역시 북구 연경동 865-12일원	1,162
	23	신설	대구광역시 북구 연경동 639일원	829
경 관 녹 지	소계	기정	(25개소)	143,129
		변경	(21개소)	151,517
	1	기정	대구광역시 북구 연경동 364-4일원	5,599
		변경		18,156
	2	기정	대구광역시 북구 연경동 364-4일원	8,740
		변경	대구광역시 북구 연경동 407일원	8,584
	4	기정	대구광역시 북구 연경동 455-1일원	2,482
		변경		2,479
	8		대구광역시 북구 연경동 642일원	1,803
	9		대구광역시 북구 연경동 769-13일원	19,284
	10		대구광역시 북구 연경동 872-7일원	1,728
	11	기정	대구광역시 북구 연경동 420-3일원	5,262
		변경		11,573
	12		대구광역시 북구 연경동 879일원	630
	13	기정	대구광역시 북구 연경동 418일원	830	폐지
		변경	-	-
	14	기정	대구광역시 북구 연경동 419일원	2,337	폐지
		변경	-	-
	15	기정	대구광역시 북구 연경동 792일원	5,353	폐지
		변경	-	-
	16		대구광역시 북구 연경동 872-2일원	1,324
	17		대구광역시 동 구 지묘동 1197일원	4,079
	19	기정	대구광역시 동구 지묘동 1114일원	6,463
		변경		6,264
	20		대구광역시 동구 지묘동 1220-5일원	13,502
	21		대구광역시 동구 지묘동 1220-2일원	9,110
	22		대구광역시 동구 지묘동 1220-41일원	13,600
	23		대구광역시 북구 연경동 851일원	13,849
	25	기정	대구광역시 북구 연경동 산157일원	1,964	폐지
		변경	-	-
	27		대구광역시 북구 서변동 12일원	1,381
	28	기정	대구광역시 동구 지묘동 1213-1일원	166
		변경		185
	29	기정	대구광역시 동구 지묘동 산92-1일원	7,546
		변경		7,920
	30	기정	대구광역시 북구 연경동 488-1일원	737
		변경		706
	31		대구광역시 동구 지묘동 980-3일원	10,748
	32		대구광역시 북구 연경동 865-7일원	4,612
연 결 녹 지	소계		(2개소)	10,466
	1		대구광역시 북구 연경동 778-3일원	6,969
	2		대구광역시 북구 연경동 795-4일원	3,497

3) 녹지(변경)

4) 공공공지(변경)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합 계	기정		(16개소)	6,640
	변경		(15개소)	5,855
공 공 공 지	1		대구광역시 동구 지묘동 901-1 일원	255
	2		대구광역시 동구 지묘동 947-1 일원	495
	3		대구광역시 동구 지묘동 976-2 일원	550
	4		대구광역시 북구 연경동 717-3 일원	260
	5		대구광역시 북구 연경동 719 일원	222
	6		대구광역시 북구 연경동 743 일원	387
	7		대구광역시 북구 연경동 760 일원	490
	8		대구광역시 북구 연경동 637-5 일원	775
	9		대구광역시 북구 연경동 600 일원	237
	10		대구광역시 북구 연경동 610 일원	991
	11		대구광역시 동구 지묘동 967-1 일원	116
	12		대구광역시 북구 연경동 638-3 일원	616
	13		대구광역시 동구 지묘동 472-7 일원	171
	15		대구광역시 북구 연경동 737 일원	188
	16	기정	대구광역시 북구 연경동 490 일원	785	폐지
		변경	-	-
	17		대구광역시 동구 지묘동 899 일원	102

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(2개소)	1,501
광 장	1	대구광역시 동구 지묘동 946-3 일원	693
	2	대구광역시 북구 연경동 625 일원	808

5) 광장(변경없음)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합계	기정		(2개소)	311,506
	변경			313,795 (13,191)
하천	1	기정	대구광역시 북구 연경동 872-18 일원	27,927
		변경		17,701 (477)
	2	기정	대구광역시 북구 연경동 872-18 일원	283,579
		변경	대구광역시 북구 연경동 872-21 일원	296,094 (12,714)

6) 하천(변경)

※ (   )는 도로와 중복결정 면적임

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합계		(2개소)	15,455 (9,603)
유수지	1	대구광역시 북구 연경동 565 일원	5,852
	2	대구광역시 동구 지묘동 1014 일원	(9,603)	3호 근린공원내 중복결정

7) 유수지(변경없음)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
합 계		(1개소)	777
수도공급 설 비	1	대구광역시 동구 지묘동 1009 일원	777	가압장

8) 수도공급설비(변경없음)

구 분			위 치	면적(㎡)	비 고
합 계	기정		(1개소)	2,749
	변경			2,745
배수지	1	기정	대구광역시 동구 지묘동 1104 일원	2,749
		변경		2,745

9) 배수지(변경)

라. 국가(지자체) 귀속도 : 게재생략

5. 기존 공공시설의 폐지로 인한 인근의 지장 유무 : 없음

6. 용도폐지되는 기존 공공시설(변경없음)

구 분	필 지 수	면 적 (㎡)	비 고
계	152	83,301
구거	21	17,080
하천	17	7,287
도로	110	58,167
대지	1	367
답	3	400

가. 시설의 종류 및 내용

나. 이용상태

◦ 구  거 : 사업지구 내 농업용 수로 및 도로, 답으로 이용

◦ 도  로 : 사업지구 내 도로 및 하천, 답으로 이용

◦   답   : 사업지구 내 답 및 도로, 구거로 이용

◦ 대  지 : 사업지구 내 도로로 이용

7. 대체시설로 새로이 설치되는 공공시설(변경)

구 분	면 적 (㎡)		비 고
	기정	변경
계	879,455	877,951	-
도 로	249,591	251,687	보행자전용도로, 가각 등 포함
공 원	95,140	95,140	근린공원2개소, 문화공원1개소, 어린이공원3개소, 소공원2개소
녹 지	183,009	190,996	완충녹지23개소, 경관녹지21개소, 연결녹지2개소
공공공지	6,640	5,855	15개소
광 장	1,501	1,501	2개소
하 천	324,593	313,795	2개소(도로 중복결정 면적포함)
유수지	15,455	15,455	2개소(1개소 근린공원중복결정)
수도공급설비	777	777	가압장 1개소
배수지	2,749	2,745	1개소
주1) 하천면적은 도로 중복결정 면적(13,191㎡)포함
주2) 대구외곽순환고속도로 법면부지 면적(7,385㎡) 미포함

가. 시설의 종류 및 내용(변경)

나. 시설의 이용계획(변경없음)

1) 도  로

◦ 지역 간 간선교통 및 인접한 개발지역 등 주변지역 교통망과 연계, 지구내의 원활한 교통
처리를 위하여 기능별 계획을 수립

◦ 자연지형의 훼손을 최소화하고 지형에 순응하는 가로망체계 구성

2) 공원 및 녹지

◦ 공원녹지시설은 연속적으로 배치하여 녹지축을 형성하도록 하며 사업지와 접한 양호한
자연환경(수림대)을 단지 내 녹지축과 연계하여 쾌적한 주거환경 제공

◦ 어린이 공원은 어린이의 이용형태 및 보행권 등을 고려하여 계획

◦ 지구 내 간선도로 30m 변 완충녹지를 설치하여 주민의 안전 및 소음 문제 등을 해소하고, 하천변 경관녹지를 공원과 연계하여 그린 네트워크 조성지구내 주민의 여가활동 및 아동들의 휴식과 오락 공간 제공

3) 공공공지

◦ 상업시설 이용의 휴식 ․ 휴양을 위한 공공공지 계획

4) 광장

◦ 상업시설 및 공공시설등과 연계하여 경관 및 쉼터 등을 고려한 광장 계획

5) 하천

◦ 지구 내 중심부의 동화천을 자연 그대로의 수변 공간화 하여 하천을 중심으로 대규모의
공원 ․ 녹지축이 형성되도록 조성

6) 유수지

◦ 영구저류시설 설치

7) 수도공급설비

◦ 가압장 1개소 계획

8) 배수지

◦ 배수지 1개소 계획

2. 주택지구 밖의 사업(대로2-34호선 외 1개도로 개설공사)

가. 사업지의 위치(변경없음)

◦ 대로2-34호선 : 대구광역시 동구 봉무동, 지묘동 일원

◦ 대로2-연1호선 : 대구광역시 동구 지묘동 및 북구 동변동, 서변동 일원

나. 사업의 목적(변경없음)

◦「대구연경지구 광역교통개선대책」으로 공공주택지구와 기존도로 간의 원활한 소통을 위한
연결도로를 개설함으로서 사업지구 뿐만 아니라 주변 지역주민들의 생활 여건을 개선하는데
그 목적이 있음.

다. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

◦ 종 류 : 도시계획시설사업(도로)

◦ 명 칭 : 대구연경 공공주택지구 주택지구 밖의 사업(대로2-34호선 외 1개도로 개설공사)

라. 사업의 규모(변경)

◦ 대로2-34호선  : 73,583.4㎡ (B=30m, L=1,092m)

◦ 대로2-연1호선 : 기정) 67,735.6㎡ (B=30m, L=1,690m)
변경) 68,005.6㎡ (B=30m, L=1,690m)  증) 270㎡

마. 사업 시행자의 명칭, 소재지 및 대표자의 성명(변경없음)

◦ 명   칭 : 한국토지주택공사

◦ 주   소 : 경상남도 진주시 충의로 19 (충무공동)

◦ 대표자 성명 : 사장 박상우

바. 사업시행기간(변경없음) : 2015. 12. 31.(최초 사업계획 승인일) ~ 2019. 12. 31.

사. 도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항(변경) : [붙임 1](도면게재생략)

아. 수용하거나 사용할 토지 등의 소재지, 지번, 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와
그 소유자 및 권리자(법인의 경우에는 명칭)의 성명, 주소(변경) : [붙임 2]

자. 법 제29조에 따른 공공시설 등의 명세서 및 처분계획서(변경) : [붙임 3]

[붙임1] 도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항

1. 도시계획시설 결정(변경)조서 및 사유서

1) 교통시설

◦ 도로 결정(변경)조서

※ (  )는 대구연경 공공주택지구내 연장임

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
대로2-연1	대로2-연1	·일부구간 선형변경	·대구연경 공공주택지구 진입도로 개설과 관련하여 지적분할측량 결과 반영 및 지적 불부합지 조정에 따른 일부 구간 선형변경

◦ 도로 결정(변경) 사유서

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	2	34	30	주간선 도 로	1,092	동구 지묘동 대로1-75	동구 봉무동 43호 광장	일반 도로		대구직할시고시 제1993-172호 (1993.10.4)
기정	대로	2	연1	30	보조 간선도로	4,850 (3,160)	북구 서변동 광로2-13호선	동구 지묘동 대로2-34호선	일반 도로		국토해양부고시 제2008-266호 (2008.06.30)
변경	대로	2	연1	30	보조 간선도로	4,850 (3,160)	북구 서변동 광로2-13호선	동구 지묘동 대로2-34호선	일반 도로		-	일부구간 선형변경

2. 대구동서변지구 지구단위계획 결정 조서(변경없음-게재생략)

[붙임 2] 수용하거나 사용할 토지 등의 소재지, 지번, 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와
그 소유자 및 권리자(법인의 경우에는 명칭)의 성명, 주소

연번	구분	소재지	지 번	지목	공부 면적	편입 면적	소 유 자		관계인			비고
							성 명	주 소	성명	주소	권리 관계
1	기정	동구 지묘동	437-1	목	1,425	134	국	국토교통부
2	기정	동구 지묘동	437-2	목	25	25	국	국토교통부
3	기정	동구 지묘동	438-2	전	1,196	1,116	표충제평산 신씨문중	달성군 공산면 지묘동 526				대2-연1:5 대2-34:1,111
4	기정	동구 지묘동	439	답	1,260	1,260	김순희	북구 서변로72 106-903				대2-연1:355 대2-34:905
5	기정	동구 지묘동	440-1	답	1,465	1,419	박영운	526				대2-연1:1,388 대2-34:31
6	기정	동구 지묘동	442-2	답	1,397	1,330	김재현	북구 태전동1065-1 관음타운106-502
	변경	동구 지묘동	442-2	답	1,329	1,329	김재현	북구 태전동1065-1 관음타운106-502				분할측량
7	기정	동구 지묘동	442-1	답	132	1	김재현	북구 태전동1065-1 관음타운106-502
8	기정	동구 지묘동	443	답	960	960	배시직	신천동 369-7
9	기정	동구 지묘동	443-1	답	627	627	배시직	신천동 369-7
10	기정	동구 지묘동	449-1	전	805	805	이상욱	달성군다사읍 죽곡리373 대실역이편한세상@ 103-1402				대2-연1:325대2-34:480
11	기정	동구 지묘동	471-1	목	19	19	배효출	470-2
							이종태	470-2
12	기정	동구 지묘동	491-3	구	441	441	국	농림수산부				대2-연1:275대2-34:166
13	기정	동구 지묘동	491-6	구	2	2	국	농림수산부
14	기정	동구 지묘동	1291-2	도	7	7	국	건설교통부
15	기정	동구 지묘동	산59-9	임	836	836	표충제평산 신씨문중	달성군 공산면 지묘동 526
16	기정	동구 지묘동	산59-10	임	2,053	2,053	표충제평산 신씨문중	달성군 공산면 지묘동 526				대2-연1:207대2-34:1,846
17	기정	동구 지묘동	산59-4	임	6,599	28	국	국토교통부
18	기정	북구 동변동	617-57	천	527	527	공	대구광역시
19	기정	북구 서변동	12-4	천	637	19	이병수	경북 달성군 공산면 연경동 691
	변경	북구 서변동	12-16	천	18	18	이병수	경북 달성군 공산면 연경동 691				분할측량
20	기정	북구 서변동	12-14	천	67	67	이병수	경북 달성군 공산면 연경동 691
21	기정	북구 서변동	12-15	전	7	7	조중규	청도군 화양읍 유동리 730-2
22	기정	북구 서변동	13-1	도	117	117	국	농수산부
23	기정	북구 서변동	18-10	답	1,131	748	이금탁	서구 내당동 461-20
	변경	북구 서변동	18-11	답	748	748	이금탁	서구 내당동 461-20				분할측량
	변경	북구 서변동	18-10	답	383	42	이금탁	서구 내당동 461-20				추가편입
24	기정	북구 서변동	19-1	답	223	186	국	농수산부
	변경	북구 서변동	19-3	답	184	184	국	농수산부				분할측량
	변경	북구 서변동	19-1	답	21	3	국	농수산부				추가편입
25	기정	북구 서변동	20-1	답	473	473	이곡수리계	91
26	기정	북구 서변동	20-2	도	23	23	국	농수산부
27	기정	북구 서변동	21-9	전	1,322	857	이명돌	연경동 691
	변경	북구 서변동	21-10	전	857	857	이명돌	연경동 691				분할측량
	변경	북구 서변동	21-9	전	465	90	이명돌	연경동 691				추가편입
28	기정	북구 서변동	29-14	전	2,501	2,101	이귀현	79
	변경	북구 서변동	29-16	전	2,100	2,100	이귀현	79				분할측량
29	기정	북구 서변동	29-15	전	1,536	1,323	이귀현	79
							김재수	대구 북구 서변동 169
	변경	북구 서변동	29-17	전	1,323	1,323	이귀현	79				분할측량
							김재수	대구 북구 서변동 169
	변경	북구 서변동	29-15	전	213	8	이귀현	79				추가편입
							김재수	대구 북구 서변동 169
30	기정	북구 서변동	33-1	도	158	158	국	농수산부
31	기정	북구 서변동	34-1	구	85	68	국	농수산부
	변경	북구 서변동	34-2	구	67	67	국	농수산부				분할측량
32	기정	북구 서변동	38-13	답	582	153	이명수	북구 산격동 500-1 산격대우@109-1408
	변경	북구 서변동	38-15	답	153	153	이명수	북구 산격동 500-1 산격대우@109-1408				분할측량
33	기정	북구 서변동	38-10	답	1,190	1,190	오대광	대구 동구 도동771
34	기정	북구 서변동	38-11	답	1,025	916	김미아	대구 달서구 감삼동 521 우방드림시티 114-1202
	변경	북구 서변동	38-14	답	916	916	김미아	대구 달서구 감삼동 521 우방드림시티 114-1202				분할측량
35	기정	북구 서변동	39-1	구	701	685	국	농수산부
	변경	북구 서변동	39-4	구	685	685	국	농수산부				분할측량
36	기정	북구 서변동	40-1	답	1,316	1,316	박영자	대구 북구 서변동100-1
							해산종문	대구 북구 산격동 993
37	기정	북구 서변동	40-2	답	1,631	1	이천석	대구 북구 연경동 748
	변경	북구 서변동	40-14	답	1	1	이천석	대구 북구 연경동 748				분할측량
38	기정	북구 서변동	40-13	답	2,025	1,446	이천석	대구 북구 연경동 748
	변경	북구 서변동	40-15	답	1,446	1,446	이천석	대구 북구 연경동 748				분할측량
39	기정	북구 서변동	47-8	답	2,908	1	강석근	대구 수성구 신매로 21,259동 1306호
							강석우	대구 북구 동화천로 113
	변경	북구 서변동	47-10	답	1	1	강석근	대구 수성구 신매로 21,259동 1306호				분할측량
							강석우	대구 북구 동화천로 113
40	기정	북구 서변동	47-9	답	1,333	991	강석근	대구 수성구 신매로 21,259동 1306호
							강석우	대구 북구 동화천로 113
	변경	북구 서변동	47-11	답	991	991	강석근	대구 수성구 신매로 21,259동 1306호				분할측량
							강석우	대구 북구 동화천로 113
41	기정	북구 서변동	56-1	구	122	107	국	농수산부
	변경	북구 서변동	56-2	구	107	107	국	농수산부				분할측량
42	기정	북구 서변동	92-2	도	129	129	강신규	서변동 431
43	기정	북구 서변동	99-2	천	175	175	구자홍	동구 불로동 409
							구본국	동구 봉무동 272-1 봉무청구새들마을 104동101호
44	기정	북구 서변동	100-1	대	681	681	전이동	100-1
							김성준	대구 북구 서변동 200-1
45	기정	북구 서변동	101-1	천	466	466	김칠문
46	기정	북구 서변동	102-2	답	43	43	해산종문	산격동 993
							이재옥	경북달성군공산면 연경동675
							이수희	경북달성군공산면 연경동680
							이준희	경북달성군공산면 연경동681
							이봉희	경북달성군공산면 연경동673
							이정희	경북달성군공산면 연경동678
47	기정	북구 서변동	102-3	답	26	26	해산종문	산격동 993
							이재옥	경북달성군공산면 연경동675
							이수희	경북달성군공산면 연경동680
							이준희	경북달성군공산면 연경동681
							이봉희	경북달성군공산면 연경동673
							이정희	경북달성군공산면 연경동678
48	기정	북구 서변동	102-4	천	238	238	해산종문	산격동 993
							이재옥	경북달성군공산면 연경동675
							이수희	경북달성군공산면 연경동680
							이준희	경북달성군공산면 연경동681
							이봉희	경북달성군공산면 연경동673
							이정희	경북달성군공산면 연경동678
49	기정	북구 서변동	103-2	천	60	60	국	건설교통부
50	기정	북구 서변동	104-2	천	377	377	배병순
51	기정	북구 서변동	105	도	350	350	이종희
52	기정	북구 서변동	106-2	천	89	89	강신규	서변동 431
53	기정	북구 서변동	106-3	답	17	17	강신규	서변동 431
54	기정	북구 서변동	107-1	구	360	345	국	농수산부
	변경	북구 서변동	107-2	구	344	344	국	농수산부				분할측량
55	기정	북구 서변동	108-1	구	275	241	국	농수산부
	변경	북구 서변동	108-3	구	243	243	국	농수산부				분할측량
	변경	북구 서변동	108-4	구	17	2	국	농수산부				추가편입
56	기정	북구 서변동	114-16	답	59	59	임순자	동구 신암동 288-3 로얄이스트102-701
57	기정	북구 서변동	117-14	도	18	18	국	농수산부
58	기정	북구 서변동	122-2	답	60	60	이해만	179
59	기정	북구 서변동	148-1	도	251	251	국	농수산부
60	기정	북구 서변동	150-4	구	73	69	국	농수산부
	변경	북구 서변동	150-5	구	69	69	국	농수산부				분할측량
61	기정	북구 서변동	151	구	159	27	국	농수산부
62	기정	북구 서변동	431-3	대	801	655	강석훈	대구 북구 동화천로 113
	변경	북구 서변동	431-4	대	655	655	강석훈	대구 북구 동화천로 113				분할측량
63	기정	북구 서변동	432	답	1,356	1,145	강석훈	대구 북구 동화천로 113
	변경	북구 서변동	432-5	답	1,145	1,145	강석훈	대구 북구 동화천로 113				분할측량
	변경	북구 서변동	432	답	211	22	강석훈	대구 북구 동화천로 113				추가편입
64	기정	북구 서변동	433-2	과	156	3	강석훈	대구 북구 동화천로 113
	변경	북구 서변동	433-3	과	1	1	강석훈	대구 북구 동화천로 113				분할측량
	변경	북구 서변동	433-4	과	2	2	강석훈	대구 북구 동화천로 113				분할측량
	변경	북구 서변동	433-2	과	153	14	강석훈	대구 북구 동화천로 113				추가편입
65	기정	북구 서변동	434-11	과	671	471	이승철	대구 수성구 수성동 1가 613 신세계@ 10-402
	변경	북구 서변동	434-12	과	471	471	이승철	대구 수성구 수성동 1가 613 신세계@ 10-402				분할측량
	변경	북구 서변동	434-11	과	200	26	이승철	대구 수성구 수성동 1가 613 신세계@ 10-402				추가편입
66	기정	북구 서변동	435-2	과	639	447	이승철	대구 북구 서변동 437
	변경	북구 서변동	435-3	과	447	447	이승철	대구 북구 서변동 437				분할측량
	변경	북구 서변동	435-2	과	192	15	이승철	대구 북구 서변동 437				추가편입
67	기정	북구 서변동	436-3	과	801	552	이승철	대구 북구 서변동 437
	변경	북구 서변동	436-4	과	552	552	이승철	대구 북구 서변동 437				분할측량
68	기정	북구 서변동	437-3	과	597	275	이승철	대구 수성구 수성동 1가 613 신세계@ 10-402
	변경	북구 서변동	437-4	과	275	275	이승철	대구 수성구 수성동 1가 613 신세계@ 10-402				분할측량
69	기정	북구 서변동	439-3	과	2,170	1,798	이영배	중구 서문로1가 32
	변경	북구 서변동	439-4	과	1,798	1,798	이영배	중구 서문로1가 32				분할측량
70	기정	북구 서변동	439-1	과	448	448	국	건설교통부
71	기정	북구 서변동	440-2	과	255	217	이영배	중구 서문로1가 32
	변경	북구 서변동	440-3	과	217	217	이영배	중구 서문로1가 32				분할측량
72	기정	북구 서변동	440-1	과	649	583	국	건설교통부
73	기정	북구 서변동	443-1	과	1,019	524	국	건설교통부
74	기정	북구 서변동	445	과	450	318	국	건설교통부
75	기정	북구 서변동	446	과	307	307	이현철	대구 수성구 상동 72 정화우방팔레스 102-702
76	기정	북구 서변동	446-1	과	91	91	이현철	대구 수성구 상동 72 정화우방팔레스 102-702
77	기정	북구 서변동	446-2	과	766	766	국	건설교통부
78	기정	북구 서변동	447	과	462	462	이현철	대구 수성구 상동 72 정화우방팔레스 102-702
79	기정	북구 서변동	447-1	과	47	47	국	건설교통부
80	기정	북구 서변동	448	과	532	532	이현철	대구 수성구 상동 72 정화우방팔레스 102-702
81	기정	북구 서변동	449	과	1,617	1,417	이현철	대구 수성구 상동 72 정화우방팔레스 102-702
	변경	북구 서변동	449-1	과	1,417	1,417	이현철	대구 수성구 상동 72 정화우방팔레스 102-702				분할측량
82	기정	북구 서변동	451-2	과	191	44	이현철	대구 수성구 상동 72 정화우방팔레스 102-702
	변경	북구 서변동	451-3	과	44	44	이현철	대구 수성구 상동 72 정화우방팔레스 102-702				분할측량
83	기정	북구 서변동	451-1	과	2,306	110	국	건설교통부
84	기정	북구 서변동	454-3	답	33	33	구경순	159
85	기정	북구 서변동	458-2	대	50	42	이두호	동구 등촌로54길 87,202호
86	기정	북구 서변동	459-2	대	153	153	임소희	대구 북구 동화천로 65-4
87	기정	북구 서변동	460-10	대	1	1	임옥자	서구평리동619-1 광명@2-201
88	기정	북구 서변동	460-12	제	3	3	이재창	1621
89	기정	북구 서변동	492-7	전	113	1	이한이	대구 북구 서변동 495-1
	변경	북구 서변동	492-9	전	1	1	이한이	대구 북구 서변동 495-1				분할측량
90	기정	북구 서변동	492-8	전	2,847	2,072	이한이	대구 북구 서변동 495-1
	변경	북구 서변동	492-10	전	2,072	2,072	이한이	대구 북구 서변동 495-1				분할측량
91	기정	북구 서변동	492-6	전	111	111	공	북구
92	기정	북구 서변동	493-5	과	1,435	814	정현동	산격동 1336-4
	변경	북구 서변동	493-8	과	814	814	정현동	산격동 1336-4				분할측량
93	기정	북구 서변동	493-6	과	221	85	한명환	달서구 상인동 1517 영남@ 102-302
	변경	북구 서변동	493-9	과	85	85	한명환	달서구 상인동 1517 영남@ 102-302				분할측량
94	기정	북구 서변동	493-7	과	164	38	이한이	대구 북구 서변동 495-1
	변경	북구 서변동	493-10	과	38	38	이한이	대구 북구 서변동 495-1				분할측량
95	기정	북구 서변동	494-1	과	995	995	한명환	달서구 상인동 1517 영남@ 102-302
96	기정	북구 서변동	494-3	천	1,157	1,068	이한이	대구 북구 서변동 495-1
	변경	북구 서변동	494-5	천	1,068	1,068	이한이	대구 북구 서변동 495-1				분할측량
97	기정	북구 서변동	494-4	과	112	112	공	북구
98	기정	북구 서변동	495-30	대	843	562	한명환	달서구 상인동 1517 영남@ 102-302
	변경	북구 서변동	495-36	대	562	562	한명환	달서구 상인동 1517 영남@ 102-302				분할측량
99	기정	북구 서변동	495-33	과	431	316	한명환	달서구 상인동 1517 영남@ 102-302
	변경	북구 서변동	495-38	과	316	316	한명환	달서구 상인동 1517 영남@ 102-302				분할측량
100	기정	북구 서변동	495-31	과	578	425	정현동	산격동 1336-4
	변경	북구 서변동	495-37	과	425	425	정현동	산격동 1336-4				분할측량
101	기정	북구 서변동	495-34	전	381	277	한명환	달서구 상인동1517 영남@ 102-302
	변경	북구 서변동	495-39	전	277	277	한명환	달서구 상인동1517 영남@ 102-302				분할측량
102	기정	북구 서변동	495-35	과	538	389	한명환	달서구 상인동1517 영남@ 102-302
	변경	북구 서변동	495-40	과	389	389	한명환	달서구 상인동1517 영남@ 102-302				분할측량
103	기정	북구 서변동	496	답	374	374	이한이	대구 북구 서변동 495-1
104	기정	북구 서변동	496-1	답	866	866	이한이	대구 북구 서변동 495-1
105	기정	북구 서변동	496-3	답	59	59	공	북구
106	기정	북구 서변동	496-4	답	9	9	공	북구
107	기정	북구 서변동	496-5	답	80	80	공	북구
108	기정	북구 서변동	496-6	답	10	10	공	북구
109	기정	북구 서변동	696-61	답	309	309	이하운	서울 마포구 상암산로1길 92, 702동 801호
110	기정	북구 서변동	696-62	천	42	42	오중엽	대구 중구 대봉동 590-139
111	기정	북구 서변동	696-48	답	6	6	공	북구
112	기정	북구 서변동	1628-5	구	118	90	국	건설교통부
	변경	북구 서변동	1628-6	구	90	90	국	건설교통부				분할측량
113	기정	북구 서변동	1630-1	천	381,310	235	국	건설교통부
114	기정	북구 서변동	1630-111	대	175	175	국	재무부
115	기정	북구 서변동	1630-112	대	69	69	임태학	서변동 459-1
116	기정	북구 서변동	1630-113	대	664	664	김용완	1630-113
117	기정	북구 서변동	1630-294	전	625	467	김진영	북구 호국로 300-34
	변경	북구 서변동	1630-299	전	467	467	김진영	북구 호국로 300-34				분할측량
118	기정	북구 서변동	1630-296	창	3,644	2,844	김용완	1630-113
	변경	북구 서변동	1630-300	창	2,844	2,844	김용완	1630-113				분할측량
119	기정	북구 서변동	1630-297	천	46	46	국	재무부
120	기정	북구 서변동	1630-265	천	60	60	국	건설교통부
121	기정	북구 서변동	1630-266	천	498	498	국	건설교통부
122	기정	북구 서변동	1630-267	천	5,592	4,888	공	북구
	변경	북구 서변동	1630-267	천	5,592	4,914	공	북구				분할측량
123	기정	북구 서변동	1630-268	천	66,274	8,381	국	건설교통부
	변경	북구 서변동	1630-268	천	66,274	8,408	국	건설교통부				추가편입
124	기정	북구 서변동	1630-269	전	50	50	공	북구
125	기정	북구 서변동	1630-270	전	145	145	공	북구
126	기정	북구 서변동	1630-298	전	991	756	이승엽	대구 달서구 감삼동 559-5
	변경	북구 서변동	1630-301	전	756	756	이승엽	대구 달서구 감삼동 559-5				분할측량
127	기정	북구 서변동	1631-2	도	977	977	국	건설교통부
128	기정	북구 서변동	1631-4	도	79	79	국	건설교통부
129	기정	북구 서변동	1631-5	도	25	25	국	건설교통부
130	기정	북구 서변동	1631-7	도	769	769	국	건설교통부
131	기정	북구 서변동	1631-11	도	314	89	국	건설교통부
	변경	북구 서변동	1631-12	도	89	89	국	건설교통부				분할측량
132	기정	북구 서변동	1799	도	1,016.6	1,016.6	공	대구광역시
133	기정	북구 서변동	1800	공	1,435.8	1,223	공	대구광역시
134	기정	동구 봉무동	898-7	구	1,540	1,394	국	건설부
135	기정	동구 봉무동	1026-1	전	396	396	이재우	1170-1
136	기정	동구 봉무동	1027-1	대	207	207	최건영	서구 평리동 1337-1 신평리@ 15-505
							윤영혁	동구 불로동 849
							김덕희	안양시 만안구 석서동 산125-5
							최병철	달서구 이곡동 1189-2 동서서한타운 101-1101
137	기정	동구 봉무동	1035-3	전	657	657	이옥순	달서구 야외음악당로 39안길 23,201호
138	기정	동구 봉무동	1035-4	전	180	180	이균	1030-1
139	기정	동구 봉무동	1035-5	전	1,454	1,454	이균	1030-1
140	기정	동구 봉무동	1036-1	전	1,908	1,908	황득준	서울 서초 잠원동 57 대림@5-1306
141	기정	동구 봉무동	1389-2	구	6	6	국	국토교통부
142	기정	동구 봉무동	1389-3	구	34	34	국	건설부
143	기정	동구 봉무동	1574	구	1.4	1.4	공	대구광역시
144	기정	동구 봉무동	1622	도	39.2	10	공	대구광역시
145	기정	동구 봉무동	1623	도	622	24	공	대구광역시
146	기정	동구 봉무동	산3-10	임	4,942	4,942	김진오	서울 송파구 문정동 150 훼밀리 202동 506호
							김진우	서울송파구 송파동166 가라삼익맨션 210동203호
							김진천	서울강남구 대치동511 한보미도맨션 210동504호
147	기정	동구 봉무동	산7-3	임	2,590	2,590	이균	1030-1
148	기정	동구 봉무동	산10-1	임	4,742	4,742	최건영	서구 평리동 1337-1 신평리@ 15-505
							윤영혁	대구 동구 불로동 849
149	기정	동구 봉무동	산11	임	1,190	1,190	이영차	1024
150	기정	동구 봉무동	산12-1	임	2,630	2,630	윤문한	대구 북구 검단로 34,105동1601호
151	기정	동구 봉무동	산14-1	임	317	317	한기주	군위군 조암면 구지동
152	기정	동구 봉무동	산15-3	임	15,873	15,873	김지환	서울 성북구 돈암동 609-1 한진@ 202-1102
153	기정	동구 봉무동	산15-1	임	51	51	국	국토교통부
154	기정	동구 봉무동	산16-1	임	94	94	이각희	북구 산격동 462-2
155	기정	동구 봉무동	산17-2	임	631	631	이은경	수성구 장산동 1275 지산한라타운 103-1502
							이은수	달서구이곡동1258-3 대구성서4주공 아파트405-302
							이은희	대구 달성군 다사읍 대실역북로 26, 205동 305호
							이광은	광주시 태전동 288-1 태전지구5 단지성원아파트 502-404
156	기정	동구 봉무동	산17-1	임	2,115	2,115	국	국토교통부
							이은희	대구달성군다사읍 대실역북로 26205동305호
157	기정	동구 지묘동	미지번	미		7						미등기
158	기정	동구 지묘동	미지번	미		17						미등기
159	기정	동구 지묘동	335-10	도	786	76	공	동구
160	기정	동구 지묘동	355-1	도	4,656	436	공	동구
161	기정	동구 지묘동	355-2	도	245	73	공	동구
162	기정	동구 지묘동	360-2	도	3,510	589	공	동구
163	기정	동구 지묘동	360-6	도	652	323	공	동구
164	기정	동구 지묘동	381-1	도	20	2	공	동구
165	기정	동구 지묘동	385	도	479	10	공	동구
166	기정	동구 지묘동	385-3	도	279	27	공	동구
167	기정	동구 지묘동	386	도	485	131	공	동구
168	기정	동구 지묘동	386-3	도	498	201	공	동구
169	기정	동구 지묘동	386-4	도	987	274	공	동구
170	기정	동구 지묘동	387-4	답	368	350	채윤옥	526
171	기정	동구 지묘동	387-3	도	3,161	1,255	공	동구
172	기정	동구 지묘동	391-3	답	867	760	이말란	271
173	기정	동구 지묘동	391-4	답	865	762	최옥순	750
174	기정	동구 지묘동	391-2	답	40	40	국	국토교통부
175	기정	동구 지묘동	392-2	답	1,274	1,117	최재영	남구 앞산순환로 655,203-1205
176	기정	동구 지묘동	392-1	답	80	80	국	국토교통부외2인
177	기정	동구 지묘동	393-1	답	1,412	1,246	황춘희	대구광역시 수성구 범오로 27,5동1201호
178	기정	동구 지묘동	394-1	답	1,106	979	최판기	지묘동 747
179	기정	동구 지묘동	395-1	답	750	648	김민석	동구 팔공로 53길10,106-2402
180	기정	동구 지묘동	396-1	답	986	835	이돈희	526
181	기정	동구 지묘동	397-1	답	1,248	1,057	경주최씨 강동종중	봉무동 113
182	기정	동구 지묘동	400-1	답	791	664	경주최씨 다천공파문중	대구 동구 지묘동 738-1
183	기정	동구 지묘동	401-1	답	75	63	국	농림수산부
184	기정	동구 지묘동	403-1	답	1,256	1,088	경주최씨 언일종중	봉무동 111
185	기정	동구 지묘동	404-2	답	1,613	1,345	최종한	지묘동 505-7
186	기정	동구 지묘동	404-1	답	269	269	국	국토교통부
187	기정	동구 지묘동	407-2	답	902	809	김희년	북구 대현동 321-56
188	기정	동구 지묘동	407-1	답	168	168	국	국토교통부
189	기정	동구 지묘동	408-2	답	962	884	채희명	대구 동구 지묘동 510-6
							채희용	대구 동구 도동 12-12
190	기정	동구 지묘동	408-1	답	333	333	채희명	대구 동구 지묘동 408
							채희용	대구 동구 도동 12-12
191	기정	동구 지묘동	431-2	답	383	333	이종태 외3인	대구 동구 지묘동 820
							서정자	서울시광진구동일로 56라길5(군자동)
							서정훈	경북김천시시청로46 107동1705호 (현대아파트)
							서재형	경북김천시평화5길 7105호 (신천지아파트)
192	기정	동구 지묘동	431-1	답	418	418	국	국토교통부
193	기정	동구 지묘동	433-3	전	249	177	최만교	신암동 67-11
194	기정	동구 지묘동	433-1	전	72	72	최만교	신암동 67-11
195	기정	동구 지묘동	433-2	전	885	866	국	국토교통부
196	기정	동구 지묘동	434-1	답	319	319	장공임	대구 동구 지묘동 824 팔공3차보성@ 310-1301
197	기정	동구 지묘동	434-2	답	684	476	국	국토교통부
198	기정	동구 지묘동	434-3	답	49	49	국	국토교통부
199	기정	동구 지묘동	436-1	답	892	892	장공임	대구 동구 지묘동 824 팔공3차보성@ 310-1301
200	기정	동구 지묘동	436-2	답	901	286	국	국토교통부
201	기정	동구 지묘동	438-1	전	547	12	국	국토교통부
202	기정	동구 지묘동	444	답	252	252	김순희	북구 서변로 72, 106-903
203	기정	동구 지묘동	444-1	답	644	416	국	건설교통부
204	기정	동구 지묘동	445	답	25	25	김순희	북구 서변로 72, 106-903
205	기정	동구 지묘동	445-1	답	385	138	국	건설교통부
206	기정	동구 지묘동	446	답	830	203	국	국토교통부
							최종만	대구 동구 지묘동 516-2
207	기정	동구 지묘동	447	답	2,056	341	국	국토교통부
							최종만	대구 동구 지묘동 516-2
208	기정	동구 지묘동	448	답	1,534	191	국	국토교통부
209	기정	동구 지묘동	449-2	전	1,436	256	국	국토교통부
210	기정	동구 지묘동	450	답	1,322	148	국	국토교통부
211	기정	동구 지묘동	453	답	1,636	74	국	국토교통부
212	기정	동구 지묘동	454	답	1,025	8	최병문	서울 동대문 한천로 248, 113-803
213	기정	동구 지묘동	461	답	1,187	37	국	국토교통부
214	기정	동구 지묘동	462	답	117	117	정연희	달서구 상인동 1515 보성아파트 103동 809호
							김은진	달서구 상인동 1515 보성아파트 103동 809호
							김기환	달서구 상인동 1515 보성아파트 103동 809호
							김성환	달서구 상인동 1515 보성아파트 103동 809호
215	기정	동구 지묘동	464	답	156	156	국	국토교통부
216	기정	동구 지묘동	465	답	116	116	국	국토교통부
217	기정	동구 지묘동	466	답	84	84	김갑수	761
218	기정	동구 지묘동	485	답	883	5	국	국토교통부
219	기정	동구 지묘동	488	답	90	90	양성필	지묘동 1187
220	기정	동구 지묘동	488-1	도	55	55	공	동구
221	기정	동구 지묘동	488-2	답	1,538	4	국	국토교통부
222	기정	동구 지묘동	489-1	도	381	381	공	동구
223	기정	동구 지묘동	489-2	도	263	172	공	동구
224	기정	동구 지묘동	490-1	답	63	56	국	농림수산부
225	기정	동구 지묘동	491	구	50	50	국	농림수산부
226	기정	동구 지묘동	491-1	도	48	45	국	농림수산부
227	기정	동구 지묘동	491-2	구	162	162	국	농림수산부
228	기정	동구 지묘동	491-4	구	106	106	국	농림수산부
229	기정	동구 지묘동	491-5	구	148	148	국	농림수산부
230	기정	동구 지묘동	491-7	구	1,820	47	국	농림수산부
231	기정	동구 지묘동	493-24	도	59	59	국	농림수산부
232	기정	동구 지묘동	493-28	도	833	236	국	농림수산부
233	기정	동구 지묘동	493-30	도	361	361	국	농림수산부
234	기정	동구 지묘동	493-31	도	135	135	국	농림수산부
235	기정	동구 지묘동	493-32	도	278	278	국	농림수산부
236	기정	동구 지묘동	493-33	도	451	389	국	농림수산부
237	기정	동구 지묘동	493-34	도	93	52	국	농림수산부
238	기정	동구 지묘동	1268-4	도	96	22	국	농수산부
239	기정	동구 지묘동	1268-6	도	20	19	국	농수산부
240	기정	동구 지묘동	1271-2	도	244	65	국	건설교통부
241	기정	동구 지묘동	1271-3	도	75	16	국	건설교통부
242	기정	동구 지묘동	1271-6	도	33	19	국	건설교통부
243	기정	동구 지묘동	1271-7	도	24	14	국	건설교통부
244	기정	동구 지묘동	산59-5	임	1,232	1,232	국	국토교통부

[붙임3] 법 제29조에 따른 공공시설 등의 명세서 및 처분계획

1. 무상귀속 및 대체에 관한 공공시설물 및 토지 등의 조서 총괄(변경)

구 분		필지수	면적(㎡)	비 고
계	기정	47	9,764
	변경	48	9,766
도	기정	33	6,070
	변경	33	6,070
공	기정	1	1,223
	변경	1	1,223
구	기정	13	2,471
	변경	14	2,473

가. 무상귀속 대상(사업시행자)

구 분		면적(㎡)	비 고
도 로	기정	141,319	B=30m, L=2,782m
	변경	141,589

나. 대체시설 총괄

2. 대체시설을 시행할 자 및 시행방법(변경없음)

가. 시행할자 : 한국토지주택공사 사장 박 상 우

나. 시행방법 :「공공주택 특별법」제 49조에 의한 주택지구 밖의 사업에 대한 준용
3. 대체시설을 관리할 자 : 관계법령에 따라 대체시설을 관리할 해당 관리청(변경없음)

4. 무상귀속 및 대체공공시설의 조서 및 도면(변경)

가. 사업시행자 귀속분(변경)

구 분			계	국토교통부	농림축산식품부	대구광역시	대구광역시 동구청
계	필지수(개)	기정	47	4	27	2	14
		변경	48	4	28	2	14
	면 적(㎡)	기정	9,764	158	4,616	2,240	2,750
		변경	9,766	158	4,618	2,240	2,750
도	필지수(개)	기정	33	4	14	1	14
		변경	33	4	14	1	14
	면 적(㎡)	기정	6,070	158	2,145	1,017	2,750
		변경	6,070	158	2,145	1,017	2,750
공	필지수(개)	기정	1	-	-	1	-
		변경	1	-	-	1	-
	면 적(㎡)	기정	1,223	-	-	1,223	-
		변경	1,223	-	-	1,223	-
구	필지수(개)	기정	13	-	13	-	-
		변경	14	-	14	-	-
	면 적(㎡)	기정	2,471	-	2,471	-	-
		변경	2,473	-	2,473	-	-

1) 소관청별 토지조서 총괄

2) 소관청별 토지조서(변경)

연번	구분	소재지	지 번	지목	면 적(㎡)			비 고
					공부상	편입	무상귀속
1	기정	동구 지묘동	1271-2	도	244	65	65
2	기정	동구 지묘동	1271-3	도	75	16	16
3	기정	동구 지묘동	1291-2	도	7	7	7
4	기정	북구 서변동	1631-4	도	79	79	70

(1) 국토교통부(변경없음)

연번	구분	소재지	지 번	지목	면 적(㎡)			비 고
					공부상	편입	무상귀속
1	기정	동구 지묘동	491	구	50	50	50
2	기정	동구 지묘동	491-1	도	48	45	45
3	기정	동구 지묘동	491-2	구	162	162	162
4	기정	동구 지묘동	491-3	구	441	441	441
5	기정	동구 지묘동	491-4	구	106	106	106
6	기정	동구 지묘동	491-5	구	148	148	148
7	기정	동구 지묘동	491-6	구	2	2	2
8	기정	동구 지묘동	491-7	구	1,820	47	47
9	기정	동구 지묘동	493-24	도	59	59	59
10	기정	동구 지묘동	493-28	도	833	236	236
11	기정	동구 지묘동	493-30	도	361	361	361
12	기정	동구 지묘동	493-31	도	135	135	135
13	기정	동구 지묘동	493-32	도	278	278	278
14	기정	동구 지묘동	493-33	도	451	389	389
15	기정	동구 지묘동	493-34	도	93	52	52
16	기정	동구 지묘동	1268-4	도	96	22	22
17	기정	동구 지묘동	1268-6	도	20	19	19
18	기정	북구 서변동	13-1	도	117	117	117
19	기정	북구 서변동	20-2	도	23	23	23
20	기정	북구 서변동	33-1	도	158	158	158
21	기정	북구 서변동	34-1	구	85	68	68
	변경	북구 서변동	34-2	구	67	67	67
22	기정	북구 서변동	39-1	구	701	685	685
	변경	북구 서변동	39-4	구	685	685	685
23	기정	북구 서변동	56-1	구	122	107	107
	변경	북구 서변동	56-2	구	107	107	107
24	기정	북구 서변동	107-1	구	360	345	345
	변경	북구 서변동	107-2	구	344	344	344
25	기정	북구 서변동	108-1	구	275	241	241
	변경	북구 서변동	108-3	구	243	243	243
	변경	북구 서변동	108-4	구	17	2	2
26	기정	북구 서변동	148-1	도	251	251	251
27	기정	북구 서변동	150-4	구	73	69	69
	변경	북구 서변동	150-5	구	69	69	69

(2) 농림축산식품부(변경)

연번	구분	소재지	지 번	지목	면 적(㎡)			비 고
					공부상	편입	무상귀속
1	기정	북구 서변동	1,799	도	1,017	1,017	1,017
2	기정	북구 서변동	1800	공	1,436	1,223	1,223

(3) 대구광역시(변경없음)

연번	구분	소재지	지 번	지목	면 적(㎡)			비고
					공부상	편입	무상귀속
1	기정	동구 지묘동	355-1	도	4,656	436	436
2	기정	동구 지묘동	355-2	도	245	73	73
3	기정	동구 지묘동	335-10	도	786	76	76
4	기정	동구 지묘동	360-2	도	3,510	589	589
5	기정	동구 지묘동	360-6	도	652	323	323
6	기정	동구 지묘동	381-1	도	20	2	2
7	기정	동구 지묘동	385	도	479	10	10
8	기정	동구 지묘동	385-3	도	279	27	27
9	기정	동구 지묘동	386	도	485	131	131
10	기정	동구 지묘동	386-3	도	498	201	201
11	기정	동구 지묘동	386-4	도	987	274	274
12	기정	동구 지묘동	488-1	도	55	55	55
13	기정	동구 지묘동	489-1	도	381	381	381
14	기정	동구 지묘동	489-2	도	263	172	172

(4) 대구광역시 동구청(변경없음)

나. 사업시행자 귀속도 : 게재생략

구 분		면적(㎡)	비 고
도 로	기정	141,319	B=30m, L=2,782m
	변경	141,589

다. 국가(지자체) 귀속분 조서(변경)

라. 국가(지자체) 귀속도 : 게재생략(도로 2개노선)

5. 기존 공공시설의 폐지로 인한 인근의 지장 유무(변경없음) : 없음

6. 용도 폐지되는 기존 공공시설(변경)

구 분		필지수	면적(㎡)	비 고
계	기정	47	9,764
	변경	48	9,766
도	기정	33	6,070
	변경	33	6,070
공	기정	1	1,223
	변경	1	1,223
구	기정	13	2,471
	변경	14	2,473

가. 시설의 종류 및 내용(변경)

나. 이용상태(변경없음)

o  대부분이 도로, 농업용수로 및 녹지 등으로 이용

7. 대체시설로 새로이 설치되는 공공시설(변경)

구 분		면적(㎡)	비 고
도 로	기정	141,319	B=30m, L=2,782m
	변경	141,589

가. 시설의 종류 및 내용(변경)

나. 시설의 이용계획(변경없음)

1) 도 로

o 대구연경 공공주택지구와 기존도로 간의 원활한 소통을 위한 연결도로를 개설함으로서 지구
입주민은 물론 주변 지역 주민들의 편의를 증진